Министерство высшего образования и науки Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

На правах рукописи

УДК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Казьмин Сергей Константинович**

**«Метод непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств на основе анализа нескольких поведенческих характеристик»**

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление подготовки 10.03.01

«Информационная безопасность»

|  |
| --- |
| Выпускная квалификационная работа защищена  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |
| Оценка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь ГЭК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

г. Москва

2021

Министерство высшего образования и науки Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. зав. каф. №42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Епишкина А.В.

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Направление подготовки**

**10.03.01 «Информационная безопасность»**

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ**

**Тема:**

**Метод непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств на основе анализа нескольких поведенческих характеристик**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент группы Б17-505 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Казьмин С.К. |
| Научный руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Когос К.Г. |
| Рецензент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Иванов Е.С. |

г. Москва

2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель работы** | | |
| Исследовать метод непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств на основе анализа нескольких поведенческих характеристик и оценить его эффективность. | | |
| **Решаемые задачи** | | |
| 1. Анализ существующих подходов к непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств с помощью поведенческой биометрии.  2. Разработка метода непрерывной аутентификации, основанного на анализе нескольких поведенческих характеристик.  3. Разработка мобильного приложения под операционную систему Android для сбора данных пользователей.  4. Сбор данных с помощью мобильного приложения у нескольких добровольцев.  5. Разработка подхода к формированию признаков на основе данных, собранных с помощью мобильного приложения.  6. Разработка схемы тестирования предложенного метода непрерывной аутентификации и проведение тестирования. | | |
| **Объект исследования** | | |
| Непрерывная аутентификация пользователей мобильных устройств по поведенческой биометрии. | | |
| **Предмет исследования** | | |
| Метод непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств по поведенческой биометрии на основе данных о WiFi-сетях, Bluetooth-устройствах и местоположении. | | |
| **Актуальность работы** | | |
| Мобильные устройства используются как для повседневного общения, так и для деловых коммуникаций, в которых фигурирует конфиденциальная информация. В мобильных телефонах собираются и обрабатываются личные переписки и фотографии, приватные сведения о пользователе и другие данные, утечка которых в свободный доступ нежелательна. Поэтому важно снижать вероятность несанкционированного доступа к информации на устройстве. Из этого следует, что аутентификация — ключевой элемент в процессе обеспечения информационной безопасности пользователей мобильных устройств. Аутентификация на основе поведения несёт ряд преимуществ. Поведенческие характеристики каждого человека уникальны. Кроме того, пользователь постоянно взаимодействует со своим устройством. Поэтому непрерывное распознавание пользователя можно проводить без ущерба для удобства использования гаджета. В качестве поведенческих характеристик используются параметры и события, которые может регистрировать мобильное устройство. | | |
| **Теоретическая значимость** | | |
| Предложен метод непрерывной аутентификации пользователей мобильного устройства на основе анализа нескольких поведенческих характеристик. В качестве поведенческих характеристик использованы данные об окружающих пользователя WiFi-сетях и Bluetooth-устройствах, а также данные о местоположении пользователя. Разработаны способы формирования признаков и смешивания вердиктов нескольких классификаторов. Разработана схема тестирования предложенного метода и проведена оценка эффективности метода с помощью вычисления и сравнения нескольких метрик. | | |
| **Практическая значимость** | | |
| Предложенный метод непрерывной аутентификации позволяет неявно осуществлять проверку подлинности пользователя при его естественном взаимодействии с мобильным устройством. Разработанный способ формирования признаков позволяет оценивать поведение пользователя по динамике изменения его окружения и местоположения без привязки к конкретной геолокации. Предложенный способ смешивания вердиктов нескольких классификаторов позволяет формировать конечное решение об аутентификации пользователя с большей точностью, чем при использовании нескольких поведенческих характеристик по отдельности. | | |
| **Рекомендуемая литература** | | |
| 1. Fridman, L. Active authentication on mobile devices via stylometry, application usage, web browsing, and GPS location [Текст] / L. Fridman, S. Weber, R. Greenstadt, M. Kam // IEEE Systems Journal. — 2016. — Т. 11. — №. 2. — С. 513-521.  2. Mondal, S. Continuous authentication using behavioural biometrics [Текст] / S. Mondal, P. Bours // Collaborative European Research Conference (CERC’13). — 2013. — С. 130-140. | | |
| **Календарный план** | | |
| **Номер этапа** | **Срок выполнения** | **Наименование этапа** |
| 1 | 11.05.2021 — 15.05.2021 | Анализ предметной области и существующих подходов к поведенческой биометрии. |
| 2 | 16.05.2021 — 20.05.2021 | Разработка мобильного приложения для сбора данных пользователей. |
| 3 | 21.05.2021 — 25.05.2021 | Разработка сценариев обработки данных и выделения признаков. |
| 4 | 26.05.2021 — 31.05.2021 | Разработка сценариев для формирования тестовых выборок и тестирования предложенного метода аутентификации. |
| 5 | 01.06.2021 — 07.06.2021 | Обработка полученных результатов и подведение итогов проведённого тестирования. |

**Дата выдачи задания:** 11.05.2021.

**Срок выполнения работы:** 07.06.2021.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель ВКР:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Когос К.Г. | Студент:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Казьмин С.К. |

РЕФЕРАТ

Отчёт 92 с., 23 рис., 8 табл., 76 источн., 6 прил.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ, МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРОФИЛЬ, МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ

Объектом исследования является непрерывная аутентификация пользователей мобильных устройств по поведенческой биометрии.

Цель работы — исследовать метод непрерывной аутентификации пользователей мобильных устройств на основе анализа нескольких поведенческих характеристик и оценить его эффективность.

В работе рассмотрены различные подходы к аутентификации и предложен метод непрерывной аутентификации на основе нескольких поведенческих характеристик; разработано мобильное приложение под операционную систему Android для составления поведенческого профиля пользователей. С помощью разработанного приложения проведён сбор данных у 8 добровольцев.

На основе собранных данных проведено формирование признаков для тестирования алгоритмов машинного обучения в задаче аутентификации; проведено тестирование алгоритмов на полученных выборках.

Были получены значения метрик качества для нескольких алгоритмов классификации. Лучшие значения показал алгоритм случайного леса, для него значение EER изменялось в пределах от 0.027 до 0.198. Также было проведено сравнение метрик, полученных для разных модулей при разных способах формирования признаков, и выбран способ для дальнейшей оценки качества работы предложенного метода аутентификации.

Предложено использовать алгоритм логистической регрессии для комбинирования вердиктов, полученных на основе анализа нескольких поведенческих характеристик.

По итогам тестирования алгоритмов машинного обучения выбран алгоритм случайного леса для дальнейшего изучения предложенного метода аутентификации. Разработана схема тестирования метода, основанная на формировании потока событий, имитирующего вторжение злоумышленника в защищаемую систему.

На основе разработанной схемы проведено тестирование предложенного метода непрерывной аутентификации. Получены значения EER от 0.011 до 0.209, ANGA — от 1333 до 15014, ANIA — от 34 до 1819.

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 10](#_Toc71799357)

[1 Анализ актуальных методов аутентификации пользователей 12](#_Toc71799358)

[1.1 Факторы аутентификации 12](#_Toc71799359)

[1.2 Поведенческая биометрия 13](#_Toc71799360)

[1.3 Непрерывная аутентификация 15](#_Toc71799361)

[1.4 Сравнение способов аутентификации 17](#_Toc71799362)

[2 Обзор способов аутентификации в мобильных устройствах, основанных на поведенческой биометрии 21](#_Toc71799363)

[2.1 Аутентификация на основе клавиатурного почерка 23](#_Toc71799364)

[2.2 Аутентификация по двигательной активности 26](#_Toc71799365)

[2.3 Аутентификация на основе поведенческого профиля 29](#_Toc71799366)

[2.4 Сравнение и оценка методов аутентификации на основе поведенческой биометрии 35](#_Toc71799367)

[3 Метод аутентификации по поведенческой биометрии для мобильного устройства 38](#_Toc71799368)

[3.1 Особенности внедрения и эксплуатации метода аутентификации 39](#_Toc71799369)

[4 Мобильное приложение для сбора данных 41](#_Toc71799370)

[4.1 Служба сбора и записи данных 41](#_Toc71799371)

[4.2 Собираемые данные 43](#_Toc71799372)

[4.3 Проведение сбора данных 43](#_Toc71799373)

[5 Обработка данных поведенческого профиля 44](#_Toc71799374)

[5.1 Формирование признаков 44](#_Toc71799375)

[5.1.1 Формирование признаков для модуля WIFI 45](#_Toc71799376)

[5.1.2 Формирование признаков для модуля BT 52](#_Toc71799377)

[5.1.3 Формирование признаков для модуля LOCATION 53](#_Toc71799378)

[5.2 Подготовка выборок для обучения алгоритмов 55](#_Toc71799379)

[5.2.1 Масштабирование вектора признаков 55](#_Toc71799380)

[5.2.2 Обработка выбросов 56](#_Toc71799381)

[5.2.3 Отбор признаков 58](#_Toc71799382)

[6 Методы машинного обучения в задаче аутентификации по поведенческой биометрии 61](#_Toc71799383)

[6.1 Показатели эффективности работы алгоритмов 61](#_Toc71799384)

[6.2 Формирование выборок для обучения и тестирование алгоритмов 63](#_Toc71799385)

[6.3 Результаты тестирования алгоритмов 66](#_Toc71799386)

[7 Непрерывная аутентификация пользователей мобильных устройств 71](#_Toc71799387)

[7.1 Показатели качества работы методов непрерывной аутентификации 71](#_Toc71799388)

[7.2 Модуль принятия окончательного решения DECIDER 71](#_Toc71799389)

[7.3 Формирование тестовых наборов данных 73](#_Toc71799390)

[7.4 Тестирование метода непрерывной аутентификации 73](#_Toc71799391)

[7.5 Результаты тестирования метода непрерывной аутентификации 74](#_Toc71799392)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81](#_Toc71799393)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84](#_Toc71799394)

[Приложение А 93](#_Toc71799395)

[Приложение Б 112](#_Toc71799396)

[Приложение В 130](#_Toc71799397)

[Приложение Г 145](#_Toc71799398)

[Приложение Д 154](#_Toc71799399)

[Приложение Е 172](#_Toc71799400)

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем отчёте применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANGA | — | среднее число подлинных действий (average number of genuine actions). |
| ANIA | — | среднее число действий нарушителя (average number of impostor actions). |
| API | — | программный интерфейс приложения (application programming interface). |
| AUC-ROC | — | площадь под ROC-кривой. |
| CSV | — | формат файла, состоящего из значений, разделённых запятыми (comma-separated values). |
| EER | — | уровень ошибки, при которой равны FAR и FRR (equal error rate). |
| FAR | — | уровень ошибок второго рода (false acceptance rate). |
| FPR | — | доля ложноположительных предсказаний модели (false positive rate). |
| FRR | — | уровень ошибок первого рода (false rejection rate). |
| ROC | — | кривая рабочей характеристики приёмника (receiver operating characteristic). |
| TPR | — | доля истинно-положительных предсказаний модели (true positive rate). |

ВВЕДЕНИЕ

В 2021 году смартфоны плотно интегрированы в повседневную жизнь человека. Мобильные гаджеты используются как для повседневного общения, так и для деловых коммуникаций, в которых фигурирует конфиденциальная информация. В мобильных телефонах собираются и обрабатываются личные переписки и фотографии, приватные сведения о пользователе и другие данные, утечка которых в свободный доступ нежелательна. Поэтому важно снижать вероятность несанкционированного доступа к информации на устройстве. Из этого следует, что аутентификация — ключевой элемент в процессе обеспечения информационной безопасности пользователей мобильных устройств.

Аутентификация пользователей мобильных устройств осуществляется разными способами. При проведении аутентификации используются пароли, USB-токены, смарт-карты, биометрические характеристики. За последнее время получила распространение аутентификация на основе сканирования отпечатка пальца, набирает популярность технология распознавания лица пользователя. Кроме того, особняком стоят методы, которые используют поведенческую биометрию. Для распознавания пользователя используются закономерности в его поведении, например, его местоположение, скорость перемещения, запущенные приложения на устройстве, манера ходьбы.

Аутентификация на основе поведения несёт ряд преимуществ. Непрерывное распознавание пользователя можно проводить без ущерба для удобства использования гаджета. В качестве поведенческих характеристик используются параметры и события, которые регистрирует мобильное устройство. Их необходимо выбирать, исходя из того, какой уровень защищённости необходим и какие сценарии использования устройства предполагаются.

В представленной работе проводилось исследование метода непрерывной аутентификации на основе поведенческих характеристик пользователя мобильного устройства.

В первом разделе рассмотрены актуальные способы аутентификации, проведено их сравнение и акцентировано внимание на достоинствах непрерывной аутентификации по поведенческой биометрии. Отмечены недостатки классической биометрии по физическим характеристикам человека.

Во втором разделе проанализированы ошибки, возникающие в системах аутентификации и метрики, использующиеся для их описания. Проведён обзор актуальных и распространённых методов поведенческой биометрии, таких как аутентификация по клавиатурному почерку, по походке, по поведенческому профилю. Проведено сравнение таких подходов.

В третьем разделе предложен метод непрерывной аутентификации на основе биометрического профиля пользователя, основанного на данных о сетях WiFi и устройствах Bluetooth, окружающих пользователя и на данных о местоположении пользователя.

В четвёртом разделе приведено описание разработанного для сбора данных поведения пользователей приложения под операционную систему Android.

В пятом разделе описан процесс обработки собранных данных и формирования признаков для последующего обучения алгоритмов машинного обучения для различных модулей, участвующих в осуществлении процедуры аутентификации.

В шестом разделе описана схема тестирования и приведены результаты для нескольких алгоритмов машинного обучения, использованных в задаче классификации пользователей на легальных и несанкционированных.

В седьмом разделе описан способ тестирования предложенного метода непрерывной аутентификации на основе формирования выборок, имитирующих проникновение нарушителя в защищаемую систему. Также представлен способ смешивания вердиктов нескольких классификаторов. Представлены результаты тестирования предложенного метода.

1 Анализ актуальных методов аутентификации пользователей

Для защиты мобильных устройств от несанкционированного доступа используются идентификация и аутентификация. Идентификация представляет собой механизм сопоставления идентификатора пользователя с уже зафиксированными в базе устройства. Аутентификация же предполагает проведение процедуры подтверждения пользователем того, что он является тем самым субъектом, идентификатор которого использует [1]. Как правило, для проведения аутентификации необходимо, чтобы пользователь предоставил данные, которыми может обладать исключительно он в силу тех или иных причин.

1.1 Факторы аутентификации

Всего рассматривают три типа факторов аутентификации [1], [2], [3]:

* пользователь что-то знает (например, пароль, кодовое слово);
* пользователь чем-то обладает (USB-токен, смарт-карта);
* на основе биометрических характеристик пользователя (отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, голос).

Биометрия в свою очередь может быть двух типов:

* биологическая (используются физические особенности человека);
* поведенческая (распознавание человека проводится с помощью анализа привычек пользователя и характерных особенностей использования устройства).

Аутентификация бывает однофакторной и многофакторной [1]. Однофакторная аутентификация реализуется на основе одного фактора аутентификации, например, пользователь для входа в систему сканирует лицо. При многофакторной аутентификации используются несколько факторов. К примеру, сначала пользователь сканирует отпечаток пальца, после чего вводит пин-код. Стоит отметить, что многофакторная аутентификация обеспечивает более высокий уровень безопасности [4].

На рисунке 1 изображена схема процесса биометрической аутентификации пользователя мобильного устройства. При первичной регистрации в системе у пользователя запрашиваются аутентификационные сведения, на основе которых строится эталонная модель пользователя. При следующей попытке входа у пользователя снова запрашиваются данные, на основе которых строится новая модель, которая сравнивается с эталонной. На основе сравнения принимается решение о выдаче доступа пользователю или блокировке устройства.



Рисунок 1 — Схема проведения биометрической аутентификации пользователя мобильного устройства

1.2 Поведенческая биометрия

Отдельный интерес представляет поведенческая биометрия — автоматизированный процесс распознавания личности по особенностям поведения [5]. Особенность поведенческих биометрических характеристик заключается в их протяжённости во времени [1]. Фиксируемые устройством действия имеют начало, середину и конец. Некоторые параметры и вовсе непрерывны. Поведенческая биометрия основана на активности человека и паттернах его поведения [5]. Походка, клавиатурный почерк, голос, местоположение, динамика движения пальца по экрану — всё это используется для распознавания человека [6]. Данный способ аутентификации является нестабильным во времени. Это связано с распорядком дня человека в течение суток и с изменениями в привычках человека. Поэтому необходимо обновлять данные о пользователе. Достоинства поведенческой биометрии — рентабельность и незаметность для пользователя, что добавляет положительных впечатлений от повседневного использования устройства.

Преимущество поведенческой биометрии по сравнению с классической физиологической биометрией заключается в том, что подделать данные о поведении человека гораздо сложнее, чем биометрические характеристики [7]. Например, существуют способы обходить дактилоскопическую защиту в смартфонах [8], [9].  Maro и Kovalchuk в своей работе [9] исследовали возможность обхода системы биометрической защиты смартфонов и других портативных устройств с помощью желатинового слепка отпечатка пальца. Для разных устройств в 44-75 процентах случаев попытки обойти защиту увенчались успехом. Таким образом, парольная защита с длинным паролем может быть более надёжна [9]. Ввиду этого, системы аутентификации, обладающие более высокой устойчивостью к взлому, являются хорошей альтернативной для внедрения в смартфоны.

Для сбора сведений о поведении пользователя не требуется специальных программных и аппаратных решений, так как у большинства мобильных устройств присутствуют необходимые датчики и сенсоры, а операционная система предоставляет к ним доступ стандартными средствами. Сбор сведений можно осуществлять с помощью следующих встроенных датчиков и модулей: GPS, микрофон, датчик освещённости, акселерометр, магнитометр, гироскоп, камера, сенсорный экран, Bluetooth, WiFi и другие. При этом со стороны пользователя не требуется дополнительных действий, информация собирается автономно.

1.3 Непрерывная аутентификация

В большинстве компьютерных устройств используется одноразовая аутентификация [2]. Пользователь вводит пароль или сканирует отпечаток пальца, после чего ему предоставляется доступ к ресурсам системы до тех пор, пока сессия использования не будет завершена. Это приемлемо для устройств, которым не требуется высокий уровень безопасности. Но такой недостаток приводит к повышению риска несанкционированного доступа к ресурсам системы. К примеру, при дистанционной сдаче экзамена пользователь будет использовать систему длительное время, в течение которого к устройству может быть получен доступ другим человеком.

Решить описанную проблему помогают методы непрерывной аутентификации. При непрерывной аутентификации устройство постоянно отслеживает характеристики пользователя и аутентифицирует по одному или нескольким факторам. Простой способ реализовать такой подход — запрашивать через дискретные интервалы времени у пользователя сведения, подтверждающие личность. Однако, решить проблему в полной мере таким образом не удастся, ведь в промежутки времени между аутентификацией возрастает вероятность получения доступа к информации злоумышленником. На рисунке 2 изображена схема процесса непрерывной аутентификации. При реализации системы непрерывной аутентификации необходимо как можно меньшую продолжительность этапа ожидания новых аутентификационных данных, так как больщой промежуток времени является уязвимостью.

Поведенческая биометрия позволяет добиться существенного уменьшения интервала времени между двумя проверками подлинности пользователя. Используя встроенные датчики и сенсоры, можно непрерывно отслеживать действия пользователя и постоянно (через малые промежутки времени) сверять их с моделью поведения, необходимой для распознавания. После успешного входа в систему устройство непрерывно отслеживает действия человека. На их основе строится поведенческая модель, которая сравнивается с эталонной. Если в какой-то момент времени деятельность пользователя меняется и становится подозрительной, устройство принимает решение отказать в доступе и блокируется.



Рисунок 2 — Схема процесса непрерывной аутентификации по поведенческой биометрии на устройстве

Согласно различным исследованиями [10] от 33 до 57 процентов пользователей не блокируют свои телефоны. Следовательно, обеспечивать безопасность таких пользователей можно именно с помощью непрерывной аутентификации по поведенческой биометрии. Такое решение не повлияет на их привычный опыт взаимодействия со своим устройством.

1.4 Сравнение способов аутентификации

Основываясь на [4], рассмотрим способы аутентификации, которые применяются на мобильных устройствах.

Один из самых распространённых способов — парольная защита, которая основывается на факторе знания секретной фразы или последовательности символов. Реализовать метод можно с помощью простого устройства ввода.

Иногда для аутентификации используются USB-токены или смарт-карты. Они дополняют парольную защиту, добавляя проверку фактора обладания.

Следующий способ — распознавание по голосу. Для аутентификации голос оцифровывается и сравнивается с ранее полученным шаблоном. В связи с тем, что почти все мобильные устройства имеют встроенный микрофон, этот метод достаточно легко внедрить. Однако, голос человека легко имитировать, поэтому аутентификацию по голосу можно использовать в качестве вторичного способа аутентификации.

Также для подтверждения личности используется распознавание лица, получившее распространение среди мобильных устройств после анонса компанией Apple технологии FaceID в 2017 году. Надёжнее всего использовать трёхмерные сканеры, которые реализуются при помощи фронтальной камеры и дополнительного датчика. Распознавание лица является простым в реализации, если используется только камера.

Сканирование отпечатка пальца — распространённый метод подтверждения личности пользователя, который реализован в большинстве смартфонов, выпущенных за последние пять лет. Стоит отметить, что при использовании сканеров отпечатка пальца случаются ошибки. К тому же, отпечаток пальца можно подделать [8], [9]. Поэтому производители стараются повысить надёжность технологии, используя, например, мониторы сердечного пульса, встроенные в сканер отпечатка пальца.

Пользователя можно аутентифицировать, используя географическое местоположение пользователя и устройства, которые определяются при помощи GPS. Стоит отметить, что GPS сигналы легко могут быть заглушены и искажены. Поэтому применяется несколько источников местоположения, например, GPS и ID устройства в беспроводной сети.

Поведенческая биометрия представляет собой новую технологию относительно существующих способов подтверждения личности. Для создания поведенческого профиля пользователя может использоваться сразу несколько датчиков. Можно собирать данные о подключенных сетях, анализировать клавиатурный почерк, исследовать походку человека. Для этого используются акселерометр, гироскоп, сенсорный дисплей и другие датчики. Подделать поведенческий профиль человека сложно ввиду индивидуальности стиля пользователя. Такой способ аутентификации удобен для человека, так как процесс проходит в фоновом режиме. При этом распознавание пользователя может выполняться непрерывно, что повышает уровень защиты от несанкционированного доступа.

Для сравнения перечисленных способов построена таблица 1. Сравнение проведено по следующим критериям [11]:

* универсальность (отражает возможность применения к любому человеку вне зависимости от его индивидуальных особенностей);
* уникальность (насколько хорошо можно однозначно отличить двух людей по признакам, использующимся в подходе);
* собираемость (как легко собирать данные для построения модели);
* задержка (много ли времени проходит от момента начала распознавания до получения вердикта);
* надёжность (насколько сложно подделать аутентификационные данные и получить несанкционированный доступ к системе);
* непрерывность (можно ли использовать данный метод аутентификации непрерывно без навязывания пользователю дополнительных действий);
* удобство (насколько быстро и удобно пользователь может зайти в систему);
* распространённость (как сильно распространена технология в современных мобильных устройствах).

В таблице высокий уровень обозначается буквой H (high), средний — M (medium), низкий — L (low).

Таблица 1 — Сравнение способов аутентификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Универсальность | Уникальность | Собираемость | Задержка | Надёжность | Непрерывность | Удобство | Распространённость |
| Парольная защита | M | L | H | M | L | L | L | H |
| USB-токен, смарт-карта | L | H | H | M | M | M | L | L |
| Отпечаток пальца | M | H | M | L | H | L | H | H |
| Распознавание лица | H | M | M | L | M | M | H | H |
| Распознавание голоса | L | M | M | M | M | H | H | L |
| Местоположение | M | L | H | M | L | M | H | M |
| Поведенческая биометрия | H | H | M | L | M | H | H | M |

На основе сравнения (табл. 1), можно отметить, что поведенческая биометрия обладает преимуществами перед остальными способами подтверждения личности. Поведенческие характеристики сложно подделать, аутентификационные данные можно собирать достаточно легко. Также с помощью поведенческой биометрии можно обеспечить непрерывную аутентификацию с малым интервалом времени между двумя процедурами распознавания пользователя. При этом данный метод пока не получил широкое распространение. Поведенческая биометрия может применяться наравне с остальными методами аутентификации пользователей или в комбинации с ними при реализации многофакторной аутентификации.

2 Обзор способов аутентификации в мобильных устройствах, основанных на поведенческой биометрии

Есть много методов аутентификации, основанных на поведении пользователя. Для выбора способов аутентификации для будущего исследования следует рассмотреть уже хорошо изученные методы.

Для сравнения методов аутентификации важно обратить внимание на метрики ошибок — уровни ошибок первого и второго рода, FRR и FAR соответственно. Одна из проблем, возникающих при использовании биометрии — это ошибка первого рода [12]. Под ошибкой первого рода при аутентификации подразумевается событие, когда зарегистрированному пользователю ошибочно отказано в доступе. В противоположном случае возникает ошибка второго рода, когда система ошибочно пропускает незарегистрированного пользователя. Также в качестве метрики используется величина EER, которая равна значению первых двух метрик FAR и FRR, когда они равны между собой. В случае мобильных устройств значение FRR должно быть как можно ниже, потому что никто не захочет себе устройство, которое не будет аутентифицировать своего владельца несколько раз подряд. При этом необходимо предотвращать попытки несанкционированного доступа к смартфону. Поэтому для системы, которая требует высокий уровень безопасности, значение FAR также должно быть как можно меньше [12].

Параметры FAR и FRR взаимосвязаны таким образом, что при уменьшении одного увеличивается другой [13]. Поэтому приходится находить компромисс в зависимости от требований, предъявляемых к системе. На рисунке 3 можно видеть, как FAR и FRR зависят от порога доверия, установленного в системе. При увеличении порога растёт уровень неверно отклонённых пользователей, что может быть приемлемо в случае необходимости высокого уровня защищённости. При уменьшении же порога FRR пользователь не так часто будет сталкиваться с ложным отказом в доступе, но при этом возрастёт вероятность несанкционированного доступа. Иногда в качестве порога эффективно выбрать значение, соответствующее равенству FAR и FRR на графике, то есть EER (зелёная пунктирная линия на рис. 3).



Рисунок 3 — Графики FAR и FRR [14]

Для решения задачи аутентификации по поведенческой биометрии используют методы машинного обучения, так как это эффективный способ обработки больших массивов признаков, которые формируются из данных, собираемых в ходе наблюдения за поведением пользователя.

Признаки, использующиеся в поведенческой биометрии, можно разделить на два класса [5]: устройство-независимые и устройство-зависимые. Устройство-независимые признаки — те признаки, которые давно изучаются и формируются независимо от того, использует ли человек смартфон. Например, походка, подпись. На устройство-зависимые же признаки влияет модель устройства и программные решения. Поэтому в этом случае имеет значение модель устройства и версия операционной системы на нём.

Устройство-зависимые признаки в свою очередь можно разделить на три категории [5]:

* базирующиеся на физическом взаимодействии пользователя с устройством (клавиатурный почерк, движение пальца при пролистывании);
* стилевые (написание текстовых сообщений, действия в браузере, стиль кода для программистов);
* связанные с знаниями и навыками человека, которые проявляются при его взаимодействии с программным обеспечением (стратегия в игре, навыки вождения автомобиля).

 Согласно работе Sultana [5] в эру Интернета спектр наших привычек и активностей расширился, включив поведение в виртуальном мире. Поэтому вводят [5] новую категорию устройство-зависимых признаков — социально-поведенческую биометрию на основе активности пользователя в сети [5]. Эта категория включает действия пользователя в социальных сетях. Например, ретвиты, репосты, лайки, публикации, фотографии.  Аутентификация по паттернам поведения в сети — новое предложение и представляет интерес. Ежедневно пользователи социальных сетей заходят в онлайн и совершает множество действий. Выгрузить накопленную информацию можно при помощи API, которые предоставляют социальные сети. Однако, стоит отметить, что подобный способ биометрии можно назвать отложенным, так как с момента начала отслеживания действий пользователя должно пройти достаточное время, чтобы накопилось минимальное количество данных для анализа системой. В зависимости от конкретного человека требуемый интервал времени может сильно варьироваться из-за того, что каждый человек ведёт себя в социальных сетях отлично от других.

В данной работе рассмотрим методы аутентификации, использующие как устройство-зависимые, так и устройство-независимые признаки. Остановимся на аутентификации по особенностям использования сенсорного экрана, биометрии по лингвистическому и поведенческому профилю, а также аутентификации по характерным перемещениям человека.

2.1 Аутентификация на основе клавиатурного почерка

К 2020 году сенсорные экраны стали распространённым и привычным устройством ввода в мобильных устройствах. Благодаря этому можно собирать и анализировать данные об индивидуальных особенностях взаимодействия пользователя с экраном. Можно выделить два направления в способах аутентификации по поведенческим особенностям работы с сенсорным дисплеем:

* аутентификация на основе клавиатурного почерка;
* аутентификация по динамике взаимодействия с экраном.

Первое использует более специфические признаки, которые характерны только при наборе текста. Второе же включает в себя все остальные взаимодействия с сенсорным экраном, включающие в себя, например, пролистывания меню, нажатия для открытия приложений.

Распознавание личности по манере набора текста — один из старейших методов аутентификации пользователей. В качестве характерных признаков для построения модели клавиатурного почерка могут быть использованы [6], [12], [15], [16]:

* время между освобождением одной клавиши и нажатием на следующую;
* интервал между двумя последовательными нажатиями клавиш;
* время удерживания пальца на одной клавише;
* количество нажатий на клавишу возврата;
* расстояние в пикселях между двумя нажатыми клавишами;
* скорость пальца — вычисляется на основе расстояния и времени в движении;
* число нажатий клавиши Shift;
* сила нажатия на клавиши (поддерживается рядом устройств);
* площадь нажатия на клавишу.

Trojahn и Ortmeier исследовали смешанную схему аутентификации [12], основанную на почерке человека и манере набора текста на клавиатуре. Они собрали данные в ходе двух экспериментов. В первом 18 участников исследования вводили предложение, содержащее два и более слов десять раз при помощи виртуальной клавиатуры на мобильном телефоне HTC Desire с OC Android 2.2. Во втором эксперименте 16 персонам было предложено ввести пароль восемь раз на смартфоне HTC Desire HD с OC Android 2.3.5.

При обработке полученных данных исследователи использовали программное обеспечение WEKA [17]. Trojahn и Ortmeier выбрали несколько моделей классификации: решающие деревья (J48) [18], K\* [19], многослойный персептрон (MLP) [20], нейронная сеть на основе радиально-базисной функции (RBF) [21], BayesNet [22], наивный байесовский классификатор (Naive Bayes) [23]. Значения метрик были усреднены по всем участникам исследования, вводившим текст. В первом эксперименте достигнуто среднее значение EER — 2.0%, во втором — 13.5%. Модели J48, K\*, MLP, RBF, BayesNet и Naive Bayes дали следующие средние значения FAR — 2.03%, 3.49%, 2.52%, 1.13%, 5.56% и 19.29%, соответственно. FRR — 2.67%, 2.21%, 3.0%, 4.47%, 2.59% и 1.8%, соответственно.

Kambourakis и другие авторы предложили метод, основанный на скорости и расстоянии движений пальца во время набора текста [15]. Такой способ нацелен на улучшение качества классической методики анализа клавиатурного почерка. Для сбора данных исследователи воспользовались помощью 20 человек, которым было предложено вводить парольные и другие фразы по 12 раз. Авторы работы разработали два сценария. В первом субъекты исследования вводили фиксированный пароль, состоящий из цифр и букв. Во втором сценарии необходимо было ввести фиксированную осмысленную фразу. Для построения модели использовались три классификатора: случайный лес [24], метод k ближайших соседей (k-NN) [25] и MLP [20]. При первом сценарии лучший результат получен при использовании случайного леса: FRR — 39.4%, FAR — 12.5%, EER — 26.0%. При втором сценарии лучший результат показал k-NN: FRR — 3.5%, FAR — 23.7%, EER — 13.6%.

Draffin, Zhu, Zhang предложили новую систему аутентификации KeySens [16], базирующуюся на микро-поведенческих особенностях пользователя при его взаимодействии с клавиатурой смартфона. В исследовании участвовали 13 человек, благодаря которым были собраны данные о 86000 нажатиях на клавиши и 430000 точках касания экрана. Для классификации использовалась обученная нейронная сеть [26]. После пяти нажатий на клавиши система определяла незарегистрированного пользователя в 67.7% случаев и FAR составил 32.3%, FRR — 4.6%. В сессии ввода, состоящей из 15 нажатий, злоумышленник был детектирован в 86.0% случаев, FAR — 14.0%, FRR — 2.2%.

2.2 Аутентификация по двигательной активности

Проводить аутентификацию пользователей мобильных устройств можно и на основе анализа походки. Существует несколько подходов к биометрии по походке [6], осуществляемых:

* на базе компьютерного зрения;
* при помощи напольных датчиков;
* с помощью носимых гаджетов.

В контексте нашей работы интересен только последний подход, так как первые два не применимы в мобильных устройствах.

В качестве носимого устройства могут выступать, например, мобильные телефоны, фитнес-браслеты, спортивные трекеры. Необходимо, чтобы в устройстве присутствовали встроенные сенсоры, которые помогают извлекать признаки для построения модели походки человека. Обычно, используются следующие датчики:

* акселерометр;
* гироскоп;
* гравиметр.

Обработка признаков может быть проведена с использованием циклов или без них [27]. Циклу соответствует два полных шага. Циклические признаки формируются из сопоставления циклов походки человека во время прогулки. Без использования циклов просто выделяется отрезок времени, в котором фиксируются данные с датчиков без анализа циклов.

Derawi и другие исследовали поведенческую биометрию на основе распознавания походки с помощью мобильного телефона [28]. Данные собирались с акселерометра, записи координат по трём осям добавлялись с частотой около 40-50 в секунду в текстовый файл. На рисунке 4 изображены оси акселерометра, для каждой из которых снимаются значения ускорения. Телефон находился у участвовавших в исследовании добровольцев в кармане на правой стороне бедра. В ходе испытаний участникам было предложено пройти туда и обратно вдоль прямого коридора, длиной около 37 метров, пол которого был устлан ковром. Испытуемые должны были идти в привычной манере. В исследовании участвовал 51 человек. Каждый из них повторял испытание два раза в два различных дня.



Рисунок 4 — Оси X, Y и Z относительно мобильного телефона [29]

Телефон выводит значения только тогда, когда происходит изменения в датчике. Таким образом, временные интервалы между двумя точками отсчета (значениями ускорения) не всегда равны. Поэтому к данным была применена интерполяция по времени. Обработка шума была выполнена методом взвешенного скользящего среднего. Также была вычислена средняя продолжительность цикла и найдены все циклы для каждой прогулки испытуемого вдоль коридора.

На рисунке 5 визуализированы данные, полученные с акселерометра. Для каждой из осей (x, y и z) представлена зависимость значения ускорения от времени. Пунктирными линиями обозначены характерные промежутки двигательной активности.

Для сравнения векторов признаков использовался алгоритм динамической трансформации временной шкалы (DTW) [30]. Было достигнуто значение ERR 20.1%.



Рисунок 5 — Показания акселерометра для каждой оси [28]

Nickel, Wirtl, Busch применили алгоритм k ближайших соседей (k-NN) [25] к классификации походок [31]. Информация о походке собиралась с встроенного в мобильный телефон под управлением ОС Android акселерометра. Данные о походке были получены от 36 участников исследования. В секунду датчиком фиксировалось в среднем по 127 значений ускорения по трём осям. Полученные данные были разбиты на сегменты одинаковой временной продолжительности (от 3 до 7,5 секунд) с перекрытием в 50%. Для вычисления расстояния между векторами признаков было использовано евклидово расстояние. Для k-NN была выбрана библиотека WEKA [17]. EER составил от 8.24% до 8.85%.

Также Nickel и Busch в следующей работе применили скрытые марковские модели (HMM) [32] для аутентификации по манере ходьбы [33]. В эксперименте были использованы данные, собранные в предыдущем исследовании [31]. Для тестового вектора признаков вычислялись вероятности совпадения с векторами других моделей. Соответственно, классификация осуществлялась на основе этих вероятностей путём выставления порога для принятия решения к какому классу относить вектор. С использованием принципа голосования [34] был достигнут EER — 5.81%, без использования голосования — 7.45%.

2.3 Аутентификация на основе поведенческого профиля

Среди подходов к поведенческой биометрии отдельно стоит выделить аутентификацию по поведенческому профилю человека. Поведенческий профиль может состоять из нескольких независимых сведений о пользователе, связанных с сервисами, которые он использует на своём устройстве [35]. Для построения профиля используются:

* статистика использования приложений;
* статистика использования смартфона;
* статистика энергопотребления устройства;
* подключение к WiFi сетям;
* географическое местоположение устройства;
* лингвистический профиль (стилометрия);
* статистика запросов в браузере и т.п.

Таким образом, поведенческий профиль представляет совокупность закономерностей в активности человека внутри мобильного устройства.

Одна из особенностей аутентификации по поведенческому профилю — это задержка. В течение некоторого времени фиксируются пользовательские действия и затем выносится вердикт. При этом такой временной интервал может доходить до нескольких десятков минут. Ввиду задержки вынесения вердикта такую систему аутентификации стоит применять как дополнение к основной.

Fridman и другие исследовали непрерывную аутентификацию, основанную на текстовой стилометрии, статистике использования приложений и браузера и местоположении пользователя [10].  Предложенная система аутентификации многомодульная, так как данные приходят от нескольких источников (текст, приложения, браузер, GPS). В зависимости от того, как пользователь использует свой смартфон, информации от одного модуля может быть больше, чем от остальных. Поэтому исследователи решили использовать метод комбинирования вердиктов, приходящих от разных модулей [36].

Данные были собраны у 200 добровольцев, каждый из которых пользовался устройством как минимум 30 дней. С частотой в одну секунду отслеживалась информация о тексте, который вводил пользователь, о посещённых приложениях и сайтах, а также фиксировалось местоположение посредством GPS или WiFi.

Для каждого из 200 пользователей и для каждого из 4 модулей (текст, приложения, браузер, локация) был обучен бинарный классификатор, который выдавал вердикт. В массиве данных для обучения классификаторов производилось разбиение на два класса. Классу записей, соответствующих валидному пользователю, выставлялась метка 1, а всем остальным записям от 199 пользователей присваивалась метка 0.

Для лингвистического анализа использовался метод n-грамм [37]. Для данных браузера и приложений был использован метод максимального правдоподобия (ММП) [38]. Классификация местоположений проводилась с помощью метода опорных векторов (SVM) [39]. Для принятия окончательного вердикта использовалась модель решающего смешивания [40].

При построении такой системы классификации краеугольным камнем является фиксированный временной интервал, в течение которого собираются данные. Схема того, как происходит сбор и обработка событий, представлена на рисунке 6. В течение определённого промежутка времени собирается какое-то количество информации от различных источников, после чего классификаторы выносят свои решения, которые обрабатываются специальным модулем компоновки решений (DFC — Data Fusion Center). Чем больше промежуток времени, в течение которого происходит сбор данных, тем меньше вероятность ошибки классификатора. При этом нельзя выставлять слишком большую задержку, так как в продолжительное временное окно злоумышленник может легко получить доступ к устройству. Зависимость FAR и FRR для каждого модуля в зависимости от временного окна представлена на рисунке 7.

Рисунок 6 — Схема обработки событий классификаторами и принятия решения DFC [10]

По графикам (рис. 7) видно, что лучшее качество показала классификация по местоположению с помощью GPS. FAR составил менее 10% и FRR — менее 5%. Стилометрический подход же показал худший результат. Авторы отмечают, что убывание уровней ошибок с увеличением временного окна не такое сильное, как можно было бы ожидать. Это происходит из-за того, что большинство событий, исходящих от пользователя, приходят вспышками на фоне общей неактивности. При смешивании вердиктов авторам удалось добиться значения EER — 5% при размере окна в одну минуту и 1% при размере окна в 30 минут.



Рисунок 7 — Зависимость FAR и FRR для каждого модуля от временного интервала, отведенного на сбор данных [10]

Saevanee и другие изучили аутентификацию на основе клавиатурного почерка в совокупности с лингвистическим профилем [41]. Использовались данные 30 пользователей, содержащие текстовые сообщения и события с клавиатуры. В эксперименте сравнивались показатели качества методов как по отдельности, так и в комбинации. Рассмотрим результаты применения лингвистического профиля. Признаки для текстовой стилометрии были разбиты на четыре класса: словарный профиль, лексические, синтаксические и структурные. Словарный профиль пользователя был составлен с помощью частотного распределения 133 аббревиатур и эмоциональных слов. Для создания лингвистического профиля пользователя был использован t-критерий Стьюдента, с помощью которого признаки сортировались по их индивидуальности для человека. Для классификации использовались k-NN [25], радиально-базисная функция (RBF) [21] и многослойный персептрон прямого распространения (MLP) [20]. Средний EER для лингвистического профиля составил 12.8%.

Li и другие провели исследование непрерывной аутентификации на основе поведенческого профиля пользователя [42]. В эксперименте использовался общедоступный набор данных, предоставленный Массачусетским технологическим институтом [43]. Данные включают в себя записи действий 106 пользователей. Авторы разделили приложения, используемые на мобильных устройствах, на две категории: информация о стандартных приложениях включает в себя время использования приложения и местоположение устройства, а приложения с расширенным профилем позволяют получить дополнительную информацию, например, телефонный номер или запрос в браузере.

Для стандартных приложений авторы исследования использовали название приложения, время и место доступа. Местоположение определялось по идентификатору сотовой ячейки, в радиусе действия которой находилось устройство. В качестве расширенных признаков выступали номер телефона и продолжительность звонка. Для классификации были выбраны три метода: нейронная сеть на основе радиально-базисной функции (RBF) [21], многослойный персептрон прямого распространения (MLP) [20] и специально разработанный алгоритм на основе статистического критерия.

В первом эксперименте модели обучались на информации о телефонных звонках. Лучший результат RBF был получен при использовании телефонного номера и местоположения устройства во время звонка. FAR составил 10.7%, FRR — 10.2%, EER — 10.5%. Признаки продолжительность звонка и время начала звонка ухудшали результат. С помощью MLP получили следующие результаты: FAR — 14.9%, FRR — 20.1%, EER — 17.5%. Также авторы применили разработанный алгоритм, основанный на статистическом критерии. Основой для такого подхода послужила статистика, полученная при анализе данных, а также большие дисперсии, наблюдаемые в обработанной информации. Такой метод основан на предположении, что составленный по известным событиям профиль пользователя может быть использован для предсказания вероятности нового события. Применяя разработанный подход, исследователям удалось добиться FAR — 7.1%, FRR — 14.8%, EER — 11%. Лучшие показатели также были получены при использовании только телефонного номера и локации звонка.

Во втором эксперименте множество признаков в профиле пользователя было расширено путём добавления дополнительной информации приложений. Таким образом полноценное поведенческое профилирование было использовано во втором испытании. Li и другие авторы решили применить во втором опыте только разработанный алгоритм, так как в предыдущем эксперименте он показал результаты, немногим уступающие RBF, при этом RBF требует в два раза большей вычислительной мощности. Для улучшения качества системы аутентификации авторы использовали динамический профиль пользователя, который обновлялся каждые 7, 10 и 14 дней. Это было сделано для того, чтобы минимизировать эффект, вызванный нерегулярными привычками и особенностями поведения пользователя. Для приложений с функцией звонка был получен лучший EER — 5.4%, для SMS-приложений EER — 6.4%. В обоих случаях лучше всего показал себя динамический профиль с интервалом в 14 дней. При использовании всех установленных на устройстве приложений удалось добиться EER — 9.8% с динамическим профилем, рассчитываемым за 10 дней.

Отдельно стоит рассмотреть подход, основанный на распознавании лингвистического профиля пользователя (текстовая стилометрия).

Brocardo и другие авторы рассмотрели способ проверки подлинности автора коротких сообщений при использовании стилометрии [37]. Среди различных стилистических признаков в тексте использовать лучше те, которые сильнее всего отличают пользователей друг от друга. Исследователи решили использовать методику n-грамм для анализа текстов, предложив новый подход, который заключается в анализе исключительно присутствия или отсутствия n-граммы в образце текста.

Эксперименты проводились на наборе данных Enron [44], который состоит более чем из 200 000 электронных писем от приблизительно 150 пользователей. Среднее количество слов в одном письме составило 200. Для классификации авторы разработали собственный алгоритм, который для каждого пользователя рассчитывал порог. После чего были подсчитаны метрики FAR и FRR для каждого пользователя. Лучшие результаты алгоритм показал с использованием 5-грамм: FRR — 14.71%, FAR — 13.93%. EER достиг 14.35%.

2.4 Сравнение и оценка методов аутентификации на основе поведенческой биометрии

В таблице 2 представлено сравнение характеристик методов поведенческой биометрии из проанализированных работ.

Лучше всего исследованы методы поведенческой биометрии, которые использовались до массового вхождения в обиход мобильных устройств. Соответственно, методы аутентификации, реализованные с помощью новых возможностей, появившихся с распространением мобильных устройств, меньше изучались.

При этом такие методы имеют потенциал к развитию. Биометрия по поведенческому профилю, например, может быть более энергоэффективной, нежели непрерывная аутентификация по походке. Среди рассмотренных способов реализации поведенческой биометрии биометрия по поведенческому

Таблица 2 — Сравнение подходов поведенческой биометрии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Публикация | Метод | Количество испытуемых | Классификаторы | EER (%) | FAR (%) | FRR (%) |
| [12] | Клавиатурный и классический почерк | 16,  18 | J48, K\*, MLP, RBF, BayesNet, Naive Bayes | 2.0-13.5 | 1.13-19.29 | 1.8-4.47 |
| [15] | Клавиатурный почерк: динамика движений пальца | 20 | Случайный лес, k-NN, MLP | 13.6-26.0 | 12.5-23.7 | 3.5-39.4 |
| [16] | KeySens: микро-поведенческий клавиатурный почерк | 13 | — | — | 14.0-32.3 | 2.2-4.6 |
| [28] | Распознавание походки с использованием циклов | 51 | DTW | 20.1 | — | — |
| [31] | Распознавание походки | 36 | k-NN | 8.24-8.85 | — | — |
| [33] | Распознавание походки | 36 | HMM | 5.81-7.45 | — | — |
| [10] | Поведенческий профиль: приложения, браузер, геолокация, текст | 200 | Метод n-грамм, SVM, DFC, ММП | 1-5 | — | — |
| [41] | Лингвистический профиль | 30 | k-NN, RBF, MLP | 12.8 | — | — |
| [42] | Поведенческий профиль: приложения, звонки, местоположение | 106 | RBF, MLP, статистический критерий | 5.4-17.5 | 7.1-14.9 | 10.2-20.1 |
| [37] | Стилометрия по коротким сообщениям | 150 | Алгоритм на основе метода n-грамм | 14.35 | 13.93 | 14.71 |

профилю представляет интерес, так как является относительно новым и малоизученным подходом. Во всех приведённых работах были достигнуты сходные уровни ошибок. Это означает, что не существует лучшего подхода к поведенческой биометрии и рассмотрения и исследования заслуживаю все.

3 Метод аутентификации по поведенческой биометрии для мобильного устройства

В данной работе предлагается метод непрерывной аутентификации, основанный на данных с нескольких модулей:

* LOCATION — модуль регистрации местоположения пользователя;
* WIFI — модуль слежения за WiFi-сетями;
* BT — модуль слежения за Bluetooth-устройствами.

Каждый модуль позволяет на основе соответствующих данных вынести

вердикт о подлинности пользователя.

LOCATION отслеживает геолокацию пользователя с использованием системы глобального позиционирования GPS.

WIFI отслеживает окружение из сетей, к которым устройство пользователя не подключено и фиксирует подключенную сеть.

BT фиксирует окружение из устройств Bluetooth.

С помощью данных, собираемых модулями, формируются признаки, которые будут использоваться классификаторами, реализованными с помощью алгоритмов машинного обучения. При этом решение о допуске пользователя в систему может приниматься на основе вычисления композиции вердиктов модулей, подобно системе DFC в [10], с помощью модуля DECIDER.

На рисунке 8 представлено схематическое изображение предлагаемой системы. Модуль DECIDER отвечает за итоговый вердикт. От каждого модуля в решающий модуль поступают готовые вердикты от соответствующих классификаторов. Затем модуль комбинирует («смешивает») вердикты и выдаёт итоговый результат.

Выбор модулей для системы исходил из соображений эффективности, энергосбережения и новизны. Методы аутентификации, основанные на одном или нескольких модулях из выбранных [10], [37], [41], [42] показывали хорошие результаты в соответствующих исследованиях (таблица 2).




Рисунок 8 — Схема многомодульной системы аутентификации

Большую роль в построении подобной системы играет интервал времени, за который агрегируются приходящие события [10]. Система должна предоставлять возможность менять размер этого временного окна в зависимости от требуемого уровня безопасности.

3.1 Особенности внедрения и эксплуатации метода аутентификации

Рассматриваемый метод может эксплуатироваться в двух различных сценариях.

В первом случае система аутентификации, основанная на предложенном методе, может быть интегрирована в мобильное приложение, которое является посредником между пользователем и компанией, которая предоставляет некий пакет услуг. При этом пользователь при входе в приложение проходит процедуру идентификации и аутентификации, а его поведенческий профиль формируется и хранится удалённо компанией — поставщиком услуг.

Есть вероятность, что у человека будут похищены данные, используемые для аутентификации, например, логин и пароль. Тогда потенциальный злоумышленник сможет войти в приложение на своём устройстве под именем жертвы. В таком случае, система, которая встроена в исходное приложение должна будет зафиксировать активность преступника и отправить её по защищённому каналу на сервер компании для проверки. И в случае, если будет обнаружена подозрительная активность, приложение будет заблокировано, а злоумышленник не сможет осуществить доступ к предоставляемым услугам.

Во втором случае система может функционировать непосредственно на устройстве пользователя с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации на телефоне в целом. Этот вариант предполагает непрерывную работу системы аутентификации и отслеживание подозрительной активности на устройстве в целом, а не только в отдельном приложении.

Эти два подхода имеют одно существенное отличие — для второго сценария недопустимо основывать функционирование метода аутентификации на данных, специфичных конкретному местоположению пользователя, тогда как для первого такой подход приемлем. Первый вариант предполагает защищённый доступ к услугам посредством устройства. Предполагается, что злоумышленник будет пытаться получить доступ со *своего* мобильного телефона, тогда как второй вариант реализует защиту *устройства пользователя* в реальном времени. Если же построить систему аутентификации на основе знания о место-специфичных особенностях поведения пользователя, то второй возможный вариант внедрения системы становится нереализуем, так как нет гарантий, что попытка несанкционированного доступа не будет произведена в той же локации, которая типична для легального пользователя. Если же построить систему на основе независимых от конкретного местоположения характеристик, то она потенциально сможет функционировать как в первом, так и во втором случае.

4 Мобильное приложение для сбора данных

Наборы данных поведенческого профилирования пользователей, находящиеся в открытом доступе [44] сформированы специфическим образом. Во-первых, как правило, такие данные были собраны ещё до резкого роста популярности мобильных устройств с сенсорным экраном. Во-вторых, они не обладают всеми признаками, которые были бы необходимы для полноценной проверки работоспособности предложенного метода аутентификации. При нехватке данных для одного из модулей становится невозможным проводить исследование метода. Поэтому было принято решение реализовать мобильное приложение, которое собирает данные пользователей для исследования.

Было разработано мобильное приложение под операционную систему Android, реализующее возможность сбора данных для дальнейшего исследования метода аутентификации. Приложение было реализовано на языке программирования Java, с использованием Android API 29 [45]. Исходный код представлен в приложении А. Также исходный код и прочие файлы, используемые для сборки приложения представлены на портале GitHub под свободной лицензией [46].

На рисунке 9 представлен главный экран приложения. Пользователь может управлять приложением, используя три кнопки. Кнопки «Start» и «Stop» позволяют включать и выключать процесс сбора данных поведения, а круглая кнопка с пиктограммой конверта позволяет отправлять собранные данные в формате ZIP.

4.1 Служба сбора и записи данных

Основным компонентом приложения является служба (service) [45], исполняющаяся в отдельном процессе операционной системы. Служба запускается пользователем посредством кнопки «Start» и работает в режиме переднего плана (foreground) [45] до её остановки кнопкой «Stop».

Служба управляет модулями WIFI, BT и LOCATION. Каждый из модулей по расписанию запускает сканирование или запрашивает необходимую информацию, после чего принимает результаты и записывает их в соответствующий файл формата CSV, хранящийся в системном каталоге операционной системы. Запись происходит с помощью специального реализованного модуля записи в файл. Расписанием предусмотрен сбор информации каждые 5 секунд. Таким образом, 5 секунд — минимальный интервал времени, за который можно анализировать полученную информацию.



Рисунок 9 — Главный экран приложения

4.2 Собираемые данные

Каждый модуль приложения записывает получаемую информацию в отдельный файл CSV. Всего формируется 3 файла: wifi.data, bt.data и location.data.

Модуль WIFI сохраняет в файл результаты сканирования сетей, находящихся поблизости. Для каждого сканирования записываются все найденные сети и их характеристики. Отдельно отмечается сеть, к которой пользователь подключен в текущий момент времени. Для этого используются возможности класса WifiManager [45].

Модуль BT собирает информацию о Bluetooth-устройствах, которые расположены поблизости, и их параметрах. Задействованы методы, предоставляемые классами BluetoothDevice, BluetoothLeScanner, BluetoothManager [45].

Модуль LOCATION получает информацию о геопозиции пользователя с помощью класса FusedLocationProviderClient из Google API.

4.3 Проведение сбора данных

В ходе исследования были задействованы 8 добровольцев, каждому из которых было предложено установить приложение к себе на устройство и активировать службу сбора информации. В течение 5 дней каждый участник отправлял собранные данные, после чего выключал службу и удалял приложение со своего устройства. Все устройства, используемые участниками в ходе исследования, работали под управлением операционной системы Android 10.

5 Обработка данных поведенческого профиля

Обработка полученных данных была осуществлена в несколько этапов:

* подготовка данных к формированию признаков;
* формирование признаков для каждого модуля;
* подготовка выборок для обучения моделей.

Для обработки данных и формирования признаков были разработаны сценарии на языке программирования Python. Для различных задач были использованы следующие подключаемые библиотеки: Pandas [47], NumPy [48], GeoPy [49], SciPy [50], Matplotlib [51]. Исходный код сценариев приведён в приложении Б.

Перед формированием признаков данные от каждого пользователя были подготовлены к обработке, а именно:

* были распакованы архивы формата ZIP, содержащие CSV-файлы;
* для каждого модуля был сформирован единый CSV-файл, содержащий всю собранную информацию;
* данные были отфильтрованы, чтобы исключить записи, зарегистрированные в то время, когда пользователь не использовал устройство (устройство было заблокировано).

5.1 Формирование признаков

Полученные данные представляют собой упорядоченный во времени массив событий. Поэтому было решено для модулей WIFI, BT и LOCATION агрегировать такие события по временным интервалам разной длины, создавая признаковое описание окружения пользователя за определённый интервал времени.

Учитывая необходимость создания признаков, которые бы не зависели от конкретных особенностей, присущих местоположению или устройству пользователя, решено было отказаться от использования таких признаков как координаты пользователя, уникальные WiFi-сети и Bluetooth-устройства. В то время как в [10] авторы классифицировали пользователей на основе их местоположения по данным с GPS и WiFi, в данной работе планируется не использовать подобные признаки (точные координаты), а рассчитывать другие величины, которые описывали бы окружение пользователя, но при этом не основывались на место-специфичных параметрах. Так, например, вместо того чтобы использовать координаты устройства, предполагается рассчитывать скорость по этим координатам. Такой признак более общий и не несёт в себе информацию о месте, где пользователь находится, при этом позволяя оценить динамику поведения пользователя.

Формирование одних и тех же признаков проводилось для каждого пользователя отдельно. Затем полученные выборки векторов признаков конкатенировались в одну.

Для каждого модуля можно ввести понятие *элементарного события* — одной записи в CSV-файле, которая содержит значения ряда параметров. Для WIFI — это одна запись о сети, для BT — об одном устройстве, для LOCATION — запись с координатами. Так как каждое такое элементарное событие малоинформативно отдельно от других, решено было сгруппировать элементарные события в группы для того, чтобы на их основе формировать вектора признакового пространства.

5.1.1 Формирование признаков для модуля WIFI

События от модуля WIFI приходили в сформированных операционной системой результатах сканирования, поэтому решено было не менять такую группировку.

Агрегирование элементарных событий по группам проводилось следующим образом.

В каждой группе было подсчитано общее количество событий (количество сетей в результате сканирования).

Был выделен параметр — показатель уровня принимаемого сигнала (RSSI) [52] сети, к которой был подключен смартфон во время сканирования, соответствующего группе. В случае, когда устройство не было подключено к WiFi, RSSI подключенной сети приравнивался к 0.

Для некоторых характеристик, присущих элементарному событию, было рассчитано среднее арифметическое по всей группе:

* частота, на которой функционирует сеть;
* RSSI сети.

Таким образом был сформирован один вектор из четырёх признаков , где  — значение *i*-ого признака.

Также были составлены ещё два вектора, которые описывают присутствие сетей и их RSSI в данной группе элементарных событий по следующему правилу. Допустим, что все сети WiFi, представляющие уникальные элементарные события, пронумерованы от  до , где  — общее число уникальных сетей в данных одного пользователя. Для выделения уникальных сетей был использован их MAC-адрес (BSSID) [52]. Тогда получим следующие вектора для каждой группы элементарных событий (1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) |
|  | ,  , |

где  — значение RSSI *i*-ой сети, когда она находится в *j*-ой группе,  — множество номеров сетей WiFi, присутствующих в *j*-ой группе элементарных событий.

Полученные вектора можно интерпретировать как координаты устройства пользователя в пространстве сетей WiFi.

В результате первого этапа агрегирования для каждой группы элементарных событий был получен набор векторов . При этом наборы векторов упорядочены по времени. На основе сформированного набора векторов для каждой группы были вычислены признаки, которые отражают характер перемещений устройства среди сетей WiFi с течением времени. Для расчёта новых признаков выбран размер окна , равный количеству групп, по которым рассчитанные признаки усреднялись по формуле среднего арифметического (1). В случае, если между соседними наборами векторов был промежуток времени более 10 минут, значение нового признака принималось равным 0.

5.1.1.1 Число возникших сетей

Усреднённое по окну количество сетей, которое появилось в радиусе обнаружения за время между двумя сканированиями. Нормировано относительно общего количества сетей в текущей и предыдущей группах. Рассчитывалось по формуле (2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (2) |

где  — размер выбранного окна (количество групп),  — множество номеров сетей WiFi, присутствующих в *j*-ой группе элементарных событий.

5.1.1.2 Число исчезнувших сетей

Усреднённое по окну количество сетей, которое пропало за время между двумя сканированиями. Рассчитывалось по формуле (3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (3) |

где  — размер выбранного окна (количество групп),  — множество номеров сетей WiFi, присутствующих в *j*-ой группе элементарных событий.

5.1.1.3 Расстояние Жаккара

Усреднённое по окну расстояние Жаккара (дополнение индекса Жаккара) [53] характеризует схожесть двух результатов сканирования по сетям, присутствующим в текущей и предшествующей группах (результатах сканирования). Для вычисления использовалась формула (4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (4) |

5.1.1.4 Изменение вектора сетей между сканированиями

Евклидово расстояние между двумя векторами  групп, усреднённое по окну. Использовалась формула (5):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (5) |

где  — *i*-ый элемент вектора  из набора, сформированного для *j*-ой группы элементарных событий.

5.1.1.5 Изменение вектора RSSI между сканированиями

Евклидово расстояние между двумя векторами  групп, усреднённое по окну. Использовалась формула (6):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (6) |

где  — -ый элемент вектора  из набора, сформированного для *j*-ой группы элементарных событий.

5.1.1.6 Изменение значения RSSI подключенной сети

Изменение значения RSSI подключенной сети, усреднённое по окну. Рассчитывалось по формуле (7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (7) |

где  — значение RSSI подключенной сети для *j*-ой группы, взятое из вектора .

5.1.1.7 Изменение общего количества сетей

Изменение значения общего количества сетей в группе, усреднённое по окну. Рассчитывалось по формуле (8):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (8) |

где  — количество сетей в -ой группы, взятое из вектора .

После проведения вычислений для каждой группы элементарных событий были получены вектора, состоящие из всех элементов вектора  из набора  и новых вычисленных признаков. Новые вектора признаков будем называть *элементарными векторами признаков*, так как они были получены в результате агрегирования элементарных событий.

Для составления окончательного набора векторов, который будет использован для обучения моделей, был проведён ещё один этап агрегации с целью снижения количества векторов и выделения дополнительных признаков, характеризующих динамику поведения пользователя. Агрегация была проведена двумя различными способами:

* путём разбиения всех векторов на непересекающиеся группы по стационарным временным окнам (пример такого разбиения изображён в левой части рисунка 10, цветными рамками изображены группы элементарных векторов при размере окна в 20 секунд);
* путём разбиения с помощью скользящего окна (изображено в правой части рисунка 10, ширина окна — 20 секунд).



Рисунок 10 — Схематичное изображение разбиения данных модуля WIFI с помощью стационарного (слева) и скользящего (справа) окна

В группах элементарных векторов для каждого окна и для всех признаков из вектора  были вычислены:

* выборочное среднее;
* несмещённая выборочная дисперсия по формуле (9):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (9) |

где  — количество элементарных векторов в группе, сформированной окном,  — выборочное среднее;

* медиана;
* несмещённый выборочный коэффициент асимметрии [54] по формуле (10):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ; | (10) |

* несмещённый выборочный коэффициент эксцесса по формуле (11):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (11) |

Для всех признаков, рассчитанных на основе векторов  и , вычислены:

* выборочное среднее;
* несмещённый выборочный коэффициент асимметрии (11);
* среднее абсолютное отклонение по формуле (12):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (12) |

На этом формирование признаков для данных, собранных модулем WIFI, было завершено. Всего был сформирован 41 признак.

5.1.2 Формирование признаков для модуля BT

Для BT агрегирование событий также было проведено в два этапа. В отличие от WIFI, элементарные события, поступающие от модуля BT, не были сгруппированы по результатам сканирования. Поэтому группировка элементарных событий была произведена по времени — одна группа соответствовала результатам, полученным за 5 секунд. Такой временной промежуток был выбран исходя из того, что задачи сканирования формировались приложением один раз в 5 секунд.

Для каждой группы было подсчитано:

* количество Bluetooth-устройств;
* среднее значение RSSI сигнала от устройств Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE);
* количество устройств Bluetooth LE, которые доступны для подключения.

Таким образом был сформирован один вектор признаков: .

Также как и для модуля WIFI, был сформирован вектор, который описывает присутствие устройств в группе элементарных событий,*.* Каждый элемент вектора равняется 1 или 0 в зависимости от того, присутствовало ли устройство в группе. Уникальные устройства были определены по их MAC-адресу.

После первого этапа агрегирования получен набор векторов  для каждой группы элементарных событий.

Аналогично тому как вычислялись признаки на основе векторов  и  для WIFI были вычислены и признаки для BT на основе вектора :

* число возникших устройств (2);
* число исчезнувших устройств (3);
* расстояние Жаккара (4);
* изменение вектора устройств между группами (5);
* изменение количества устройств в группе (8).

С помощью стационарного и скользящего окна был осуществлён второй этап агрегирования. Для признаков из вектора  были рассчитаны:

* выборочное среднее;
* несмещённая выборочная дисперсия (9);
* медиана;
* несмещённый выборочный коэффициент асимметрии (10);
* несмещённый выборочный коэффициент эксцесса (11).

Для признаков, рассчитанных на основе вектора , были вычислены:

* выборочное среднее;
* несмещённый выборочный коэффициент асимметрии (10);
* среднее абсолютное отклонение (12).

Всего было сформировано 30 признаков.

5.1.3 Формирование признаков для модуля LOCATION

Для данных, полученных с модуля LOCATION, отсутствовала необходимость для двухэтапного агрегирования событий. Элементарные события LOCATION представляют собой вектора, содержащие несколько параметров, описывающих локацию пользователя:

* широту (latitude);
* долготу (longitude);
* высоту над уровнем моря (altitude).

К тому же, каждое событие содержит точность, с которой были получены координаты со спутников.

Для элементарных событий были вычислены несколько признаков. Затем, используя стационарное и скользящее окна, была проведена агрегация. Для каждого признака вычислялись:

* выборочное среднее;
* несмещённая выборочная дисперсия (9);
* медиана;
* несмещённый выборочный коэффициент асимметрии (10);
* несмещённый выборочный коэффициент эксцесса (11);
* стандартное отклонение по формуле (13):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (13) |

где — выборочное среднее.

Всего было сформировано 30 признаков.

* + - 1. Скорость

Скорость перемещения устройства на основе геодезического расстояния

между координатами текущего элементарного события по сравнению с предыдущим была рассчитана по формуле (14):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (14) |

где  — расстояние между точками, координаты которых были зафиксированы в событиях (рассчитывалось с помощью подключаемой библиотеки GeoPy, которая реализует алгоритм Karney [55]),  — время прошедшее между двумя событиями.

* + - 1. Скорость изменения высоты

Скорость изменения высоты устройства над уровнем моря была вычислена по формуле (15):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (15) |

где  и  — высота устройства для текущего обрабатываемого события и для предыдущего по времени события соответственно.

**5.2 Подготовка выборок для обучения алгоритмов**

После формирования векторов признаков необходимо было подготовить выборки для обучения различных алгоритмов машинного обучения.

**5.2.1 Масштабирование вектора признаков**

Масштабирование признаков имеет большое значение при обучении моделей [56]. Многие алгоритмы машинного обучения чувствительны к масштабу признаков и плохо работают на данных разного масштаба. К тому же, признаки, которые были сформированы на предыдущем этапе работы, могут сильно отличаться по масштабу ввиду того, что они характеризуют поведенческие особенности и окружение разных пользователей.

В данной работе решено было прибегнуть к методу минимаксной нормализации [57], [58], при которой все значения признаков приводятся к интервалу . Сначала вычисляются минимальное и максимальное значения *j*-ого признака на выборке (18, 19):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (18) |
|  |  | (19) |

После чего, каждое значение *j*-ого признака на *i*-ом объекте выборки вычисляется следующим образом (20):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (20) |

Масштабирование было осуществлено с помощью встроенных в библиотеку Pandas средств вычисления.

**5.2.2 Обработка выбросов**

В задачах машинного обучения важной частью подготовки данных является обработка выбросов, которые могут существенно ухудшить качество работы алгоритмов [59].

На рисунке 11 изображена диаграмма рассеяния, на которой по осям расположены значения некоторых признаков, полученных для модуля BT, до устранения выбросов. По горизонтальной оси отмечены значения среднего абсолютного отклонения усреднённого числа исчезнувших устройств между группами элементарных событий, а по вертикальной — коэффициента асимметрии дисперсии расстояния Жаккара между группами. Данные каждого пользователя на рисунке обозначены своим цветом.

Один из способов устранения выбросов из выборки — это вычисление z-оценки для каждого признака выборки и удаление векторов признаков, в которых значение z-оценки больше заданного порога [59]. Z-оценка вычисляется по формуле (21):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (21) |

где  — выборочное среднее,  — стандартное отклонение, рассчитывается по формуле (22):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (22) |

В данной работе z-оценка была вычислена с помощью функции zscore из подключаемой библиотеки scipy.stats. При этом из выборок были удалены все векторы, в которых значение z-оценки принимало значение большее 3 по модулю.



Рисунок 11 — Диаграмма рассеяния для каждого пользователя до устранения выбросов

На рисунке 12 изображена диаграмма рассеяния уже после устранения выбросов.




Рисунок 12 — Диаграмма рассеяния для каждого пользователя после масштабирования признаков

Можно видеть, что значения признаков после удаления выбросов лежат в более узком интервал, а также уменьшилось количество удалённых отдельно лежащих точек.

**5.2.3 Отбор признаков**

Для каждого модуля был сформирован ряд признаков. Для того чтобы понять, стоит ли использовать все эти признаки одновременно, можно оценить значения коэффициента корреляции Пирсона [60] признаков друг с другом. На рисунке 13 представлена матрица коэффициентов корреляции признаков для модуля LOCATION. Можно заметить, что некоторые признаки сильно коррелируют между собой.




Рисунок 13 — Матрица корреляций признаков между собой до удаления сильно коррелирующих для модуля LOCATION

Коэффициент корреляции рассчитывается следующим образом (23):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (23) |

где  и  — значения двух признаков на *i*-ом объекте выборки соответственно, а  и  — значения выборочного среднего для каждого из признаков соответственно.

В данной работе с помощью функции corr из библиотеки Pandas были подсчитаны коэффициенты корреляции всех признаков со всеми и были удалены признаки из пар, в которых коэффициент корреляции составил больше 0.7 по модулю. На рисунке 14 представлена матрица корреляций после удаления. Можно видеть, что после удаления остаются менее коррелирующие признаки.




Рисунок 14 — Матрица корреляций признаков между собой после удаления сильно коррелирующих для модуля LOCATION

**6** **Методы машинного обучения в задаче аутентификации по поведенческой биометрии**

Для аутентификации по поведенческой биометрии применяются методы машинного обучения, решающие задачи классификации [61], кластеризации [62] и обнаружения аномалий (одноклассовой классификации) [63]. В данной работе будут рассмотрены методы бинарной классификации. Необходимо, чтобы обученная модель классифицировала пользователей на легальных (зарегистрированных в системе) и несанкционированных (потенциальных злоумышленников).

Будут оценены показатели точности и качества работы нескольких алгоритмов для модулей WIFI, BT и LOCATION.

Для тестирования на данных, полученных с модулей WIFI, BT и LOCATION выбраны 4 алгоритма машинного обучения на основе анализа работ [10], [15], [24], [27], [39]:

* градиентный бустинг [64] (использован CatBoostClassifier из библиотеки CatBoost [65]);
* метод опорных векторов [66] (Support Vector Machine, SVM, использован Support Vector Classifier, SVC, из библиотеки scikit-learn [67]);
* случайный лес [68] (использован RandomForestClassifier из библиотеки scikit-learn);
* логистическая регрессия [69] (LogisticRegression, scikit-learn).

Исходный код сценариев на языке Python, использованных для обучения и тестирования алгоритмов представлен в приложении В.

**6.1 Показатели эффективности работы алгоритмов**

Работа алгоритмов машинного обучения оценивается с использованием большого количества метрик. Перед тем как остановиться на метриках, используемых в данной работе, рассмотрим какие предсказания может сделать алгоритм [56]:

* истинно-положительные (true positive, TP);
* истинно-отрицательные (true negative, TN);
* ложноположительные (false positive, FP);
* ложноотрицательные (false negative, FN).

Метрики качества, как правило, рассчитываются на основе долей разных типов предсказаний алгоритма на тестовой выборке. В данной работе были использованы следующие метрики [70].

Точность (accuracy) — доля правильных предсказаний алгоритма. Используется формула (24):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (24) |

Точность (precision) — доля истинно-положительных предсказаний алгоритма среди всех положительных предсказаний. Вычисляется по формуле (25):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (25) |

Полнота (recall, true positive rate, TPR) — отношение числа истинно-положительных вердиктов к количеству элементов в положительном классе. Рассчитывается по формуле (26):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (26) |

FRR — доля легальных пользователей, отвергнутых системой по ошибке (ошибка первого рода) [71]. Рассчитывается по формуле (27):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (27) |

FAR — доля нелегальных пользователей, пропущенных системой по ошибке (ошибка второго рода) [71]. Рассчитывается по формуле (28):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (28) |

EER рассчитывается по формуле (29):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . | (29) |

AUC-ROC — площадь под кривой ошибок (ROC-кривой) [72]. ROC-кривая отражает зависимость между FPR и TPR при различных значениях порога принятия решения о принадлежности объекта к классу 1. Площадь под ROC-кривой является показателем качества, инвариантным относительно ошибок первого и второго рода [73]. В случае идеального алгоритма площадь равна 1, в случае худшего — 0.5.

Метрики AUC-ROC и EER обладают большей обобщающей способностью ввиду того, что позволяют оценить качество работы алгоритма в целом, не определяя порог принадлежности объектов к классам. Поэтому их более целесообразно применять при выборе алгоритма и подборе гиперпараметров. Остальные же метрики необходимо применять при более тонком конфигурировании выбранной модели в ходе внедрения системы аутентификации.

**6.2 Формирование выборок для обучения и тестирование алгоритмов**

После обработки признаков были созданы CSV-файлы для каждого модуля, содержащие итоговые наборы векторов для всех пользователей. При этом было сформировано несколько различных наборов. Для каждого способа формирования окна (стационарное и скользящее) были составлены выборки с размерами окна в 5, 10, 30, 60, 90, 120, 240 и 600 секунд. Это было сделано, чтобы сравнить эффективность алгоритмов для различных размеров окна.

Также решено было тестировать алгоритмы в 2 этапа.

На первом этапе выполнялась кросс-валидация [74] алгоритмов для каждого пользователя следующим образом:

* текущий пользователь был назначен легальным;
* были выбраны данные одного пользователя, отличного от легального, и исключены из обучающей выборки;
* в обучающей выборке была проведена балансировка векторов признаков сначала для различных пользователей, а потом для классов легального пользователя и несанкционированных при помощи метода извлечения случайных векторов (undersampling) [75];
* была сформирована тестовая из данных пользователя, исключенных из обучающей выборки на втором этапе;
* модель была обучена и протестирована.

Заметим, что кросс-валидация для одного легального пользователя проводилась путём исключения на каждом этапе кросс-валидации одного из незарегистрированных пользователей. Система аутентификации, построенная на алгоритмах классификации, обучается на известных данных, после чего на вход модели могут прийти события от неизвестного пользователя. Поэтому была выбрана именно такая схема кросс-валидации, при которой обученная модель тестируется на данных неизвестного ей ранее пользователя.

Для того, чтобы объединить полученные результаты кросс-валидации для каждого алгоритма было рассчитано среднее значение метрики accuracy следующим образом (30):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , | (30) |

где  — общее число пользователей (8 человек),  — значение метрики на *j*-ой итерации кросс-валидации (модель тестируется на *j*-ом пользователе) для *i*-ого пользователя (принятого легальным).

На втором этапе выполнялось финальное тестирование алгоритмов после прохождения каждым алгоритмом кросс-валидации. Для каждого пользователя из выборки выполнялись следующие шаги:

* текущий пользователь был помечен как легальный;
* из выборки полностью были извлечены данные одного из пользователей, отличного от легального;
* из выборки были исключены 25% данных всех пользователей, присутствующих в выборке;
* была проведена балансировка пользователей, а затем классов;
* модель была обучена на подготовленной выборке;
* из данных, извлечённых на предыдущих шагах, была сформирована тестовая выборка, состоящая на треть из данных легального пользователя, на треть из данных несанкционированного пользователя, которые были полностью извлечены из обучающей выборки ранее, оставшуюся треть составляли данные остальных пользователей, сбалансированные между собой;
* модель была протестирована на тестовой выборке.

Такая схема тестирования представляет собой модифицированную кросс-валидацию. Ввиду того, что в тестовую выборку теперь были включены данные легального пользователя, можно рассчитать метрики AUC-ROC и EER.

Для вычисления метрик использовались функции из библиотеки sklearn.metrics [67], а также собственные реализации, представленные в приложении В.

6.3 Результаты тестирования алгоритмов

Каждый выбранный алгоритм был протестирован по описанным выше схемам. Результаты представлены в приложении Г в соответствующих таблицах. На данном этапе работы тестирование моделей проводилось для модулей WIFI, BT и LOCATION по отдельности с целью сравнить их между собой.

Для того, чтобы оценить какие из алгоритмов показали лучшие результаты, были построены таблицы 3 и 4. В таблице 3 отражено количество раз, когда каждый алгоритм показывал усреднённое значение метрики AUC-ROC большее, чем остальные. А в таблице 4 — наоборот, количество худших результатов для каждого алгоритма.

Таблица 3 — Количество итераций финального тестирования, на которых алгоритмы показали лучший результат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль | CatBoostClassifier | RandomForestClassifier | SVM-SVC | LogisticRegression |
| BT | 1 | 7 | 0 | 0 |
| WIFI | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LOCATION | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 23 | 0 | 0 |

Суммирование количества попаданий в лучшие и худшие результаты проводилось по таблицам Г.7, Г.8, Г.9, Г.10, Г.11, Г.12. При этом учитывались только значения метрики AUC-ROC.

Таблица 4 — Количество итераций финального тестирования, на которых алгоритмы показали худший результат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль | CatBoostClassifier | RandomForestClassifier | SVM-SVC | LogisticRegression |
| BT | 1 | 0 | 0 | 7 |
| WIFI | 0 | 0 | 0 | 8 |
| LOCATION | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 23 |

По таблицам 3 и 4 можно сделать вывод, что лучше всего отработал алгоритм классификации на основе случайного леса (RandomForestClassifier). Хуже всего показал себя алгоритм логистической регрессии (LogisticRegression), что было ожидаемо, так как этот алгоритм является линейным, в то время как остальные алгоритмы являются нелинейными.

На рисунке 15 визуализировано значение EER для нескольких алгоритмов при тестировании на данных, полученных с модуля BT. Картина согласуется с выводами о том, что логистическая регрессия отстаёт от остальных тестируемых алгоритмов по качеству предсказаний. Можно заметить, что значение метрики в среднем постепенно уменьшается с ростом размера окна в секундах.

Рисунок 15 — График зависимости значения EER на этапе финального тестирования для модуля BT (скользящее окно)

Для оценки оптимального размера окна были построены таблицы 5 и 6.

Таблица 5 — Количество лучших результатов алгоритмов для каждого окна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер окна, с | | | | | | | |
| Модуль | 5 | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | 600 |
| BT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| WIFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOCATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |

В таблице 5 подсчитано количество раз, когда на каждом из окон значение метрики AUC-ROC принимало максимальное значение по сравнению со всеми остальными размерами окна, для каждого алгоритма. В таблице 6 же, наоборот, минимальное.

Таблица 6 — Количество худших результатов алгоритмов для каждого окна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер окна, с | | | | | | | |
| Модуль | 5 | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | 600 |
| BT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WIFI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCATION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

Видно, что при увеличении размера окна, значения метрик в среднем не убывают. Так, например, для окон размером 240 и 600 секунд было получено больше всего лучших результатов, а для окон размером 5 и 10 секунд — более всего худших.

На рисунке 16 представлена диаграмма, на которой можно заметить, что при росте размера окна значения AUC-ROC в среднем растут.

Рисунок 16 — Диаграмма зависимости значения метрики AUC-ROC от размера скользящего окна для модуля BT на этапе финального тестирования

На рисунке 17 представлены графики, визуализирующие различия в средних значениях AUC-ROC для двух различных способов формирования признаков — с помощью стационарного и скользящего окна. Для каждого модуля алгоритмы показывали лучшие значения метрики при скользящем способе формирования окна.

Рисунок 17 — Графики зависимости значения AUC-ROC от размера окна для модулей BT, WIFI и LOCATION на этапе финального тестирования RandomForestClassifier

На рисунке 18 представлена диаграмма, позволяющая сравнить значения EER для разных модулей между собой. Лучшие показатели принадлежат модулю WIFI, а также модулю LOCATION, BT немного отстаёт от них.

В поставленной задачи классификации пользователей хорошие результаты показали все исследуемые алгоритмы, кроме логистической регрессии. Лучшие значения метрик наблюдались при работе алгоритма случайного леса (RandomForestClassifier), независимо от модуля. Для него получены значения EER в промежутке от 0.077 до 0.198 для модуля BT, от 0.012 до 0.158 для модуля WIFI и от 0.027 до 0.131 для модуля LOCATION на этапе финального тестирования для скользящих окон различного размера. На основе полученных результатов для дальнейшего исследования предложенного метода аутентификации решено использовать алгоритм случайного леса (RandomForestClassifier).

Рисунок 18 — Диаграмма зависимости значения EER для модулей BT, WIFI и LOCATION при размере скользящего окна 120 секунд

Также было выяснено, что следует выбирать размер окна более 10 секунд, так как лучшие результаты были получены при использовании больших размеров окон, нежели меньших. Для скользящего окна в среднем значения метрик были больше, чем для стационарного, поэтому в дальнейшем исследовании решено использовать только скользящее окно.

Среди всех модулей лучшие значения метрик были получены при тестировании обученных алгоритмов на WIFI и LOCATION. Но отставание модуля BT по уровню EER не так велико и составляет от 0.05 до 0.25.

Следует также обратить внимание на то, что результаты, полученные на кросс-валидации, отличаются от результатов на финальном тестировании. Это связано с особенностью выбранной схемы кросс-валидации. А именно с тем, что на этапе финального тестирования проверка обученного алгоритма проводилась на выборке, частично состоящей из данных пользователя, которые полные отсутствовали в обучающей выборке.

**7** **Непрерывная аутентификация пользователей мобильных устройств**

Непрерывная аутентификация позволяет путём оценки особенностей поведения пользователей постоянно контролировать доступ к тем или иным ресурсам защищаемой системы. Причём процесс аутентификации может быть неявным, то есть проходить в фоновом режиме, не препятствуя основной деятельности пользователя. В данной работе исследован метод непрерывной аутентификации на основе данных с нескольких модулей: WIFI, LOCATION и BT.

7.1 Показатели качества работы методов непрерывной аутентификации

Для оценки качества систем непрерывной аутентификации используются метрики ANGA (среднее число действий подлинного пользователя до момента, когда система выдаст оповещение о нелегальном проникновении) и ANIA (среднее число действий злоумышленника в системе до тех пор, пока не произойдёт блокировка в результате срабатывания системы аутентификации) [2].

Другими словами, ANGA отражает как долго система аутентификации не заблокирует подлинного пользователя, а ANIA — как долго сможет пользоваться системой злоумышленник. Следовательно, при разработке метода непрерывной аутентификации, необходимо стараться обеспечить максимально возможное значение ANGA при минимально возможном ANIA.

7.2 Модуль принятия окончательного решения DECIDER

В данной работе предложен метод непрерывной аутентификации пользователей мобильного устройства, основанный на данных с нескольких модулей.

Предполагается, что на основе поступающих с каждого модуля признаков, соответствующие модулям классификаторы формируют оценки вероятностей отношения пользователя к классу санкционированных. Финальный же вердикт, основанный на решениях всех классификаторов, предложено получать, комбинируя («смешивая») полученные значения с помощью ещё одного модуля DECIDER, обеспечивающего принятие финального решения о допуске пользователя к системе. Схема такого метода представлена на рисунке 8.

Модуль DECIDER решено реализовать с помощью ещё одного классификатора, независимого от остальных, на вход которому будут поданы значения оценки вероятностей, сформированные ранее классификаторами для модулей WIFI, BT и LOCATION. Таким образом, признаками для нового классификатора являются оценки вероятностей отношения к классу подлинных пользователей. Всего таких признаков будет 3, столько же, сколько и модулей.

Для решения задачи классификации в модуле DECIDER решено использовать логистическую регрессию (LogisticRegression, реализация из библиотеки scikit-learn [67]). Такой выбор сделан на основе предположения о том, что для решаемой задачи подходит простая линейная модель, которая комбинирует решения классификаторов с некоторыми весами, коей и является логистическая регрессия. Fridman и другие применяют подобный способ в своей работе [10]. Однако, в [10] для получения финального решения используется подход на основе минимизации байесовского риска [75]. В логистической модели вероятность отношения объекта выборки к классу строится на основе вычисления линейной комбинации признаков. Вероятность отношения объекта к положительному классу вычисляется по формуле (31) [76]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (31) |

где — число признаков, характеризующих объект выборки,  — значение -го признака на соответствующем объекте выборки,  — свободный коэффициент, — коэффициент при -ом признаке.

7.3 Формирование тестовых наборов данных

Для проведения тестирования предложенного метода были сформированы выборки данных. Генерирование выборок было проведено следующим образом.

Для каждого пользователя были сформированы наборы элементарных событий продолжительностью в 15 минут в их естественном временном порядке. При этом момент начала каждого такого набора выбирался случайно с помощью генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ), реализованного в стандартной библиотеке языка программирования Python.

Для каждого пользователя поочерёдно были назначены нарушителями другие пользователи, после чего поток событий легального пользователя был конкатенирован с данными злоумышленника. Таким образом, была смоделирована ситуация, при которой в системе сначала 15 минут работает легальный пользователь, а затем с системой на протяжении 15 минут пытается взаимодействовать нарушитель.

Для каждой пары «легальный пользователь — нарушитель» было сформировано по 100 тестовых наборов элементарных событий. В общей сложности было получено 5600 таких наборов.

После чего для каждого отдельного набора были сформированы вектора признаков для подачи на вход классификаторам. При формировании признаков также было подсчитано количество событий, входящих в соответствующее временное окно.

Для формирования выборок были разработаны сценарии на языке программирования Python, они представлены в приложении Д.

7.4 Тестирование метода непрерывной аутентификации

Для тестирования выбран алгоритм случайного леса (RandomForestClassifier), так как он продемонстрировал лучшие результаты на этапе тестирования моделей машинного обучения. Также решено использовать способ формирования признаков, построенный на основе скользящего временного окна. Тестирование проводилось для следующих размеров окон: 30, 60, 90, 120 и 240 секунд.

Также решено воспользоваться моделями, уже обученными ранее на полных выборках, из которых заведомо исключались данные условленного злоумышленника. Для каждой пары «легальный пользователь — нарушитель» выбирался соответствующий обученный алгоритм. Затем алгоритму подавались на вход вектора признаков, сформированные ранее. Причём, такая процедура проводилась для каждой пары 100 раз, то есть был использован каждый сгенерированный набор событий.

На основе полученных результатов был обучен алгоритм линейной регрессии для смешивания вердиктов.

Описанная схема тестирования предложенного метода позволяет оценить, как метрики ANGA и ANIA, так и EER и AUC-ROC.

ANGA и ANIA будут рассчитываться исходя из количества элементарных событий, участвовавших в формировании соответствующих признаков. Данные метрики необходимы для оценки качества работы метода аутентификации в своей непрерывной реализации.

Метрики AUC-ROC и EER будут рассчитываться на основе вердиктов классификатора для всего сгенерированного тестового набора в целом.

7.5 Результаты тестирования метода непрерывной аутентификации

Тестирование было проведено по отдельности для каждого из модулей WIFI, BT и LOCATION, а также для модуля DECIDER, смешивающего вердикты нескольких классификаторов. Исходный код сценариев на языке программирования Python, использованных для проведения тестирования и представления полученных результатов представлен в приложении E.

Для каждой тестовой выборки были получены значения предсказаний классификаторов в виде оценок вероятности отношения пользователя к классу легальных. Исходя из полученных данных были рассчитаны метрики EER и AUC-ROC для каждой сгенерированной тестовой выборки. Для сравнения полученных результатов значения метрик были усреднены по каждому используемому скользящему окну. В таблице 7 представлены значения усреднённых метрик AUC-ROC и EER для каждого из модулей.

Таблица 7 — Усреднённые результаты тестирования метода непрерывной аутентификации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, c | WIFI | BT | LOCATION | DECIDER |
| AUC-ROC | 30 | 0.921 | 0.817 | 0.936 | 0.993 |
| 60 | 0.926 | 0.817 | 0.944 | 0.987 |
| 90 | 0.926 | 0.818 | 0.945 | 0.993 |
| 120 | 0.935 | 0.824 | 0.944 | 0.994 |
| 240 | 0.923 | 0.793 | 0.945 | 0.992 |
| EER | 30 | 0.098 | 0.206 | 0.091 | 0.012 |
| 60 | 0.090 | 0.214 | 0.076 | 0.020 |
| 90 | 0.088 | 0.203 | 0.074 | 0.011 |
| 120 | 0.079 | 0.193 | 0.071 | 0.011 |
| 240 | 0.083 | 0.209 | 0.062 | 0.013 |

Для модуля WIFI значения EER составляли от 0.079 до 0.098, для модуля BT —от 0.193 до 0.209, для модуля LOCATION — от 0.062 до 0.091. Модуль DECIDER, смешивающий результаты, позволил добиться значений EER от 0.011 до 0.020.

На рисунках 19 и 20 представлены графики зависимости метрик AUC-ROC и EER от размера скользящего окна для каждого из модулей. Можно заметить, что модуль DECIDER, смешивающий результаты, позволил добиться лучших значений метрик, по сравнению с каждым модулем по отдельности. Также можно наблюдать, что значения метрик не так сильно зависят от значений размеров окна.

Чтобы оценить качество непрерывной аутентификации было рассчитано среднее число событий в минуту для каждого из модулей по отдельности на основе данных, ранее собранных у пользователей-добровольцев. От модуля WIFI поступало в среднем 115.8 элементарных событий в минуту, от модуля BT — 22.8, от модуля LOCATION —16.5. Для модуля DECIDER достаточно просуммировать полученные значения — 155.1 событий в минуту.

Рисунок 19 — График зависимости значений метрики AUC-ROC от размера скользящего окна на этапе тестирования метода непрерывной аутентификации для каждого из модулей

Рисунок 20 — График зависимости значений метрики EER от размера скользящего окна на этапе тестирования метода непрерывной аутентификации для каждого из модулей

Чтобы вычислить значения метрик ANGA и ANIA необходимо выбрать порог. Если значение оценки вероятности принадлежности пользователя к классу легальных выше значения выбранного порога, то принимается решение о допуске пользователя, в ином случае пользователю будет отказано в доступе. Для подсчёта значений метрик ANGA и ANIA были использованы значения порогов в интервале [0, 1], с шагом в 0.05. Метрики были подсчитаны для каждого сгенерированного тестового набора. Для сравнения метрик между собой было проведено их усреднение для каждого значения порога.

На рисунке 21 представлен график зависимости усреднённых значений ANGA и ANIA от значения порога для модуля DECIDER при размере скользящего окна 120 секунд. На графике пунктирными линиями выделены значения метрик, соответствующие порогу, при котором разница значений ANGA и ANIA была максимальной. Такой порог был выбран для того, чтобы можно было сравнить значения метрик для разных модулей и временных окон между собой. Также на графике синей линией отмечено среднее число элементарных событий, поступающих от всех модулей за 15 минут.




Рисунок 21 — График зависимости метрик ANGA и ANIA от значения порога для модуля DECIDER при размере скользящего окна 120 секунд

Для каждого модуля и каждого размера окна было рассчитано значение порога, такое, что при нём достигалось максимальное значение разности значений ANGA и ANIA. В таблице 8 представлены значения метрик ANGA и ANIA, соответствующие таким порогам.

Таблица 8 — Значения усреднённых метрик ANGA и ANIA, соответствующие порогам, при которых разница ANGA и ANIA максимальна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGA | | | | |
| Размер окна, c | WIFI | BT | LOCATION | DECIDER |
| 30 | 1333 | 640 | 2232 | 2553 |
| 60 | 2252 | 988 | 3565 | 4039 |
| 90 | 3569 | 1605 | 4246 | 24069 |
| 120 | 4266 | 1423 | 7462 | 5253 |
| 240 | 6375 | 2408 | 10930 | 15014 |
| ANIA | | | | |
| Размер окна, c | WIFI | BT | LOCATION | DECIDER |
| 30 | 63 | 34 | 169 | 127 |
| 60 | 105 | 219 | 267 | 321 |
| 90 | 159 | 151 | 335 | 618 |
| 120 | 355 | 183 | 303 | 460 |
| 240 | 666 | 1819 | 220 | 1380 |
| Значение порога | | | | |
| Размер окна, c | WIFI | BT | LOCATION | DECIDER |
| 30 | 0.85 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |
| 60 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 90 | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 0.05 |
| 120 | 0.8 | 0.95 | 0.5 | 0.65 |
| 240 | 0.9 | 0.05 | 0.7 | 0.05 |

Для модуля WIFI значения ANGA составляли от 1333 до 6375, для BT — от 640 до 2408, для LOCATION — от 2232 до 10930. При смешивании вердиктов классификаторов с помощью модуля DECIDER были получены значения от 2553 до 15014.

Значения ANIA для модуля WIFI были получены в пределах от 63 до 666, для BT — от 34 до 1819, для LOCATION — от 169 до 220, для DECIDER — от 127 до 1380.

На рисунках 22 и 23 представлены графики, построенные на основе значений ANGA и ANIA из таблицы 8.

Рисунок 22 — График зависимости значений ANGA от размера окна при значениях порога, обеспечивающего максимальную разницу между ANGA и ANIA

Рисунок 23 — График зависимости значений ANIA от размера окна при значениях порога, обеспечивающего максимальную разницу между ANGA и ANIA

Значения ANGA и ANIA одновременно растут при увеличении размера окна. Чем больше размер окна, тем большее количество событий попадает в него, следовательно, вне зависимости от качества работы алгоритмов, значения ANGA и ANIA будут несколько увеличиваться с ростом размера окна. При этом выбор окна необходимо осуществлять на основе анализа значений ANGA, ANIA, AUC-ROC и EER в совокупности, а также основываясь на допустимой временной задержке при обнаружении нарушителя в системе.

Лучшие значения метрик были получены для модулей LOCATION и WIFI. При этом, значения метрик для модуля DECIDER, который обеспечивает смешивание вердиктов классификаторов, оказывались лучше, чем для каждого модуля по отдельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были проанализированы существующие подходы к аутентификации пользователей на основе поведенческой биометрии. Проведено их сравнение. Рассмотрены характеристики различных систем аутентификации на основе поведения пользователя.

На основе рассмотренных работ был предложен метод непрерывной аутентификации по поведенческому профилю пользователя, основанный на данных, получаемых с помощью датчиков WiFi, Bluetooth и GPS.

Было разработано мобильное приложение под операционную систему Android для сбора данных пользователей от нескольких модулей: WIFI, BT, LOCATION. С помощью разработанного приложения был проведён сбор данных у 8 пользователей-добровольцев.

В ходе обработки полученных от пользователей данных были сформированы признаки для модулей WIFI, BT и LOCATION, была проведена подготовка выборок для обучения и тестирования алгоритмов. Среднее число событий в минуту, поступающих от модуля WIFI, составило 115.8, от модуля BT — 22.8, от модуля LOCATION —16.5.

Для тестирования алгоритмов машинного обучения были разработаны схемы кросс-валидации и финального тестирования. Были протестированы алгоритмы классификации на сформированных выборках. Проведено сравнение результатов по значениям метрик accuracy, AUC-ROC и EER для каждого модуля. Также оценены различные способы формирования признаков на основе событий от каждого из модулей.

Лучшие значения EER были получены при тестировании алгоритма случайного леса. Для него получены значения в промежутке между от 0.157 до 0.093 для модуля BT, от 0.102 до 0.029 для модуля WIFI и от 0.109 до 0.037 для модуля LOCATION на этапе финального тестирования при формировании признаков с помощью скользящих окон различного размера. Результаты по модулям WIFI и LOCATION сопоставимы между собой. Для модуля BT значения EER в среднем оказывались на 0.05-0.25 больше, чем для WIFI и LOCATION. При этом значения метрик при более длительных окнах (120 с, 240 с), использованных при формировании признаков, оказывались в среднем выше, чем на более коротких. Значения метрик, полученные на выборках, сформированных с помощью скользящего окна, в среднем были лучше, чем для стационарного окна.

На основе полученных результатов было принято решение использовать алгоритм случайного леса при тестировании метода непрерывной аутентификации. Также решено использовать скользящее окно при формировании признаков.

Для оценки качества работы предложенного метода аутентификации разработана схема тестирования, основанная на генерировании выборок, которые имитируют поток событий при вторжении нарушителя в защищаемую систему.

Для формирования финального вердикта на основе смешивания оценок вероятностей, формируемых классификаторами соответствующих модулей, решено было использовать логистическую регрессию в качестве алгоритма классификации. Смешивание вердиктов проводилось с помощью модуля DECIDER.

На основе разработанной схемы было проведено тестирование метода непрерывной аутентификации. Для модуля WIFI получены усреднённые значения EER от 0.098 до 0.079, для модуля BT —от 0.209 до 0.193, для модуля LOCATION — от 0.091 до 0.062. Модуль DECIDER, смешивающий результаты, позволил добиться значений EER от 0.020 до 0.011.

Также для каждого из модулей были получены значения ANGA и ANIA для различных значений порогов. При этом были вычислены значения порогов, при которых разница ANGA и ANIA была максимальной. При таких порогах для модуля WIFI значения ANGA составляли от 1333 до 6375, для BT — от 640 до 2408, для LOCATION — от 2232 до 10930. При смешивании вердиктов классификаторов были достигнуты значения от 2553 до 15014. Значения ANIA для модуля WIFI были получены в пределах от 63 до 666, для BT — от 34 до 1819, для LOCATION — от 169 до 220, для DECIDER — от 127 до 1380.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Афанасьев, А. А. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам [Текст] : учебное пособие для вузов / А.А. Афанасьев, Л.Т. Веденьев, А.А. Воронцов и др. — М. : Горячая линия — Телеком, 2012. — 550 с.
2. Mondal, S. Continuous authentication using behavioural biometrics [Текст] / S. Mondal, P. Bours // Collaborative European Research Conference (CERC’13). — 2013. — С. 130-140.
3. National Computer Security Center (US). A Guide to Understanding Identification and Authentication in Trusted Systems [Текст] // National Computer Security Center, 1991. — Т. 17.
4. Ometov, A. Multi-factor authentication: A survey [Текст] / A. Ometov, S. Bezzateev, N. Mäkitalo, S. Andreev, T. Mikkonen, Y. Koucheryavy // Cryptography. — 2018. — Т. 2. — №. 1. — С. 1.
5. Sultana, M. Social behavioral biometrics: An emerging trend [Текст] / M. Sultana, P. P. Paul, M. Gavrilova // International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. — 2015. — Т. 29. — №. 08. — С. 1556013.
6. Alzubaidi, A. Authentication of smartphone users using behavioral biometrics [Текст] / A. Alzubaidi, J. Kalita // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2016. — Т. 18. — №. 3. — С. 1998-2026.
7. Burgbacher, U. A behavioral biometric challenge and response approach to user authentication on smartphones [Текст] / U. Burgbacher, M. Prätorius, K. Hinrichs // 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). — IEEE, 2014. — С. 3328-3335.
8. Cao, K. Hacking mobile phones using 2D printed fingerprints [Текст] / K. Cao, A. K. Jain // Department of Computer Science and Engineering, Michigan State University. — 2016.
9. Maro, E. Bypass Biometric Lock Systems With Gelatin Artificial Fingerprint [Текст] / E. Maro, M. Kovalchuk // Proceedings of the 11th International Conference on Security of Information and Networks. — 2018. — С. 1-2.
10. Fridman, L. Active authentication on mobile devices via stylometry, application usage, web browsing, and GPS location [Текст] / L. Fridman, S. Weber, R. Greenstadt, M. Kam // IEEE Systems Journal. — 2016. — Т. 11. — №. 2. — С. 513-521.
11. Meng, W. Surveying the development of biometric user authentication on mobile phones [Текст] / W. Meng, D. S. Wong, S. Furnell, J. Zhou // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2014. — Т. 17. — №. 3. — С. 1268-1293.
12. Trojahn, M. Toward mobile authentication with keystroke dynamics on mobile phones and tablets [Текст] / M. Trojahn, F. Ortmeier // 2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops. — IEEE, 2013. — С. 697-702.
13. Лебеденко, Ю. И. Биометрические системы безопасности [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Лебеденко // М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Тульский гос. ун-т". — Тула : Изд-во ТулГУ, 2012. — 171 с.
14. Михайлов, А. А. Основные параметры биометрических систем [Текст] / А. А. Михайлов, А. А. Колосков, Ю. И. Дронов // Алгоритм безопасности. — 2015. — №. 5. — С. 58.
15. Kambourakis, G. Introducing touchstroke: keystroke‐based authentication system for smartphones [Текст] / G. Kambourakis, D. Damopoulos, D. Papamartzivanos, E. Pavlidakis // Security and Communication Networks. — 2016. — Т. 9. — №. 6. — С. 542-554.
16. Draffin, B. Keysens: Passive user authentication through micro-behavior modeling of soft keyboard interaction [Текст] / B. Draffin, J. Zhu, J. Zhang // International Conference on Mobile Computing, Applications, and Services. — Springer, Cham, 2013. — С. 184-201.
17. Hall, M. The WEKA data mining software: an update [Текст] / M. Hall, E. Frank, G. Holmes, B. Pfahringer, P. Reutemann, I. H. Witten // ACM SIGKDD explorations newsletter. — 2009. — Т. 11. — №. 1. — С. 10-18.
18. Quinlan, J. R. Bagging, boosting, and C4.5 [Текст] / J. R. Quinlan // AAAI/IAAI, Vol. 1. — 1996. — С. 725-730.
19. Cleary, J. G. K\*: An instance-based learner using an entropic distance measure [Текст] / J. G. Cleary, L. E. Trigg // Machine Learning Proceedings 1995. — Morgan Kaufmann, 1995. — С. 108-114.
20. Pal, S. K. Multilayer perceptron, fuzzy sets, and classification [Текст] / S. K. Pal, S. Mitra // IEEE Transactions on Neural Networks. — 1992. — Т. 3. — №. 5. — С. 683-697.
21. Hwang, Y. S. An efficient method to construct a radial basis function neural network classifier [Текст] / Y. S. Hwang, S. Y. Bang // Neural networks. — 1997. — Т. 10. — №. 8. — С. 1495-1503.
22. Friedman, N. Bayesian network classifiers [Текст] / N. Friedman, D. Geiger, M. Goldszmidt // Machine learning. — 1997. — Т. 29. — №. 2-3. — С. 131-163.
23. Rish, I. An empirical study of the naive Bayes classifier [Текст] / I. Rish // IJCAI 2001 workshop on empirical methods in artificial intelligence. — 2001. — Т. 3. — №. 22. — С. 41-46.
24. Pal, M. Random forest classifier for remote sensing classification [Текст] / M. Pal // International Journal of Remote Sensing. — 2005. — Т. 26. — №. 1. — С. 217-222.
25. Denoeux, T. A k-nearest neighbor classification rule based on Dempster-Shafer theory [Текст] / T. Denoeux // Classic works of the Dempster-Shafer theory of belief functions. — Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. — С. 737-760.
26. Bishop, C.M. Neural Networks for Pattern Recognition [Текст] / C.M. Bishop. — New York : Oxford University Press, Inc., 1995. — 482 c.
27. Nickel, C. Classification of acceleration data for biometric gait recognition on mobile devices [Текст] / C. Nickel, H. Brandt, C. Busch // BIOSIG 2011 —Proceedings of the Biometrics Special Interest Group. — 2011.
28. Derawi, M. O. Unobtrusive user-authentication on mobile phones using biometric gait recognition [Текст] / M. O. Derawi, C. Nickel, P. Bours, C. Busch // 2010 Sixth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing. — IEEE, 2010. — С. 306-311.
29. Официальный сайт компании The MathWorks, Inc. [Электронный ресурс] // The MathWorks, Inc. — Режим доступа: https://www.mathworks.com/help/supportpkg/android/ref/accelerometer.html (Дата обращения: 10.05.2020).
30. Müller, M. Information retrieval for music and motion [Текст] / M. Müller. — Heidelberg : Springer, 2007. — Т. 2. — С. 59.
31. Nickel, C. Authentication of smartphone users based on the way they walk using k-nn algorithm [Текст] / C. Nickel, T. Wirtl, C. Busch // 2012 Eighth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing. — IEEE, 2012. — С. 16-20.
32. Rabiner, L. R. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition [Текст] / L. R. Rabiner // Proceedings of the IEEE. — 1989. — Т. 77. — №. 2. — С. 257-286.
33. Nickel, C. Classifying accelerometer data via hidden markov models to authenticate people by the way they walk [Текст] / C. Nickel, C. Busch // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. — 2013. — Т. 28. — №. 10. — С. 29-35.
34. Воронцов, К. В. Лекции по логическим алгоритмам классификации [Электронный ресурс] / К. В. Воронцов // Режим доступа: http://www. ccas. ru/voron/teaching. html/LogicAlgs.pdf. — 2007.
35. Patel, V. M. Continuous user authentication on mobile devices: Recent progress and remaining challenges [Текст] / V. M. Patel, R. Chellappa, D. Chandra, B. Barbello // IEEE Signal Processing Magazine. — 2016. — Т. 33. — №. 4. — С. 49-61.
36. Sim, T. Continuous verification using multimodal biometrics [Текст] / T. Sim, S. Zhang, R. Janakiraman, S. Kumar // IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. — 2007. — Т. 29. — №. 4. — С. 687-700.
37. Brocardo, M. L. Authorship verification for short messages using stylometry [Текст] / M. L. Brocardo, I. Traore, S. Saad, I. Woungang // 2013 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS). — IEEE, 2013. — С. 1-6.
38. Hartley, H. O. Maximum-likelihood estimation for the mixed analysis of variance model [Текст] / H. O. Hartley, J. N. K. Rao // Biometrika. — 1967. — Т. 54. — №. 1-2 — С. 93-108.
39. Abe, S. Support vector machines for pattern classification [Текст] / S. Abe. — London : Springer, 2005. — Т. 2. — С. 44.
40. Tenney, R. R. Detection with distributed sensors [Текст] / R. R. Tenney, N. R. Sandell // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems. — 1981. — №. 4. — С. 501-510.
41. Saevanee, N. Text-based active authentication for mobile devices [Текст] / H. Saevanee, N. Clarke, S. Furnell, V. Biscione // IFIP International Information Security Conference. — Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. — С. 99-112.
42. Li, F. Active authentication for mobile devices utilising behaviour profiling [Текст] / F. Li, N. Clarke, M. Papadaki, P. Dowland // International journal of information security. — 2014. — Т. 13. — №. 3. — С. 229-244.
43. Pentland, A. Inferring social network structure using mobile phone data [Текст] / A. Pentland, N. Eagle, D. Lazer // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). — 2009. — Т. 106. — №. 36. — С. 15274-15278.
44. Shetty, J. The Enron email dataset database schema and brief statistical report [Текст] / J. Shetty, J. Adibi // Information sciences institute technical report, University of Southern California. — 2004. — Т. 4. — №. 1. — С. 120-128.
45. Android API reference [Электронный ресурс] // Android Developers. — Режим доступа: https://developer.android.com/reference (Дата обращения: 21.12.2020).
46. GitHub repository [Электронный ресурс] // GitHub, Inc. — Режим доступа: https://github.com/yerseg/behaviour\_profiling\_app (Дата обращения: 21.12.2020).
47. Pandas documentation [Электронный ресурс] // The pandas development team. — Режим доступа: https://pandas.pydata.org/docs/ (Дата обращения: 21.12.2020).
48. NumPy Documentation [Электронный ресурс] // The SciPy community. — Режим доступа: https://numpy.org/doc/stable/index.html (Дата обращения: 21.12.2020).
49. GeoPy’s documentation [Электронный ресурс] // GeoPy Contributors Revision. — Режим доступа: https://geopy.readthedocs.io/en/stable/ (Дата обращения: 21.12.2020).
50. SciPy Documentation [Электронный ресурс] // SciPy developers. — Режим доступа: https://www.scipy.org/docs.html (Дата обращения: 21.12.2020).
51. Matplotlib overview [Электронный ресурс] // The Matplotlib development team. — Режим доступа: https://matplotlib.org/contents.html (Дата обращения: 21.12.2020).
52. Calhoun, P. Control and provisioning of wireless access points (CAPWAP) protocol binding for IEEE 802.11 [Текст] / P. Calhoun, M. Montemurro, D. Stanley // IETF RFC5416. — 2009.
53. Wang, X. Using Jaccard Distance Measure for Unsupervised Activity Recognition with Smartphone Accelerometers [Текст] / X. Wang, Y. Lu, D. Wang, L. Liu, H. Zhou // Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data. — Springer, Cham, 2017. — С. 74-83.
54. Doane, D. P. Measuring skewness: a forgotten statistic? [Текст] / D. P. Doane, L. E. Seward // Journal of statistics education. — 2011. — Т. 19. — №. 2.
55. Karney, C. F. F. Algorithms for geodesics [Текст] / C. F. F. Karney // Journal of Geodesy. — 2013. — Т. 87. — №. 1. — С. 43-55.
56. Рашка, С. Python и машинное обучение [Текст] : Пер. с англ. / С. Рашка. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 418 с.
57. Jain, A. Score normalization in multimodal biometric systems [Текст] / A. Jain, K. Nandakumar, A. Ross // Pattern recognition. — 2005. — Т. 38. — №. 12. — С. 2270-2285.
58. Patro, S. Normalization: A preprocessing stage [Текст] / S. Patro, K. K. Sahu // arXiv preprint arXiv:1503.06462. — 2015.
59. Cousineau, D., Chartier S. Outliers detection and treatment: a review [Текст] / D. Cousineau, S. Chartier // International Journal of Psychological Research. — 2010. — Т. 3. — №. 1. — С. 58-67.
60. Benesty, J. Pearson correlation coefficient [Текст] / J. Benesty, J. Chen, Y. Huang, I. Cohen // Noise reduction in speech processing. — Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. — С. 1-4.
61. Clancey, W. J. Classification problem solving [Текст] / W. J. Clancey — Stanford, CA : Stanford University, 1984. — С. 49-55.
62. Hu, J. A k-nearest neighbor approach for user authentication through biometric keystroke dynamics [Текст] / J. Hu, D. Gingrich, A. Sentosa // 2008 IEEE International Conference on Communications. — IEEE, 2008. — С. 1556-1560.
63. Chandola, V. Anomaly detection: A survey [Текст] / V. Chandola, A. Banerjee, V. Kumar // ACM computing surveys (CSUR). — 2009. — Т. 41. — №. 3. — С. 1-58.
64. Natekin, A. Gradient boosting machines, a tutorial [Текст] / A. Natekin, A. Knoll // Frontiers in neurorobotics. — 2013. — Т. 7. — С. 21.
65. Overview of CatBoost [Электронный ресурс] // Yandex, LLC. — Режим доступа: https://catboost.ai/docs/concepts/about.html (Дата обращения: 21.12.2020).
66. Mathur, A. Multiclass and binary SVM classification: Implications for training and classification users [Текст] / A. Mathur, G. M. Foody // IEEE Geoscience and remote sensing letters. — 2008. — Т. 5. — №. 2. — С. 241-245.
67. Scikit-learn User Guide [Электронный ресурс] // Scikit-learn developers. — Режим доступа: https://scikit-learn.org/stable/user\_guide.html (Дата обращения: 21.12.2020).
68. Biau, G. A random forest guided tour [Текст] / G. Biau, E. Scornet // Test. — 2016. — Т. 25. — №. 2. — С. 197-227.
69. Buriro, A. Hold and Sign: a novel behavioral biometrics for smartphone user authentication [Текст] / A. Buriro, B. Crispo, F. Delfrari // Security and Privacy Workshops (SPW), 2016 IEEE. — 2016 — С. 276-285.
70. Sebastien, M. Handbook of Biometric Anti-Spoofing: Trusted Biometrics under Spoofing Attacks [Текст] / M. Sebastien, M. S. Nixon, S. Z. Li. — Cham : Springer, 2014. — 281 с.
71. Narkhede, S. Understanding AUC-ROC Curve [Текст] / S. Narkhede // Towards Data Science. — 2018. — Т. 26.
72. Brzezinski, D. Prequential AUC: properties of the area under the ROC curve for data streams with concept drift [Текст] / D. Brzezinski, J. Stefanowski // Knowledge and Information Systems. — 2017. — Т. 52. — №. 2. — С. 531-562.
73. Kohavi, R. A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection [Текст] / R. Kohavi // 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Palais de Congres Montreal, Quebec, Canada. — 1995. — С. 1137-1145.
74. Yap, B. W. An application of oversampling, undersampling, bagging and boosting in handling imbalanced datasets [Текст] / B. W. Yap, K. A. Rani, H. A. A. Rahman, S. Fong, Z. Khairudin, N. N. Abdullah // Proceedings of the first international conference on advanced data and information engineering (DaEng-2013). — Springer, Singapore, 2014. — С. 13-22.
75. Czado, C. Bayesian risk analysis [Текст] / C. Czado, E. C. Brechmann // Risk-A Multidisciplinary Introduction. — Springer, Cham, 2014. — С. 207-240.
76. Kleinbaum, D. G. Logistic regression [Текст] / D. G. Kleinbaum, K. Dietz, M. Gail, M. Klein — New York : Springer-Verlag, 2002.

Приложение А

**Исходный код приложения для сбора данных**

В данном приложении приведён исходный код приложения для сбора данных, реализованное на языке программирования Java. Фрагменты исходного кода разбиты на файлы формата JAVA.

MainActivity.java

package com**.**yerseg**.**profiler**;**

**import** android**.**Manifest**;**

**import** android**.**annotation**.**SuppressLint**;**

**import** android**.**app**.**NotificationManager**;**

**import** android**.**bluetooth**.**BluetoothAdapter**;**

**import** android**.**content**.**Context**;**

**import** android**.**content**.**Intent**;**

**import** android**.**content**.**SharedPreferences**;**

**import** android**.**content**.**pm**.**PackageManager**;**

**import** android**.**content**.**pm**.**ResolveInfo**;**

**import** android**.**location**.**LocationManager**;**

**import** android**.**net**.**Uri**;**

**import** android**.**net**.**wifi**.**WifiManager**;**

**import** android**.**os**.**Bundle**;**

**import** android**.**os**.**Process**;**

**import** android**.**provider**.**Settings**;**

**import** android**.**util**.**Log**;**

**import** android**.**view**.**View**;**

**import** android**.**widget**.**Button**;**

**import** android**.**widget**.**ProgressBar**;**

**import** android**.**widget**.**TextView**;**

**import** android**.**widget**.**Toast**;**

**import** android**.**widget**.**Toolbar**;**

**import** androidx**.**core**.**content**.**ContextCompat**;**

**import** androidx**.**core**.**content**.**FileProvider**;**

**import** androidx**.**fragment**.**app**.**FragmentActivity**;**

**import** com**.**google**.**android**.**material**.**floatingactionbutton**.**FloatingActionButton**;**

**import** java**.**io**.**File**;**

**import** java**.**util**.**LinkedList**;**

**import** java**.**util**.**List**;**

**import** java**.**util**.**Locale**;**

public class MainActivity **extends** FragmentActivity **{**

private final static int PERMISSIONS\_REQUEST\_ID **=** 1001**;**

public final static String ACTION\_LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS **=** "android.settings.LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS"**;**

private final static String LOCATION\_SOURCE\_SETTINGS\_SHOWN **=** "com.yerseg.profiler.LOCATION\_SOURCE\_SETTINGS\_SHOWN"**;**

private final static String APPLICATION\_DETAILS\_SETTINGS\_SHOWN **=** "com.yerseg.profiler.APPLICATION\_DETAILS\_SETTINGS\_SHOWN"**;**

private final static String LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS\_SHOWN **=** "com.yerseg.profiler.LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS\_SHOWN"**;**

private final static String REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS\_SHOWN **=** "com.yerseg.profiler.REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS\_SHOWN"**;**

Intent mProfilingServiceIntent**;**

boolean mIsPermissionsGranted **=** **false;**

@Override

protected void onCreate**(**Bundle savedInstanceState**)** **{**

**super.**onCreate**(**savedInstanceState**);**

setContentView**(**R**.**layout**.**activity\_main**);**

Toolbar toolbar **=** findViewById**(**R**.**id**.**toolbar**);**

setActionBar**(**toolbar**);**

Button startButton **=** findViewById**(**R**.**id**.**profilingStartButton**);**

Button stopButton **=** findViewById**(**R**.**id**.**profilingStopButton**);**

startButton**.**setOnClickListener**(**v **->** **{**

**if** **(!**mIsPermissionsGranted**)** **{**

showLongToast**(**"Grant permission please!"**);**

requestPermissions**();**

**return;**

**}**

// Common location settings

**if** **(**shouldShowSettingsActivity**(**LOCATION\_SOURCE\_SETTINGS\_SHOWN**))** **{**

Intent intent **=** **new** Intent**(**Settings**.**ACTION\_LOCATION\_SOURCE\_SETTINGS**);**

showLongToast**(**"Turn on all location services please!"**);**

startActivityForResult**(**intent**,** 1**);**

markSettingsActivityShown**(**LOCATION\_SOURCE\_SETTINGS\_SHOWN**);**

**return;**

**}**

**if** **(**shouldShowSettingsActivity**(**REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS\_SHOWN**))** **{**

@SuppressLint**(**"BatteryLife"**)**

Intent intent **=** **new** Intent**(**Settings**.**ACTION\_REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS**);**

intent**.**setData**(**Uri**.**parse**(**"package:" **+** getApplicationContext**().**getPackageName**()));**

showLongToast**(**"Allow the app to ignore battery optimizations please!"**);**

startActivityForResult**(**intent**,** 1**);**

markSettingsActivityShown**(**REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS\_SHOWN**);**

**return;**

**}**

// App settings

**if** **(**shouldShowSettingsActivity**(**APPLICATION\_DETAILS\_SETTINGS\_SHOWN**))** **{**

Intent intent **=** **new** Intent**(**Settings**.**ACTION\_APPLICATION\_DETAILS\_SETTINGS**);**

intent**.**setData**(**Uri**.**parse**(**"package:" **+** getApplicationContext**().**getPackageName**()));**

showLongToast**(**"Turn off battery optimizations for app please!"**);**

startActivityForResult**(**intent**,** 1**);**

markSettingsActivityShown**(**APPLICATION\_DETAILS\_SETTINGS\_SHOWN**);**

**return;**

**}**

// Two switch

**if** **(**shouldShowSettingsActivity**(**LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS\_SHOWN**))** **{**

Intent intent **=** **new** Intent**(**ACTION\_LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS**);**

showLongToast**(**"Turn on all switches please!"**);**

startActivityForResult**(**intent**,** 1**);**

markSettingsActivityShown**(**LOCATION\_SCANNING\_SETTINGS\_SHOWN**);**

**return;**

**}**

WifiManager wifiManager **=** **(**WifiManager**)** getSystemService**(**Context**.**WIFI\_SERVICE**);**

**if** **(!**wifiManager**.**isWifiEnabled**())** **{**

showLongToast**(**"Turn on WiFi please!"**);**

**return;**

**}**

BluetoothAdapter mBluetoothAdapter **=** BluetoothAdapter**.**getDefaultAdapter**();**

**if** **(**mBluetoothAdapter **==** **null** **||** **!**mBluetoothAdapter**.**isEnabled**())** **{**

showLongToast**(**"Turn on Bluetooth please!"**);**

**return;**

**}**

LocationManager locationManager **=** **(**LocationManager**)** getApplicationContext**().**getSystemService**(**Context**.**LOCATION\_SERVICE**);**

**if** **(!**locationManager**.**isLocationEnabled**()** **||**

**!**locationManager**.**isProviderEnabled**(**LocationManager**.**GPS\_PROVIDER**)** **||**

**!**locationManager**.**isProviderEnabled**(**LocationManager**.**NETWORK\_PROVIDER**))** **{**

showLongToast**(**"Turn on location services please!"**);**

**return;**

**}**

startService**();**

// Can crash when click on stop button before service completely start

startButton**.**setEnabled**(false);**

stopButton**.**setEnabled**(true);**

**});**

stopButton**.**setOnClickListener**(**v **->** **{**

stopService**();**

// Can crash when click on start button before service completely stop

stopButton**.**setEnabled**(false);**

startButton**.**setEnabled**(true);**

**});**

TextView textView **=** findViewById**(**R**.**id**.**textInstruction**);**

textView**.**setVisibility**(**View**.**VISIBLE**);**

ProgressBar sendZipProgressBar **=** findViewById**(**R**.**id**.**sendZipProgressBar**);**

FloatingActionButton emailSendButton **=** findViewById**(**R**.**id**.**SendDataByEmailButton**);**

emailSendButton**.**setOnClickListener**(**v **->** **{**

sendZipProgressBar**.**setVisibility**(**View**.**VISIBLE**);**

emailSendButton**.**setEnabled**(false);**

**new** Thread**(()** **->** **{**

onSendButtonClick**();**

runOnUiThread**(()** **->** **{**

sendZipProgressBar**.**setVisibility**(**View**.**GONE**);**

emailSendButton**.**setEnabled**(true);**

**});**

**}).**start**();**

**});**

**}**

@Override

protected void onStart**()** **{**

**super.**onStart**();**

Button startButton **=** findViewById**(**R**.**id**.**profilingStartButton**);**

startButton**.**setEnabled**(!**isProfilingServiceRunning**());**

Button stopButton **=** findViewById**(**R**.**id**.**profilingStopButton**);**

stopButton**.**setEnabled**(**isProfilingServiceRunning**());**

requestPermissions**();**

**}**

private void startService**()** **{**

Intent mProfilingServiceIntent **=** **new** Intent**(this,** ProfilingService**.**class**).**putExtra**(**"inputExtra"**,** "ServiceControl"**);**

ContextCompat**.**startForegroundService**(this,** mProfilingServiceIntent**);**

**}**

private void stopService**()** **{**

**if** **(**mProfilingServiceIntent **==** **null)**

mProfilingServiceIntent **=** **new** Intent**(this,** ProfilingService**.**class**).**putExtra**(**"inputExtra"**,** "ServiceControl"**);**

stopService**(**mProfilingServiceIntent**);**

**}**

private boolean isProfilingServiceRunning**()** **{**

boolean isRunning **=** **false;**

synchronized **(this)** **{**

isRunning **=** ProfilingService**.**isRunning**;**

**}**

**return** isRunning**;**

**}**

void requestPermissions**()** **{**

requestPermissions**(new** String**[]{**

Manifest**.**permission**.**ACCESS\_COARSE\_LOCATION**,**

Manifest**.**permission**.**ACCESS\_FINE\_LOCATION**,**

Manifest**.**permission**.**ACCESS\_WIFI\_STATE**,**

Manifest**.**permission**.**BIND\_DEVICE\_ADMIN**,**

Manifest**.**permission**.**BLUETOOTH**,**

Manifest**.**permission**.**BLUETOOTH\_ADMIN**,**

Manifest**.**permission**.**CHANGE\_WIFI\_STATE**,**

Manifest**.**permission**.**FOREGROUND\_SERVICE**,**

Manifest**.**permission**.**GET\_ACCOUNTS**,**

Manifest**.**permission**.**GET\_ACCOUNTS\_PRIVILEGED**,**

Manifest**.**permission**.**REQUEST\_IGNORE\_BATTERY\_OPTIMIZATIONS**,**

Manifest**.**permission**.**RECEIVE\_SMS**,**

Manifest**.**permission**.**READ\_CONTACTS**,**

Manifest**.**permission**.**UPDATE\_DEVICE\_STATS

**},** PERMISSIONS\_REQUEST\_ID**);**

**}**

@Override

public void onRequestPermissionsResult**(**int requestCode**,** String**[]** permissions**,** int**[]** grantResults**)** **{**

mIsPermissionsGranted **=** requestCode **==** PERMISSIONS\_REQUEST\_ID **&&** grantResults**.**length **>** 0 **&&** grantResults**[**0**]** **==** PackageManager**.**PERMISSION\_GRANTED**;**

**}**

private boolean shouldShowSettingsActivity**(**String preferencesKeyName**)** **{**

SharedPreferences prefs **=** getSharedPreferences**(**getApplicationContext**().**getPackageName**(),** Context**.**MODE\_PRIVATE**);**

**return** **!**prefs**.**getBoolean**(**preferencesKeyName**,** **false);**

**}**

private void markSettingsActivityShown**(**String preferencesKeyName**)** **{**

SharedPreferences prefs **=** getSharedPreferences**(**getApplicationContext**().**getPackageName**(),** Context**.**MODE\_PRIVATE**);**

prefs**.**edit**().**putBoolean**(**preferencesKeyName**,** **true).**apply**();**

**}**

private void showLongToast**(**String text**)** **{**

runOnUiThread**(()** **->** Toast**.**makeText**(**getApplicationContext**(),** text**,** Toast**.**LENGTH\_LONG**).**show**());**

**}**

private void moveDataFilesToTempDirectory**(**String**[]** dataFilesNames**)** **{**

**for** **(**String fileName **:** dataFilesNames**)** **{**

**try** **{**

Utils**.**moveFile**(new** File**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** fileName**),** **new** File**(**Utils**.**getTempDataFilesDir**(**getApplicationContext**()),** fileName**));**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}**

**}**

private boolean deleteTempFiles**()** **{**

boolean isAllFilesDeleted **=** **true;**

File tempDir **=** Utils**.**getTempDataFilesDir**(**getApplicationContext**());**

**if** **(**tempDir**.**exists**())** **{**

File**[]** tempFiles **=** tempDir**.**listFiles**();**

**if** **(**tempFiles **!=** **null)** **{**

**for** **(**File tempFile **:** tempFiles**)** **{**

**if** **(**tempFile**.**exists**())** **{**

**if** **(!**Utils**.**deleteFile**(**tempFile**))** **{**

isAllFilesDeleted **=** **false;**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**return** **!**isAllFilesDeleted**;**

**}**

private void onSendButtonClick**()** **{**

Log**.**d**(**"Profiler [MainActivity]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonSendButtonClick()"**,** Process**.**myTid**()));**

**try** **{**

**if** **(**deleteTempFiles**())** **{**

Thread**.**sleep**(**300**);**

**if** **(**deleteTempFiles**())** **{**

Log**.**d**(**"Profiler [MainActivity]"**,** String**.**format**(**

Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonSendButtonClick(), Msg: \"%s\""**,** Process**.**myTid**(),** "Temp directory is not clean!"**));**

**}**

**}**

File tempDir **=** Utils**.**getTempDataFilesDir**(**getApplicationContext**());**

**try** **{**

moveDataFilesToTempDirectory**(**ProfilingService**.**STAT\_FILE\_NAMES**);**

**}** **catch** **(**Exception e**)** **{**

e**.**printStackTrace**();**

**}**

List**<**File**>** filesList **=** **new** LinkedList**<>();**

**for** **(**String fileName **:** ProfilingService**.**STAT\_FILE\_NAMES**)** **{**

File file **=** **new** File**(**tempDir**,** fileName**);**

**if** **(**file**.**exists**())**

filesList**.**add**(**file**);**

**}**

File zip **=** Utils**.**createZip**(**filesList**,** tempDir**);**

**if** **(**zip**.**exists**())** **{**

Intent sendStatsIntent **=** **new** Intent**(**Intent**.**ACTION\_SEND**);**

String**[]** to **=** **{**"cergei.kazmin@gmail.com"**};**

Uri contentUri **=** FileProvider**.**getUriForFile**(**getApplicationContext**(),** "com.yerseg.profiler"**,** zip**);**

sendStatsIntent**.**setType**(**"application/zip"**);**

sendStatsIntent**.**setFlags**(**Intent**.**FLAG\_GRANT\_READ\_URI\_PERMISSION**);**

sendStatsIntent**.**putExtra**(**Intent**.**EXTRA\_STREAM**,** contentUri**);**

sendStatsIntent**.**putExtra**(**Intent**.**EXTRA\_EMAIL**,** to**);**

sendStatsIntent**.**putExtra**(**Intent**.**EXTRA\_SUBJECT**,** "[IMP] Profiling stats"**);**

sendStatsIntent**.**putExtra**(**Intent**.**EXTRA\_TEXT**,** "Sending profiling stats"**);**

sendStatsIntent**.**setFlags**(**Intent**.**FLAG\_GRANT\_READ\_URI\_PERMISSION**);**

Intent chooser **=** Intent**.**createChooser**(**sendStatsIntent**,** "Send stats"**);**

List**<**ResolveInfo**>** resolveInfoList **=** **this.**getPackageManager**().**queryIntentActivities**(**chooser**,** PackageManager**.**MATCH\_DEFAULT\_ONLY**);**

**for** **(**ResolveInfo resolveInfo **:** resolveInfoList**)** **{**

String packageName **=** resolveInfo**.**activityInfo**.**packageName**;**

**this.**grantUriPermission**(**packageName**,** contentUri**,** Intent**.**FLAG\_GRANT\_READ\_URI\_PERMISSION**);**

**}**

NotificationManager notificationManager **=** **(**NotificationManager**)** getSystemService**(**Context**.**NOTIFICATION\_SERVICE**);**

notificationManager**.**cancel**(**ProfilingService**.**REMINDER\_NOTIFICATION\_ID**);**

startActivity**(**chooser**);**

**}**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

showLongToast**(**"ERROR! Sending failed! Try again!"**);**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}**

**}**

ProfilingService.java

package com**.**yerseg**.**profiler**;**

**import** android**.**Manifest**;**

**import** android**.**app**.**Notification**;**

**import** android**.**app**.**NotificationChannel**;**

**import** android**.**app**.**NotificationManager**;**

**import** android**.**app**.**Service**;**

**import** android**.**bluetooth**.**BluetoothAdapter**;**

**import** android**.**bluetooth**.**BluetoothDevice**;**

**import** android**.**bluetooth**.**le**.**BluetoothLeScanner**;**

**import** android**.**bluetooth**.**le**.**ScanCallback**;**

**import** android**.**content**.**BroadcastReceiver**;**

**import** android**.**content**.**Context**;**

**import** android**.**content**.**Intent**;**

**import** android**.**content**.**IntentFilter**;**

**import** android**.**content**.**pm**.**PackageManager**;**

**import** android**.**graphics**.**Color**;**

**import** android**.**location**.**Location**;**

**import** android**.**net**.**wifi**.**ScanResult**;**

**import** android**.**net**.**wifi**.**WifiInfo**;**

**import** android**.**net**.**wifi**.**WifiManager**;**

**import** android**.**os**.**Handler**;**

**import** android**.**os**.**HandlerThread**;**

**import** android**.**os**.**IBinder**;**

**import** android**.**os**.**Looper**;**

**import** android**.**os**.**Process**;**

**import** android**.**util**.**Log**;**

**import** androidx**.**annotation**.**NonNull**;**

**import** androidx**.**annotation**.**Nullable**;**

**import** androidx**.**core**.**app**.**NotificationCompat**;**

**import** androidx**.**core**.**content**.**ContextCompat**;**

**import** androidx**.**work**.**ExistingPeriodicWorkPolicy**;**

**import** androidx**.**work**.**PeriodicWorkRequest**;**

**import** androidx**.**work**.**WorkManager**;**

**import** com**.**google**.**android**.**gms**.**location**.**FusedLocationProviderClient**;**

**import** com**.**google**.**android**.**gms**.**location**.**LocationCallback**;**

**import** com**.**google**.**android**.**gms**.**location**.**LocationRequest**;**

**import** com**.**google**.**android**.**gms**.**location**.**LocationResult**;**

**import** com**.**google**.**android**.**gms**.**location**.**LocationServices**;**

**import** java**.**time**.**Duration**;**

**import** java**.**util**.**List**;**

**import** java**.**util**.**Locale**;**

**import** java**.**util**.**UUID**;**

public class ProfilingService **extends** Service **{**

public static final String NOTIFICATION\_CHANNEL\_ID **=** "com.yerseg.profiler.ProfilingService"**;**

public static final String PUSH\_REMINDER\_NOTIFICATION\_WORK\_TAG **=** "com.yerseg.profiler.REMINDER\_NOTIFICATION\_WORK"**;**

public static final int SERVICE\_NOTIFICATION\_ID **=** 1**;**

public static final int REMINDER\_NOTIFICATION\_ID **=** 2**;**

public static final int WIFI\_STATS\_UPDATE\_FREQ **=** 5000**;**

public static final int BLUETOOTH\_STATS\_UPDATE\_FREQ **=** 5000**;**

public static final int LOCATION\_STATS\_UPDATE\_FREQ **=** 5000**;**

public static final String PROFILING\_STATS\_DIRECTORY\_NAME **=** "ProfilingData"**;**

public static final String PROFILING\_STATS\_TEMP\_DIRECTORY\_NAME **=** "ProfilingDataTemp"**;**

public static final String BLUETOOTH\_STATS\_FILE\_NAME **=** "bt.data"**;**

public static final String LOCATION\_STATS\_FILE\_NAME **=** "location.data"**;**

public static final String WIFI\_STATS\_FILE\_NAME **=** "wifi.data"**;**

public static final String BROADCASTS\_STATS\_FILE\_NAME **=** "broadcasts.data"**;**

public static final String**[]** STAT\_FILE\_NAMES **=** **{**

BLUETOOTH\_STATS\_FILE\_NAME**,**

LOCATION\_STATS\_FILE\_NAME**,**

WIFI\_STATS\_FILE\_NAME**,**

BROADCASTS\_STATS\_FILE\_NAME

**};**

public static boolean isRunning **=** **false;**

public static boolean isStopping **=** **true;**

public static boolean isBtLeProfilingStopped **=** **false;**

private HandlerThread mLocationProfilingThread**;**

private HandlerThread mWifiProfilingThread**;**

private HandlerThread mBluetoothProfilingThread**;**

private Handler mLocationProfilingThreadHandler**;**

private Handler mWifiProfilingThreadHandler**;**

private Handler mBluetoothProfilingThreadHandler**;**

private BroadcastReceiver mWifiScanReceiver**;**

private BroadcastReceiver mBluetoothBroadcastReceiver**;**

private BroadcastReceiver mAnyBroadcastReceiver**;**

private LocationCallback mLocationCallback**;**

@Override

public void onCreate**()** **{**

**super.**onCreate**();**

Log**.**d**(**"Profiler [Service]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonCreate()"**,** Process**.**myTid**()));**

synchronized **(this)** **{**

isRunning **=** **true;**

**}**

createNotificationChannel**();**

**}**

@Override

public int onStartCommand**(**Intent intent**,** int flags**,** int startId**)** **{**

**super.**onStartCommand**(**intent**,** flags**,** startId**);**

Log**.**d**(**"Profiler [Service]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonStartCommand()"**,** Process**.**myTid**()));**

startLocationTracking**();**

startWifiTracking**();**

startBluetoothTracking**();**

startAnyBroadcastsTracking**();**

PeriodicWorkRequest notifyWorkRequest **=** **new** PeriodicWorkRequest**.**Builder**(**ReminderNotificationPeriodicWorker**.**class**,** Duration**.**ofHours**(**3**)).**setInitialDelay**(**Duration**.**ofMinutes**(**5**)).**build**();**

WorkManager**.**getInstance**(**getApplicationContext**()).**enqueueUniquePeriodicWork**(**PUSH\_REMINDER\_NOTIFICATION\_WORK\_TAG**,** ExistingPeriodicWorkPolicy**.**REPLACE**,** notifyWorkRequest**);**

**return** START\_STICKY**;**

**}**

@Override

public void onDestroy**()** **{**

**super.**onDestroy**();**

synchronized **(this)** **{**

isStopping **=** **true;**

**}**

Log**.**d**(**"Profiler [Service]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonDestroy()"**,** Process**.**myTid**()));**

stopLocationTracking**();**

stopWifiTracking**();**

stopBluetoothTracking**();**

stopAnyBroadcastsTracking**();**

WorkManager**.**getInstance**(**getApplicationContext**()).**cancelUniqueWork**(**PUSH\_REMINDER\_NOTIFICATION\_WORK\_TAG**);**

NotificationManager notificationManager **=** **(**NotificationManager**)** getSystemService**(**Context**.**NOTIFICATION\_SERVICE**);**

notificationManager**.**cancel**(**SERVICE\_NOTIFICATION\_ID**);**

notificationManager**.**cancel**(**REMINDER\_NOTIFICATION\_ID**);**

synchronized **(this)** **{**

isRunning **=** **false;**

isStopping **=** **false;**

**}**

**}**

@Nullable

@Override

public IBinder onBind**(**Intent intent**)** **{**

Log**.**d**(**"Profiler [Service]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonBind()"**,** Process**.**myTid**()));**

**return** **null;**

**}**

private void createNotificationChannel**()** **{**

NotificationChannel notificationChannel **=** **new** NotificationChannel**(**

NOTIFICATION\_CHANNEL\_ID**,**

"Profiling Service"**,**

NotificationManager**.**IMPORTANCE\_HIGH**);**

notificationChannel**.**setLightColor**(**Color**.**BLUE**);**

notificationChannel**.**setLockscreenVisibility**(**Notification**.**VISIBILITY\_PRIVATE**);**

NotificationManager notificationManager **=** **(**NotificationManager**)** getSystemService**(**Context**.**NOTIFICATION\_SERVICE**);**

notificationManager**.**createNotificationChannel**(**notificationChannel**);**

NotificationCompat**.**Builder notificationBuilder **=** **new** NotificationCompat**.**Builder**(this,** NOTIFICATION\_CHANNEL\_ID**);**

Notification notification **=** notificationBuilder

**.**setSmallIcon**(**R**.**drawable**.**ic\_launcher\_2\_foreground**)**

**.**setOngoing**(true)**

**.**setContentTitle**(**"Profiler"**)**

**.**setContentText**(**"Profiling service is running and collecting statistics"**)**

**.**setPriority**(**NotificationManager**.**IMPORTANCE\_MAX**)**

**.**setCategory**(**Notification**.**CATEGORY\_SERVICE**)**

**.**build**();**

startForeground**(**SERVICE\_NOTIFICATION\_ID**,** notification**);**

**}**

private void startLocationTracking**()** **{**

LocationRequest locationRequest **=** LocationRequest**.**create**();**

locationRequest**.**setInterval**(**LOCATION\_STATS\_UPDATE\_FREQ**);**

locationRequest**.**setFastestInterval**(**LOCATION\_STATS\_UPDATE\_FREQ **/** 10**);**

locationRequest**.**setPriority**(**LocationRequest**.**PRIORITY\_HIGH\_ACCURACY**);**

FusedLocationProviderClient fusedLocationProviderClient **=** LocationServices**.**getFusedLocationProviderClient**(this);**

int permission **=** ContextCompat**.**checkSelfPermission**(this,** Manifest**.**permission**.**ACCESS\_FINE\_LOCATION**);**

**if** **(**permission **==** PackageManager**.**PERMISSION\_GRANTED**)** **{**

mLocationCallback **=** **new** LocationCallback**()** **{**

@Override

public void onLocationResult**(**@NonNull LocationResult result**)** **{**

Log**.**d**(**"Profiler [LocationStat]"**,** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "\t%d\tonLocationResult()"**,** Process**.**myTid**()));**

**try** **{**

Location location **=** result**.**getLastLocation**();**

String locationStats **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;%f;%f;%f;%f\n"**,**

Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**()),**

location**.**getAccuracy**(),**

location**.**getAltitude**(),**

location**.**getLatitude**(),**

location**.**getLongitude**()**

**);**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** LOCATION\_STATS\_FILE\_NAME**,** locationStats**);**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}**

**};**

mLocationProfilingThread **=** **new** HandlerThread**(**"LocationProfilingThread"**,** Process**.**THREAD\_PRIORITY\_FOREGROUND**);**

mLocationProfilingThread**.**start**();**

Looper looper **=** mLocationProfilingThread**.**getLooper**();**

mLocationProfilingThreadHandler **=** **new** Handler**(**looper**);**

fusedLocationProviderClient**.**requestLocationUpdates**(**locationRequest**,** mLocationCallback**,** looper**);**

**}**

**}**

private void startWifiTracking**()** **{**

mWifiScanReceiver **=** **new** BroadcastReceiver**()** **{**

@Override

public void onReceive**(**Context c**,** Intent intent**)** **{**

**if** **(**intent**.**getBooleanExtra**(**WifiManager**.**EXTRA\_RESULTS\_UPDATED**,** **false))** **{**

**new** Thread**(()** **->** **{**

**try** **{**

final WifiManager wifiManager **=** **(**WifiManager**)** getApplicationContext**().**getSystemService**(**Context**.**WIFI\_SERVICE**);**

List**<**ScanResult**>** scanResults **=** wifiManager**.**getScanResults**();**

String statResponseId **=** UUID**.**randomUUID**().**toString**();**

String timestamp **=** Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**());**

**for** **(**ScanResult result **:** scanResults**)** **{**

String wifiStats **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;%s;%s;%d;%d;%d\n"**,**

timestamp**,**

statResponseId**,**

result**.**BSSID**,**

result**.**channelWidth**,**

result**.**frequency**,**

result**.**level**);**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** WIFI\_STATS\_FILE\_NAME**,** wifiStats**);**

**}**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}).**start**();**

**}**

**}**

**};**

IntentFilter intentFilter **=** **new** IntentFilter**(**WifiManager**.**SCAN\_RESULTS\_AVAILABLE\_ACTION**);**

registerReceiver**(**mWifiScanReceiver**,** intentFilter**);**

mWifiProfilingThread **=** **new** HandlerThread**(**"WifiProfilingThread"**,** Process**.**THREAD\_PRIORITY\_FOREGROUND**);**

mWifiProfilingThread**.**start**();**

Looper looper **=** mWifiProfilingThread**.**getLooper**();**

mWifiProfilingThreadHandler **=** **new** Handler**(**looper**);**

mWifiProfilingThreadHandler**.**post**(new** Runnable**()** **{**

@Override

public void run**()** **{**

**try** **{**

final WifiManager wifiManager **=** **(**WifiManager**)** getApplicationContext**().**getSystemService**(**Context**.**WIFI\_SERVICE**);**

//noinspection deprecation

wifiManager**.**startScan**();**

final String timestamp **=** Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**());**

final WifiInfo currentInfo **=** wifiManager**.**getConnectionInfo**();**

final String connectionInfo **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;CONN;%s;%d;%d;%d;%d;%d;%s\n"**,**

timestamp**,**

currentInfo**.**getBSSID**(),**

currentInfo**.**getFrequency**(),**

currentInfo**.**getIpAddress**(),**

currentInfo**.**getLinkSpeed**(),**

currentInfo**.**getNetworkId**(),**

currentInfo**.**getRssi**(),**

currentInfo**.**getSSID**());**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** ProfilingService**.**WIFI\_STATS\_FILE\_NAME**,** connectionInfo**);**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}** **finally** **{**

mWifiProfilingThreadHandler**.**postDelayed**(this,** WIFI\_STATS\_UPDATE\_FREQ**);**

**}**

**}**

**});**

**}**

private void startBluetoothTracking**()** **{**

mBluetoothBroadcastReceiver **=** **new** BroadcastReceiver**()** **{**

public void onReceive**(**Context context**,** Intent intent**)** **{**

**new** Thread**(()** **->** **{**

**try** **{**

BluetoothDevice device **=** intent**.**getParcelableExtra**(**BluetoothDevice**.**EXTRA\_DEVICE**);**

**if** **(**device **!=** **null)** **{**

String bluetoothStats **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;%s;%s;%d;%d;%d;%d\n"**,**

Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**()),**

intent**.**getAction**(),**

device**.**getAddress**(),**

device**.**getBluetoothClass**().**getMajorDeviceClass**(),**

device**.**getBluetoothClass**().**getDeviceClass**(),**

device**.**getBondState**(),**

device**.**getType**());**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** BLUETOOTH\_STATS\_FILE\_NAME**,** bluetoothStats**);**

**}**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}).**start**();**

**}**

**};**

IntentFilter intentFilter **=** **new** IntentFilter**();**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_ACL\_CONNECTED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_ACL\_DISCONNECT\_REQUESTED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_ACL\_DISCONNECTED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_BOND\_STATE\_CHANGED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_CLASS\_CHANGED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_FOUND**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_NAME\_CHANGED**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_PAIRING\_REQUEST**);**

intentFilter**.**addAction**(**BluetoothDevice**.**ACTION\_UUID**);**

registerReceiver**(**mBluetoothBroadcastReceiver**,** intentFilter**);**

synchronized **(this)** **{**

isBtLeProfilingStopped **=** **false;**

**}**

mBluetoothProfilingThread **=** **new** HandlerThread**(**"BluetoothProfilingThread"**,** Process**.**THREAD\_PRIORITY\_FOREGROUND**);**

mBluetoothProfilingThread**.**start**();**

Looper looper **=** mBluetoothProfilingThread**.**getLooper**();**

mBluetoothProfilingThreadHandler **=** **new** Handler**(**looper**);**

mBluetoothProfilingThreadHandler**.**post**(new** Runnable**()** **{**

@Override

public void run**()** **{**

**try** **{**

final BluetoothAdapter bluetoothAdapter **=** BluetoothAdapter**.**getDefaultAdapter**();**

**if** **(**bluetoothAdapter **!=** **null)** **{**

**if** **(!**bluetoothAdapter**.**isDiscovering**())**

bluetoothAdapter**.**startDiscovery**();**

final BluetoothLeScanner btScanner **=** bluetoothAdapter**.**getBluetoothLeScanner**();**

btScanner**.**startScan**(new** ScanCallback**()** **{**

@Override

public void onScanResult**(**int callbackType**,** android**.**bluetooth**.**le**.**ScanResult result**)** **{**

**super.**onScanResult**(**callbackType**,** result**);**

**new** Thread**(()** **->** **{**

boolean isKilled **=** **false;**

synchronized **(this)** **{**

isKilled **=** isBtLeProfilingStopped**;**

**}**

**if** **(**isKilled**)**

**return;**

String resultStr **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;LE;%d;%d;%d;%d;%b;%b\n"**,**

Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**()),**

result**.**getAdvertisingSid**(),**

result**.**getDataStatus**(),**

result**.**getRssi**(),**

result**.**getTxPower**(),**

result**.**isConnectable**(),**

result**.**isLegacy**());**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** ProfilingService**.**BLUETOOTH\_STATS\_FILE\_NAME**,** resultStr**);**

**}).**start**();**

**}**

**});**

**}**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}** **finally** **{**

mBluetoothProfilingThreadHandler**.**postDelayed**(this,** BLUETOOTH\_STATS\_UPDATE\_FREQ**);**

**}**

**}**

**});**

**}**

private void startAnyBroadcastsTracking**()** **{**

mAnyBroadcastReceiver **=** **new** BroadcastReceiver**()** **{**

@Override

public void onReceive**(**Context context**,** Intent intent**)** **{**

**new** Thread**(()** **->** **{**

**try** **{**

String broadcastStats **=** String**.**format**(**Locale**.**getDefault**(),** "%s;%s;%s;%s;%s;%s\n"**,**

Utils**.**GetTimeStamp**(**System**.**currentTimeMillis**()),**

intent**.**getAction**(),**

intent**.**getDataString**(),**

intent**.**getPackage**(),**

intent**.**getScheme**(),**

intent**.**getType**());**

Utils**.**FileWriter**.**writeFile**(**Utils**.**getProfilingFilesDir**(**getApplicationContext**()),** BROADCASTS\_STATS\_FILE\_NAME**,** broadcastStats**);**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

ex**.**printStackTrace**();**

**}**

**}).**start**();**

**}**

**};**

registerAnyBroadcastReceiver**();**

**}**

private void stopLocationTracking**()** **{**

final FusedLocationProviderClient fusedLocationProviderClient **=** LocationServices**.**getFusedLocationProviderClient**(this);**

fusedLocationProviderClient**.**removeLocationUpdates**(**mLocationCallback**);**

mLocationProfilingThreadHandler**.**removeCallbacksAndMessages**(null);**

mLocationProfilingThread**.**quit**();**

**}**

private void stopWifiTracking**()** **{**

**if** **(**mWifiScanReceiver **!=** **null)**

unregisterReceiver**(**mWifiScanReceiver**);**

mWifiProfilingThreadHandler**.**removeCallbacksAndMessages**(null);**

mWifiProfilingThread**.**quit**();**

**}**

private void stopBluetoothTracking**()** **{**

synchronized **(this)** **{**

isBtLeProfilingStopped **=** **true;**

**}**

**if** **(**mBluetoothBroadcastReceiver **!=** **null)**

unregisterReceiver**(**mBluetoothBroadcastReceiver**);**

mBluetoothProfilingThreadHandler**.**removeCallbacksAndMessages**(null);**

mBluetoothProfilingThread**.**quit**();**

**}**

private void stopAnyBroadcastsTracking**()** **{**

**if** **(**mAnyBroadcastReceiver **!=** **null)**

unregisterReceiver**(**mAnyBroadcastReceiver**);**

**}**

private void registerAnyBroadcastReceiver**()** **{**

registerBroadcastReceiverForActions**();**

registerBroadcastReceiverForActionsWithDataType**();**

registerBroadcastReceiverForActionsWithSchemes**();**

**}**

private void registerBroadcastReceiverForActions**()** **{**

IntentFilter intentFilter **=** **new** IntentFilter**();**

addAllKnownActions**(**intentFilter**);**

registerReceiver**(**mAnyBroadcastReceiver**,** intentFilter**);**

**}**

private void registerBroadcastReceiverForActionsWithDataType**()** **{**

IntentFilter intentFilter **=** **new** IntentFilter**();**

**try** **{**

intentFilter**.**addDataType**(**"\*/\*"**);**

**}** **catch** **(**Exception ex**)** **{**

Log**.**d**(**"Profiler [Broadcasts Stat]"**,** "Add data type \"\*/\*\" failed"**);**

**}**

addAllKnownActions**(**intentFilter**);**

registerReceiver**(**mAnyBroadcastReceiver**,** intentFilter**);**

**}**

private void registerBroadcastReceiverForActionsWithSchemes**()** **{**

IntentFilter intentFilter **=** **new** IntentFilter**();**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"package"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"file"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"geo"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"market"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"http"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"tel"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"mailto"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"about"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"https"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"ftps"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"ftp"**);**

intentFilter**.**addDataScheme**(**"javascript"**);**

addAllKnownActions**(**intentFilter**);**

registerReceiver**(**mAnyBroadcastReceiver**,** intentFilter**);**

**}**

private void addAllKnownActions**(**IntentFilter pIntentFilter**)** **{**

String**[]** sysBroadcasts **=** getResources**().**getStringArray**(**R**.**array**.**anyBroadcasts**);**

**for** **(**String sysBroadcast **:** sysBroadcasts**)** **{**

pIntentFilter**.**addAction**(**sysBroadcast**);**

**}**

**}**

**}**

ReminderNotificationPeriodicWorker.java

package com.yerseg.profiler;

import android.app.Notification;

import android.app.NotificationChannel;

import android.app.NotificationManager;

import android.app.PendingIntent;

import android.content.Context;

import android.content.Intent;

import androidx.annotation.NonNull;

import androidx.core.app.NotificationCompat;

import androidx.core.app.TaskStackBuilder;

import androidx.work.Worker;

import androidx.work.WorkerParameters;

public class ReminderNotificationPeriodicWorker extends Worker {

public ReminderNotificationPeriodicWorker(@NonNull Context context, @NonNull WorkerParameters workerParams) {

super(context, workerParams);

}

@NonNull

@Override

public Result doWork() {

NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) getApplicationContext().getSystemService(Context.NOTIFICATION\_SERVICE);

NotificationChannel notificationChannel = notificationManager.getNotificationChannel(ProfilingService.NOTIFICATION\_CHANNEL\_ID);

if (notificationChannel == null)

return Result.success();

Intent resultIntent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);

TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(getApplicationContext());

stackBuilder.addNextIntentWithParentStack(resultIntent);

PendingIntent resultPendingIntent =

stackBuilder.getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG\_UPDATE\_CURRENT);

NotificationCompat.Builder notificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(getApplicationContext(), ProfilingService.NOTIFICATION\_CHANNEL\_ID);

Notification notification = notificationBuilder

.setContentTitle("Profiler")

.setContentText("Please, send statistics!")

.setSmallIcon(R.drawable.ic\_launcher\_2\_foreground)

.setPriority(NotificationManager.IMPORTANCE\_MAX)

.setCategory(Notification.CATEGORY\_REMINDER)

.setContentIntent(resultPendingIntent)

.setAutoCancel(false)

.setOngoing(true)

.build();

notificationManager.notify(ProfilingService.REMINDER\_NOTIFICATION\_ID, notification);

return Result.success();

}

}

Utils.java

package com.yerseg.profiler;

import android.annotation.SuppressLint;

import android.content.Context;

import android.os.Process;

import android.util.Log;

import java.io.BufferedInputStream;

import java.io.BufferedOutputStream;

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.nio.channels.FileChannel;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.util.List;

import java.util.Locale;

import java.util.UUID;

import java.util.zip.ZipEntry;

import java.util.zip.ZipOutputStream;

public class Utils {

@SuppressLint("SimpleDateFormat")

public static String GetTimeStamp(long time) {

return new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy\_HH:mm:ss.SSS").format(new Date(time));

}

public static File getProfilingFilesDir(Context context) {

File filesDirFile = context.getFilesDir();

File directoryFile = new File(filesDirFile, ProfilingService.PROFILING\_STATS\_DIRECTORY\_NAME);

if (!directoryFile.exists()) {

directoryFile.mkdir();

}

return directoryFile;

}

public static File getTempDataFilesDir(Context context) {

File filesDirFile = context.getFilesDir();

File directoryFile = new File(filesDirFile, ProfilingService.PROFILING\_STATS\_TEMP\_DIRECTORY\_NAME);

if (!directoryFile.exists()) {

directoryFile.mkdir();

}

return directoryFile;

}

public static synchronized void moveFile(File src, File dst) {

try (FileChannel inChannel = new FileInputStream(src).getChannel(); FileChannel outChannel = new FileOutputStream(dst).getChannel()) {

inChannel.transferTo(0, inChannel.size(), outChannel);

if (src.exists()) {

src.delete();

}

} catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

public static synchronized boolean deleteFile(File file) {

boolean isDeleted = false;

if (file.exists()) {

try {

isDeleted = file.delete();

}

catch (SecurityException ex) {

isDeleted = false;

ex.printStackTrace();

}

}

else {

isDeleted = true;

}

return isDeleted;

}

public static File createZip(List<File> files, File tempDir) {

String zipName = String.format(Locale.getDefault(), "report\_%s.zip",

UUID.randomUUID().toString());

File zipFile = new File(tempDir, zipName);

Zipper.zip(files, zipFile);

return zipFile;

}

public static class FileWriter {

public static synchronized void writeFile(File directory, String fileName, String data) {

Log.d("Profiler [FileWriter]", String.format(Locale.getDefault(), "\t%d\twriteFile()", Process.myTid()));

try {

File file = new File(directory, fileName);

java.io.FileWriter writer = new java.io.FileWriter(file, true);

writer.append(data);

writer.flush();

writer.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

public static class Zipper {

private static final int BUFFER = 2048;

public static void zip(List<File> files, File zipFile) {

try {

BufferedInputStream origin = null;

FileOutputStream dest = new FileOutputStream(zipFile);

ZipOutputStream out = new ZipOutputStream(new BufferedOutputStream(dest));

byte[] data = new byte[BUFFER];

for (File file : files) {

try {

Log.v("Compress", "Adding: " + file);

FileInputStream fi = new FileInputStream(file);

origin = new BufferedInputStream(fi, BUFFER);

ZipEntry entry = new ZipEntry(file.getName());

out.putNextEntry(entry);

int count = -1;

while ((count = origin.read(data, 0, BUFFER)) != -1) {

out.write(data, 0, count);

}

} catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

} finally {

if (origin != null) {

origin.close();

}

}

}

out.finish();

out.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

}

Приложение Б

**Исходный код сценариев, использованных для автоматизированной обработки данных и формирования признаков**

В данном приложении представлен исходный код сценариев на языке Python, которые использовались для предварительной обработки данных и формирования признаков.

Сценарий для распаковки ZIP-архивов и сливания нескольких файлов в один для каждого модуля zip\_unpacker.py

**import** argparse

**import** os

**import** zipfile

TMP\_DIR\_NAME **=** "tmp"

**def** unpack\_zip\_archives**(**path**):**

**with** zipfile**.**ZipFile**(**path**,** 'r'**)** **as** zip\_**:**

zip\_**.**extractall**(**TMP\_DIR\_NAME**)**

**def** generate\_name**(**filename**,** i**):**

name\_parts **=** filename**.**split**(**'.'**)**

category **=** name\_parts**[**0**]**

name\_parts**[**0**]** **+=** '\_' **+** str**(**i**)**

**return** category**,** "."**.**join**(**name\_parts**)**

**def** process\_zips**(**path**,** dst\_folder**):**

path **=** os**.**path**.**join**(**os**.**getcwd**(),** path**)**

**for** zip\_file**,** i **in** zip**(**os**.**listdir**(**path**),** range**(**len**(**os**.**listdir**(**path**)))):**

unpack\_zip\_archives**(**os**.**path**.**join**(**path**,** zip\_file**))**

**for** filename **in** os**.**listdir**(**TMP\_DIR\_NAME**):**

**(**category**,** file**)** **=** generate\_name**(**filename**,** i**)**

dst\_path **=** os**.**path**.**abspath**(**dst\_folder**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** os**.**path**.**basename**(**path**),** category**))** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** os**.**path**.**basename**(**path**),** category**))**

os**.**rename**(**os**.**path**.**join**(**TMP\_DIR\_NAME**,** filename**),**

os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** os**.**path**.**basename**(**path**),** category**,** file**))**

**def** process\_user\_data**(**user\_data\_path\_list**,** dst\_folder**):**

**for** path **in** user\_data\_path\_list**:**

process\_zips**(**path**,** dst\_folder**)**

**def** main**():**

**global** TMP\_DIR\_NAME

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Zip data unpacker'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Raw zip data source folder"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

**if** os**.**path**.**exists**(**os**.**path**.**join**(**os**.**getcwd**(),** TMP\_DIR\_NAME**))** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**os**.**path**.**join**(**os**.**getcwd**(),** TMP\_DIR\_NAME**))**

TMP\_DIR\_NAME **=** os**.**path**.**join**(**os**.**getcwd**(),** TMP\_DIR\_NAME**)**

user\_data\_folders **=** **[**os**.**path**.**join**(**src\_folder**,** x**)** **for** x **in** os**.**listdir**(**src\_folder**)]**

process\_user\_data**(**user\_data\_folders**,** dst\_folder**)**

os**.**rmdir**(**TMP\_DIR\_NAME**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Сценарий для объединения файлов с данными для каждого пользователя в единые файлы data\_merger.py.

**import** argparse

**import** os

**def** merge\_files\_in\_folder**(**src\_path**,** dst\_path**):**

**try:**

log **=** ''

out\_file\_name **=** "."**.**join**([**os**.**path**.**basename**(**src\_path**),** 'data'**])**

**if** os**.**path**.**exists**(**dst\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**dst\_path**)**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** out\_file\_name**),** 'w+'**,** encoding**=**'utf-8'**)** **as** out\_file**:**

**for** file**,** i **in** zip**(**os**.**listdir**(**src\_path**),** range**(**len**(**os**.**listdir**(**src\_path**)))):**

**if** file **!=** out\_file\_name**:**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**src\_path**,** file**),** 'r'**,** encoding**=**'utf-8'**)** **as** f**:**

out\_file**.**writelines**(**f**.**readlines**())**

log **+=** '\n' **+** file

**except** Exception **as** ex**:**

**print(**ex**)**

**finally:**

**print(**log**)**

**def** merge\_files**(**src\_folder**,** dst\_folder**):**

**for** user\_data\_dir **in** os**.**listdir**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**)):**

**for** category\_dir **in** os**.**listdir**(**os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**),** user\_data\_dir**)):**

merge\_files\_in\_folder**(**os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**),** user\_data\_dir**,** category\_dir**),**

os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**dst\_folder**),** user\_data\_dir**))**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Data merging tool'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data after zip unpacking"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

merge\_files**(**src\_folder**,** dst\_folder**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Сценарий для разделения файлов для модулей WIFI и BT на части для более удобного проведения этапа формирования признаков file\_splitter.py.

**import** os

**import** argparse

**def** bt\_file\_split**(**filepath**):**

**with** open**(**filepath**,** encoding**=**'utf-8'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

le\_lines **=** **[**x **for** x **in** lines **if** x**.**find**(**';LE;'**)** **!=** **-**1**]**

base\_lines **=** **[**x **for** x **in** lines **if** x**.**find**(**';LE;'**)** **==** **-**1**]**

**if** len**(**os**.**path**.**basename**(**filepath**).**split**(**'\_'**))** **==** 1**:**

**return** "base\_bt.data"**,** "le\_bt.data"**,** base\_lines**,** le\_lines

name\_postfix **=** '\_'**.**join**(**os**.**path**.**basename**(**filepath**).**split**(**'\_'**)[**1**:])**

**return** "base\_bt\_" **+** name\_postfix**,** "le\_bt\_" **+** name\_postfix**,** base\_lines**,** le\_lines

**def** wifi\_file\_split**(**filepath**):**

**with** open**(**filepath**,** encoding**=**'utf-8'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

conn\_lines **=** **[**x **for** x **in** lines **if** x**.**find**(**';CONN;'**)** **!=** **-**1**]**

base\_lines **=** **[**x **for** x **in** lines **if** x**.**find**(**';CONN;'**)** **==** **-**1**]**

**if** len**(**os**.**path**.**basename**(**filepath**).**split**(**'\_'**))** **==** 1**:**

**return** "base\_wifi.data"**,** "conn\_wifi.data"**,** base\_lines**,** conn\_lines

name\_postfix **=** '\_'**.**join**(**os**.**path**.**basename**(**filepath**).**split**(**'\_'**)[**1**:])**

**return** "base\_wifi\_" **+** name\_postfix**,** "conn\_wifi\_" **+** name\_postfix**,** base\_lines**,** conn\_lines

**def** split\_files**(**src**,** dst**):**

**for** subdir**,** dirs**,** files **in** os**.**walk**(**src**):**

**for** file **in** files**:**

file\_path **=** os**.**path**.**join**(**subdir**,** file**)**

**print(**"Split file: "**,** file\_path**)**

**if** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**)** **and** file**.**find**(**'bt'**)** **!=** **-**1**:**

name1**,** name2**,** lines1**,** lines2 **=** bt\_file\_split**(**file\_path**)**

**elif** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**)** **and** file**.**find**(**'wifi'**)** **!=** **-**1**:**

name1**,** name2**,** lines1**,** lines2 **=** wifi\_file\_split**(**file\_path**)**

**elif** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**):**

name1 **=** os**.**path**.**basename**(**file\_path**)**

name2 **=** ''

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

lines1 **=** f**.**readlines**()**

lines2 **=** ''

new\_subdir **=** subdir**.**replace**(**src**,** dst**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**new\_subdir**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**new\_subdir**)**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**new\_subdir**,** name1**),** 'w'**)** **as** f**:**

f**.**writelines**(**lines1**)**

**if** name2 **!=** ''**:**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**new\_subdir**,** name2**),** 'w'**)** **as** f**:**

f**.**writelines**(**lines2**)**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'File splitter'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

split\_files**(**src\_folder**,** dst\_folder**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Сценарий для фильтрации записей, полученных, когда устройство не использовалось time\_filter.py.

**import** argparse

**import** os

**import** pandas **as** pd

**from** datetime **import** datetime **as** dt

BROADCASTS\_NAME **=** "broadcasts"

BROADCASTS\_FILE\_NAME **=** ""**.**join**([**BROADCASTS\_NAME**,** ".data"**])**

POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME **=** "power.data"

**def** create\_periods\_file**(**src\_folder**,** data\_folder**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**),** BROADCASTS\_FILE\_NAME**),** sep**=**';'**,** index\_col**=False,**

header**=None,** low\_memory**=False,** names**=[**'timestamp'**,** 'action'**,** 'data'**,** 'package'**,** 'scheme'**,** 'type'**])**

SCREEN\_ON\_EVENT **=** 'android.intent.action.SCREEN\_ON'

SCREEN\_OFF\_EVENT **=** 'android.intent.action.SCREEN\_OFF'

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

power\_events\_df **=** df**[**df**[**'action'**].**str**.**contains**(**'|'**.**join**(**

**[**SCREEN\_ON\_EVENT**,**

SCREEN\_OFF\_EVENT**]))]**

power\_events\_df **=** power\_events\_df**.**append**(**

**{**

'timestamp'**:** df**.**iloc**[**0**][**0**],**

'action'**:** SCREEN\_ON\_EVENT**,**

'data'**:** df**.**iloc**[**0**][**2**]**

**},** ignore\_index**=True)**

power\_events\_df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**power\_events\_df**.**timestamp**)**

power\_events\_df **=** power\_events\_df**.**sort\_index**()**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**data\_folder**),** POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME**),** 'a'**)** **as** f**:**

time\_array **=** **[]**

**for** i **in** range**(**len**(**power\_events\_df**)):**

action **=** power\_events\_df**[**'action'**].**iloc**[**i**]**

timestamp **=** power\_events\_df**[**'timestamp'**].**iloc**[**i**]**

**if** action **==** SCREEN\_ON\_EVENT**:**

on\_time **=** timestamp

**else:**

time\_array**.**append**([**on\_time**,** timestamp**])**

**for** on**,** off **in** time\_array**:**

**if** **(**off **-** on**).**total\_seconds**()** **<=** 60 **\*** 60**:**

f**.**write**(**str**(**on**)** **+** ';' **+** str**(**off**)** **+** '\n'**)**

**def** filter\_logs**(**src\_path**,** dst\_path**,** file\_name**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**os**.**path**.**join**(**src\_path**,** file\_name**),** sep**=**'\n'**,** index\_col**=False,**

header**=None,** low\_memory**=False)**

**print(**"Filter logs: "**,** src\_path**,** ' '**,** file\_name**)**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**0**].**apply**(lambda** x**:** x**.**split**(**';'**)[**0**])**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**],** axis**=**1**)**

time\_array **=** **[]**

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME**),** 'r'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

**for** line **in** lines**:**

tmp **=** line**.**split**(**';'**)**

time\_array**.**append**([**tmp**[**0**],** tmp**[**1**].**replace**(**'\n'**,** ''**)])**

df\_parts **=** **[]**

**for** on**,** off **in** time\_array**:**

df\_parts**.**append**(**df**.**loc**[**pd**.**Timestamp**(**on**):** pd**.**Timestamp**(**off**)])**

new\_df **=** pd**.**concat**(**df\_parts**)**

p **=** os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** file\_name**)**

new\_df**.**to\_csv**(**p**,** sep**=**';'**,** header**=False,** index**=False)**

**with** open**(**p**,** 'r'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

lines **=** **[**x**[**1**:-**2**]** **+** '\n' **for** x **in** lines**]**

**with** open**(**p**,** 'w'**)** **as** f**:**

f**.**writelines**(**lines**)**

**def** filter\_logs\_by\_time**(**src\_folder**,** dst\_folder**):**

**for** user\_data\_dir **in** os**.**listdir**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**)):**

src\_path **=** os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**src\_folder**),** user\_data\_dir**)**

out\_path **=** os**.**path**.**join**(**os**.**path**.**abspath**(**dst\_folder**),** user\_data\_dir**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_path**)**

create\_periods\_file**(**src\_path**,** out\_path**)**

**for** file **in** os**.**listdir**(**src\_path**):**

**if** os**.**path**.**isfile**(**os**.**path**.**join**(**src\_path**,** file**))** **and** file **!=** POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME**:**

filter\_logs**(**src\_path**,** out\_path**,** file**)**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Data filtering by time'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data after zip unpacking"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

filter\_logs\_by\_time**(**src\_folder**,** dst\_folder**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Сценарий для формирования признаков для всех модулей features\_generator.py.

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** datetime **import** datetime **as** dt

**import** scipy**.**stats **as** stats

**from** scipy**.**spatial **import** distance

**from** geopy**.**distance **import** distance **as** geodist

**import** argparse

**import** os

POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME **=** "power.data"

**def** generate\_location\_features**(**src\_path**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,**

low\_memory**=False,** names**=[**'timestamp'**,** 'accuracy'**,** 'altitude'**,** 'latitude'**,** 'longitude'**])**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

df**[**'accuracy'**]** **=** df**[**'accuracy'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'accuracy'**]** **=** df**[**'accuracy'**].**astype**(**float**)**

df**[**'altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'prev\_latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**shift**(**1**)**

**def** get\_speed**(**row**):**

prev\_coords **=** **(**row**[**'prev\_latitude'**],** row**[**'prev\_longitude'**])**

curr\_coords **=** **(**row**[**'latitude'**],** row**[**'longitude'**])**

delta **=** row**[**'timestamp'**]** **-** row**[**'prev\_timestamp'**]**

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

**return** np**.**nan

time **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** np**.**isnan**(**prev\_coords**[**0**])** **or** np**.**isnan**(**prev\_coords**[**1**])** **or** np**.**isnan**(**curr\_coords**[**0**])** **or** np**.**isnan**(**curr\_coords**[**1**]):**

**return** np**.**nan

**if** time **==** 0**:**

**return** np**.**nan

**return** geodist**(**curr\_coords**,** prev\_coords**).**meters **/** time

**def** get\_altitude\_speed**(**row**):**

prev **=** row**[**'prev\_altitude'**]**

curr **=** row**[**'altitude'**]**

delta **=** row**[**'timestamp'**]** **-** row**[**'prev\_timestamp'**]**

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

**return** np**.**nan

time **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** np**.**isnan**(**prev**)** **or** np**.**isnan**(**curr**):**

**return** np**.**nan

**if** time **==** 0**:**

**return** np**.**nan

**return** abs**(**curr **-** prev**)** **/** time

df**[**'speed'**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** get\_speed**(**row**),** axis**=**1**)**

df**[**'altitude\_speed'**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** get\_altitude\_speed**(**row**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**([**'prev\_latitude'**,** 'prev\_longitude'**,** 'prev\_altitude'**,** 'timestamp'**,** 'prev\_timestamp'**],** axis**=**1**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

common\_funcs\_list **=** **[**'mean'**,** 'var'**,** 'median'**,** 'skew'**,** kurt**,** 'std'**]**

agg\_dict **=** **{**

'accuracy'**:** common\_funcs\_list**,**

'speed'**:** common\_funcs\_list**,**

'altitude\_speed'**:** common\_funcs\_list**,**

**}**

df\_sampling **=** df**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling **=** df**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_wifi\_features**(**src\_path**,** src\_path\_conn**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**,** window**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,**

low\_memory**=False,** names**=[**'timestamp'**,** 'uuid'**,** 'bssid'**,** 'chwidth'**,** 'freq'**,** 'level'**])**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**,** 'chwidth'**],** axis**=**1**)**

bssid\_map **=** **{**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**):** idx **for** bssid**,** idx **in** zip**(**df**.**bssid**.**unique**(),** range**(**len**(**df**.**bssid**.**unique**())))}**

df**.**bssid **=** df**.**bssid**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**.**level **=** df**.**level**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**.**freq **=** df**.**freq**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**[**'bssid\_level'**]** **=** df**[[**'bssid'**,** 'level'**]].**agg**(**','**.**join**,** axis**=**1**)**

df**[**'count'**]** **=** 1

**def** agg\_string\_join**(**col**):**

col **=** col**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**))**

**return** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)**

**def** agg\_bssid\_col**(**col**):**

array\_len **=** len**(**bssid\_map**)**

array **=** np**.**zeros**(**array\_len**,** dtype**=**'float'**)**

**def** fill\_array**(**x**):**

tmp **=** x**.**split**(**','**)**

bssid **=** tmp**[**0**]**

level **=** float**(**tmp**[**1**])**

array**[**bssid\_map**[**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**)]]** **=** level

**return**

col**.**apply**(lambda** x**:** fill\_array**(**x**))**

**return** np**.**array2string**(**array**,** separator**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)[**1**:-**1**]**

all\_func\_dicts\_quantum **=** **{**'freq'**:** agg\_string\_join**,** 'level'**:** agg\_string\_join**,** 'bssid\_level'**:** agg\_bssid\_col**,**

'count'**:** 'sum'**}**

df\_quantum **=** df**.**groupby**([**'timestamp'**,** 'uuid'**],** as\_index**=True).**agg**(**all\_func\_dicts\_quantum**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**reset\_index**()**

df\_quantum**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_quantum**.**timestamp**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**[**df\_quantum**[**'count'**]** **!=** 0**]**

df\_conn **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path\_conn**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,**

low\_memory**=False,** names**=[**'timestamp'**,** '1'**,** 'bssid'**,** '2'**,** '3'**,** '4'**,** '5'**,** 'level'**,** '6'**])**

df\_conn**[**'timestamp'**]** **=** df\_conn**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df\_conn**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_conn**.**timestamp**)**

df\_conn **=** df\_conn**.**sort\_index**()**

**def** get\_level\_from\_row**(**row**):**

bssid **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'bssid'**]**

**if** str**(**bssid**)** **==** 'nan' **or** str**(**bssid**)** **==** 'null' **or** str**(**bssid**)** **==** ''**:**

**return** 0

level **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'level'**]**

time **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'timestamp'**]**

**return** level **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<=** 10 **else** 0

df\_quantum**[**'conn\_level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_level\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

**def** string2array**(**string**):**

**try:**

array **=** np**.**fromstring**(**string**,** sep**=**','**)**

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** to\_ones\_array**(**array**):**

**try:**

array**[**array **!=** 0**]** **=** 1

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_len**(**obj**):**

**try:**

length **=** len**(**obj**)**

**return** length

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_occured\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_disappeared\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**prev**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_jaccard\_index**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** distance**.**jaccard**(**prev**,** curr**)**

**def** get\_occur\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** get\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** string2array**(**row**[**prev\_col**])**

curr **=** string2array**(**row**[**curr\_col**])**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df**,** col**,** new\_col**,** window**,** func**):**

**def** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

delta **=** row**.**timestamp **-** row**.**prev\_timestamp

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

delta **=** 0

**else:**

delta **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** delta **>** 10 **\*** 60**:**

**return** np**.**nan

**else:**

**return** func**(**row**,** prev\_col\_name**,** col**)**

new\_cols **=** **[]**

**for** i **in** range**(**window**):**

prev\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**'prev'**,** col**,** str**(**i **+** 1**)])**

new\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**new\_col**,** str**(**i **+** 1**)])**

df**[**'prev\_timestamp'**]** **=** df**.**timestamp**.**shift**(**i **+** 1**)**

df**[**prev\_col\_name**]** **=** df**[**col**].**shift**(**i **+** 1**)**

df**[**new\_col\_name**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col\_name**,** col**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**prev\_col\_name**,** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**'prev\_timestamp'**,** axis**=**1**)**

new\_cols**.**append**(**new\_col\_name**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'mean'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**mean**(**axis**=**1**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'median'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**median**(**axis**=**1**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'var'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**var**(**axis**=**1**)**

**return** df

occur\_and\_level\_columns\_map **=** **[**

**(**"bssid\_level"**,** "occured\_nets\_count"**,** window**,** get\_occured\_nets\_count**),**

**(**"bssid\_level"**,** "disappeared\_nets\_count"**,** window**,** get\_disappeared\_nets\_count**),**

**(**"bssid\_level"**,** "jaccard\_index"**,** window**,** get\_jaccard\_index**),**

**(**"bssid\_level"**,** "occur\_speed"**,** window**,** get\_occur\_speed**),**

**(**"bssid\_level"**,** "level\_speed"**,** window**,** get\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** occur\_and\_level\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** get\_conn\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

**return** row**[**curr\_col**]** **-** row**[**prev\_col**]**

single\_columns\_map **=** **[**

**(**"conn\_level"**,** "conn\_level\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**),**

**(**"count"**,** "count\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** single\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** agg\_str**(**col**):**

# all\_freq = col.str.cat(sep=',')

**return** string2array**(**col**)**

**def** str\_mean**(**col**):**

array **=** agg\_str**(**col**)**

**if** str**(**array**)** **==** 'nan'**:**

**return** 0

**return** np**.**mean**(**array**)**

**def** mean**(**col**):**

**return** np**.**mean**(**col**)**

**def** var**(**col**):**

**return** np**.**var**(**col**)**

**def** median**(**col**):**

**return** np**.**median**(**col**)**

**def** skew**(**col**):**

**return** stats**.**skew**(**col**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

df\_quantum**[**'freq'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** str\_mean**(**row**[**'freq'**]),** axis**=**1**)**

df\_quantum**[**'level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** str\_mean**(**row**[**'level'**]),** axis**=**1**)**

cols\_for\_drop **=** **[]**

names **=** **[**

"occured\_nets\_count"**,**

"disappeared\_nets\_count"**,**

"jaccard\_index"**,**

"occur\_speed"**,**

"count\_speed"**,**

"conn\_level\_speed"**,**

"level\_speed"**,**

"count\_speed"

**]**

**for** i **in** range**(**1**,** window **+** 1**):**

**for** name **in** names**:**

cols\_for\_drop**.**append**(**'\_'**.**join**([**name**,** str**(**i**)]))**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**([**'bssid\_level'**,** 'timestamp'**,** 'uuid'**],** axis**=**1**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**(**cols\_for\_drop**,** axis**=**1**)**

common\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[**0**:**4**]**

speed\_acc\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[**4**:]**

common\_funcs\_list **=** **[**mean**,** var**,** median**,** skew**,** kurt**]**

special\_funcs\_list **=** **[**mean**,** pd**.**DataFrame**.**mad**,** skew**]**

common\_cols\_map **=** **{**col**:** common\_funcs\_list **for** col **in** common\_cols**}**

speed\_acc\_cols\_map **=** **{**col**:** special\_funcs\_list **for** col **in** speed\_acc\_cols**}**

agg\_dict **=** common\_cols\_map

agg\_dict**.**update**(**speed\_acc\_cols\_map**)**

df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**]** **=** df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**].**apply**(**pd**.**to\_numeric**)**

df\_sampling **=** df\_quantum**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling **=** df\_quantum**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_bt\_features**(**src\_path**,** src\_path\_le**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**,** window**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,**

low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** 'action'**,** 'bssid'**,** 'major\_class'**,** 'class'**,** 'bond\_state'**,** 'type'**])**

df **=** df**[**df**[**'action'**]** **==** 'android.bluetooth.device.action.FOUND'**]**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**,** 'action'**,** 'class'**,** 'major\_class'**,** 'bond\_state'**,** 'type'**],** axis**=**1**)**

bssid\_map **=** **{**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**):** idx **for** bssid**,** idx **in** zip**(**df**.**bssid**.**unique**(),** range**(**len**(**df**.**bssid**.**unique**())))}**

df**.**bssid **=** df**.**bssid**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**[**'count'**]** **=** 1

**def** agg\_string\_join**(**col**):**

col **=** col**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**))**

**return** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)**

**def** agg\_bssid\_col**(**col**):**

array\_len **=** len**(**bssid\_map**)**

array **=** np**.**zeros**(**array\_len**,** dtype**=**'int8'**)**

**def** fill\_array**(**bssid**):**

array**[**bssid\_map**[**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**)]]** **=** 1

**return**

col**.**apply**(lambda** x**:** fill\_array**(**x**))**

**return** np**.**array2string**(**array**,** separator**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)[**1**:-**1**]**

one\_hot\_columns\_count **=** 0

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col**.**find**(**'one\_hot'**)** **!=** **-**1**:**

one\_hot\_columns\_count **+=** 1

cat\_columns **=** df**.**columns**[**1**:**1 **+** one\_hot\_columns\_count**]**

cat\_columns\_map **=** **{**col**:** 'mean' **for** col **in** cat\_columns**}**

all\_func\_dicts\_quantum **=** **{**'bssid'**:** agg\_bssid\_col**,** 'count'**:** 'sum'**}**

all\_func\_dicts\_quantum**.**update**(**cat\_columns\_map**)**

df\_quantum **=** df**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**'5s'**),** as\_index**=True).**agg**(**all\_func\_dicts\_quantum**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**reset\_index**()**

df\_quantum**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_quantum**.**timestamp**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**dropna**()**

df\_le **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path\_le**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,**

low\_memory**=False,** names**=[**'timestamp'**,** '1'**,** '2'**,** '3'**,** 'level'**,** '3'**,** 'connectable'**,** '4'**])**

df\_le**[**'timestamp'**]** **=** df\_le**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df\_le **=** df\_le**.**drop**(**df\_le**.**columns**.**difference**([**'connectable'**,** 'timestamp'**,** 'level'**]),** axis**=**1**)**

df\_le**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_le**.**timestamp**)**

df\_le **=** df\_le**.**sort\_index**()**

df\_le**[**'connectable'**]** **=** df\_le**[**'connectable'**].**apply**(lambda** x**:** 1 **if** str**(**x**).**lower**()** **==** 'true' **else** 0**)**

df\_le **=** df\_le**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**'5s'**),** as\_index**=True).**agg**({**'level'**:** 'mean'**,** 'connectable'**:** 'mean'**})**

df\_le **=** df\_le**.**dropna**()**

**def** get\_le\_conn\_status\_from\_row**(**row**):**

conn **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'connectable'**]**

time **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)].**name

**return** conn **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<** 10 **else** 0

**def** get\_le\_level\_from\_row**(**row**):**

level **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'level'**]**

time **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)].**name

**return** level **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<** 10 **else** 0

df\_quantum**[**'le\_connectable'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_le\_conn\_status\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

df\_quantum**[**'le\_level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_le\_level\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

**def** string2array**(**string**):**

**try:**

array **=** np**.**fromstring**(**string**,** sep**=**','**)**

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** to\_ones\_array**(**array**):**

**try:**

array**[**array **!=** 0**]** **=** 1

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_len**(**obj**):**

**try:**

length **=** len**(**obj**)**

**return** length

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_occured\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_disappeared\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**prev**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_jaccard\_index**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** distance**.**jaccard**(**prev**,** curr**)**

**def** get\_occur\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df**,** col**,** new\_col**,** window**,** func**):**

**def** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

delta **=** row**.**timestamp **-** row**.**prev\_timestamp

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

delta **=** 0

**else:**

delta **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** delta **>** 10 **\*** 60**:**

**return** np**.**nan

**else:**

**return** func**(**row**,** prev\_col\_name**,** col**)**

new\_cols **=** **[]**

**for** i **in** range**(**window**):**

prev\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**'prev'**,** col**,** str**(**i **+** 1**)])**

new\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**new\_col**,** str**(**i **+** 1**)])**

df**.**loc**[:,** 'prev\_timestamp'**]** **=** df**.**timestamp**.**shift**(**i **+** 1**)**

df**.**loc**[:,** prev\_col\_name**]** **=** df**[**col**].**shift**(**i **+** 1**)**

df**.**loc**[:,** new\_col\_name**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col\_name**,** col**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**prev\_col\_name**,** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**'prev\_timestamp'**,** axis**=**1**)**

new\_cols**.**append**(**new\_col\_name**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'mean'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**mean**(**axis**=**1**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'median'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**median**(**axis**=**1**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'var'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**var**(**axis**=**1**)**

**return** df

occur\_and\_level\_columns\_map **=** **[**

**(**"bssid"**,** "occured\_devices\_count"**,** window**,** get\_occured\_nets\_count**),**

**(**"bssid"**,** "disappeared\_devices\_count"**,** window**,** get\_disappeared\_nets\_count**),**

**(**"bssid"**,** "jaccard\_index"**,** window**,** get\_jaccard\_index**),**

**(**"bssid"**,** "occur\_speed"**,** window**,** get\_occur\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** occur\_and\_level\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** get\_conn\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

**return** row**[**curr\_col**]** **-** row**[**prev\_col**]**

single\_columns\_map **=** **[**

**(**"count"**,** "count\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** single\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** agg\_str**(**col**):**

all\_freq **=** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**)**

**return** string2array**(**all\_freq**)**

**def** mean**(**col**):**

**return** np**.**mean**(**col**)**

**def** var**(**col**):**

**return** np**.**var**(**col**)**

**def** median**(**col**):**

**return** np**.**median**(**col**)**

**def** skew**(**col**):**

**return** stats**.**skew**(**col**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

cols\_for\_drop **=** **[]**

names **=** **[**

"occured\_devices\_count"**,**

"disappeared\_devices\_count"**,**

"jaccard\_index"**,**

"occur\_speed"**,**

"count\_speed"

**]**

**for** i **in** range**(**1**,** window **+** 1**):**

**for** name **in** names**:**

cols\_for\_drop**.**append**(**'\_'**.**join**([**name**,** str**(**i**)]))**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**([**'bssid'**,** 'timestamp'**],** axis**=**1**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**(**cols\_for\_drop**,** axis**=**1**)**

common\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[:**one\_hot\_columns\_count **+** 3**]**

speed\_acc\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[**one\_hot\_columns\_count **+** 3**:]**

common\_funcs\_list **=** **[**mean**,** var**,** median**,** skew**,** kurt**]**

special\_funcs\_list **=** **[**mean**,** pd**.**DataFrame**.**mad**,** skew**]**

common\_cols\_map **=** **{**col**:** common\_funcs\_list **for** col **in** common\_cols**}**

speed\_acc\_cols\_map **=** **{**col**:** special\_funcs\_list **for** col **in** speed\_acc\_cols**}**

agg\_dict **=** common\_cols\_map

agg\_dict**.**update**(**speed\_acc\_cols\_map**)**

df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**]** **=** df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**].**apply**(**pd**.**to\_numeric**)**

df\_sampling **=** df\_quantum**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling **=** df\_quantum**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_features**(**src**,** dst**,** freq**,** window**):**

**for** user\_data\_dir **in** os**.**listdir**(**src**):**

**print(**"Generate features for "**,** user\_data\_dir**)**

# if user\_data\_dir not in ['user\_1', 'user\_2', 'user\_3']:

src\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**src**,** user\_data\_dir**)**

out\_user\_sampling\_path **=** os**.**path**.**join**(**dst**,** "sampling"**,** freq**,** user\_data\_dir**)**

out\_user\_rolling\_path **=** os**.**path**.**join**(**dst**,** "rolling"**,** freq**,** user\_data\_dir**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_sampling\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_sampling\_path**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_rolling\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_rolling\_path**)**

wifi\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "base\_wifi.data"**)**

wifi\_conn **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "conn\_wifi.data"**)**

wifi\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "wifi.csv"**)**

wifi\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "wifi.csv"**)**

**print(**"\tGenerate WIFI: "**,** wifi\_path**)**

generate\_wifi\_features**(**wifi\_path**,** wifi\_conn**,** wifi\_rolling\_out**,** wifi\_sampling\_out**,** freq**,** window**)**

bt\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "base\_bt.data"**)**

bt\_le **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "le\_bt.data"**)**

bt\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "bt.csv"**)**

bt\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "bt.csv"**)**

**print(**"\tGenerate BT: "**,** bt\_path**)**

generate\_bt\_features**(**bt\_path**,** bt\_le**,** bt\_rolling\_out**,** bt\_sampling\_out**,** freq**,** window**)**

location\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "location.data"**)**

location\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "location.csv"**)**

location\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "location.csv"**)**

**print(**"\tGenerate LOCATION: "**,** location\_path**)**

generate\_location\_features**(**location\_path**,** location\_rolling\_out**,** location\_sampling\_out**,** freq**)**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Features generator'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--wnd"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Window size"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

freq **=** args**.**wnd

OTHER\_WINDOW\_SIZE **=** 3

generate\_features**(**src\_folder**,** dst\_folder**,** freq**,** OTHER\_WINDOW\_SIZE**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Приложение В

**Исходный код сценариев, использованных для обучения моделей и представления результатов**

В данном приложении приведён исходный код сценариев на языке Python, с помощью которых проводилось обучение и тестирование моделей, а также представление полученных результатов.

Сценарий для обучения и тестирования алгоритмов common\_learning.py.

**from** catboost **import** CatBoostClassifier

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** sklearn**.**metrics **import** accuracy\_score**,** precision\_score**,** recall\_score**,** plot\_roc\_curve**,** make\_scorer**,** f1\_score**,** roc\_auc\_score

**from** sklearn **import** preprocessing

**from** scipy **import** stats

**from** sklearn**.**tree **import** DecisionTreeClassifier

**from** sklearn**.**linear\_model **import** LogisticRegression

**from** sklearn**.**ensemble **import** RandomForestClassifier

**from** sklearn**.**svm **import** SVC

**from** sklearn**.**model\_selection **import** cross\_validate**,** LeaveOneGroupOut**,** PredefinedSplit**,** GridSearchCV

**import** matplotlib**.**pyplot **as** plt

**import** os

**import** json

**def** concat\_dataframes**(**path**,** df\_type**):**

dfs\_list **=** **[]**

dfs\_rows\_len\_list **=** **[]**

**for** user **in** os**.**listdir**(**path**):**

**for** file **in** os**.**listdir**(**os**.**path**.**join**(**path**,** user**)):**

**if** file**.**find**(**df\_type**)** **!=** **-**1**:**

df **=** pd**.**read\_csv**(**os**.**path**.**join**(**path**,** user**,** file**))**

**if** df\_type **!=** 'broadcasts'**:**

df **=** df**.**drop**([**"timestamp"**],** axis**=**1**)**

df**[**"user"**]** **=** int**(**user**.**split**(**'\_'**)[**1**])**

dfs\_list**.**append**(**df**)**

**return** pd**.**concat**(**dfs\_list**,** ignore\_index**=True)**

**def** drop\_bad\_rows**(**df**,** z **=** 3**):**

bad\_rows **=** set**()**

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col **!=** "user"**:**

**for** user **in** df**.**user**.**unique**():**

**for** x **in** list**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:][**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]))** **>** z**].**index**):**

bad\_rows**.**add**(**x**)**

**for** x **in** list**(**df**[**col**][**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**[**col**]))** **>** z**].**index**):**

bad\_rows**.**add**(**x**)**

df **=** df**.**drop**(**list**(**bad\_rows**),** axis**=**0**)**

**return** df

**def** drop\_bad\_cols**(**df**,** z **=** 3**,** allowed\_proportion **=** 0.1**):**

bad\_cols **=** set**()**

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col **!=** "user"**:**

**if** df**[**df**[**col**]** **!=** df**[**col**].**mean**()].**shape**[**0**]** **<** allowed\_proportion **\*** df**.**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

**for** user **in** df**.**user**.**unique**():**

**if** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:][**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]** **!=** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**].**mean**()].**shape**[**0**]** **<** allowed\_proportion **\*** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:].**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

**elif** np**.**sum**(**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]))** **<** z**)** **<** **(**1 **-** allowed\_proportion**)** **\*** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**].**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

df **=** df**.**drop**(**bad\_cols**,** axis**=**1**)**

**return** df**,** list**(**bad\_cols**)**

**def** extract\_delayed\_user**(**df**,** user\_label**):**

df\_user **=** df**[**df**[**"user"**]** **==** user\_label**]**

df **=** df**[**df**[**"user"**]** **!=** user\_label**]**

**return** df\_user**,** df

**def** split\_users\_into\_two\_classes**(**df**,** valid\_user\_label**):**

df**.**loc**[**df**[**"user"**]** **!=** valid\_user\_label**,** "user"**]** **=** 0

df**.**loc**[**df**[**"user"**]** **==** valid\_user\_label**,** "user"**]** **=** 1

**return** df

**def** get\_cv\_split**(**X**,** y**,** group\_labels**,** valid\_user\_label**):**

predefined\_split\_array **=** np**.**zeros**(**group\_labels**.**shape**[**0**])**

i **=** 0

test\_array **=** **[**x **for** x **in** range**(**group\_labels**.**shape**[**0**])]**

**for** test**,** \_ **in** LeaveOneGroupOut**().**split**(**X**,** y**,** group\_labels**):**

diff **=** np**.**setdiff1d**(**test\_array**,** test**)**

**if** np**.**all**(**group\_labels**[**diff**[**0**]** **:** diff**[-**1**]]** **==** valid\_user\_label**)** **is** np**.**bool\_**(True):**

**for** sample **in** diff**:**

predefined\_split\_array**[**sample**]** **=** **-**1

**else:**

**for** sample **in** diff**:**

predefined\_split\_array**[**sample**]** **=** i

i **+=** 1

**return** predefined\_split\_array

**def** generate\_train\_dataset**(**df**,** user**,** ex\_user**,** is\_SVM **=** **False):**

df\_ **=** df**.**copy**()**

df\_for\_test **=** **[]**

df\_\_ **=** df\_**[**df\_**.**labels **==** ex\_user**].**copy**()**

df\_for\_test**.**append**(**df\_\_**)**

df\_ **=** df\_**.**drop**(**df\_\_**.**index**,** axis**=**0**)**

**for** user\_ **in** df\_**.**labels**.**unique**():**

**if** user\_ **!=** ex\_user**:**

test\_size **=** int**((**0.25 **\*** df\_**[**df\_**.**labels **==** user\_**].**shape**[**0**])** **-** 1**)**

df\_\_ **=** df\_**[**df\_**.**labels **==** user\_**].**sample**(**test\_size**).**copy**()**

df\_for\_test**.**append**(**df\_\_**)**

df\_ **=** df\_**.**drop**(**df\_\_**.**index**,** axis**=**0**)**

df\_ **=** split\_users\_into\_two\_classes**(**df\_**.**copy**(),** user**)**

**if** is\_SVM**:**

df\_**.**loc**[**df\_**.**user **==** 0**,** 'user'**]** **=** **-**1

df\_ **=** df\_**.**drop**(**"labels"**,** axis**=**1**)**

dataset **=** df\_**.**to\_numpy**().**copy**()**

np**.**random**.**shuffle**(**dataset**)**

X **=** dataset**[:,** **:-**1**]**

y **=** dataset**[:,** **-**1**]**

**return** X**,** y**,** df\_for\_test

**def** generate\_test\_dataset**(**df\_list**,** user**,** ex\_user**,** is\_SVM **=** **False):**

test\_df **=** pd**.**concat**(**df\_list**)**

valid\_user\_in\_test\_count **=** test\_df**[**test\_df**.**labels **==** user**].**shape**[**0**]**

ex\_user\_in\_test\_count **=** test\_df**[**test\_df**.**labels **==** ex\_user**].**shape**[**0**]**

others\_in\_test\_count **=** **[**test\_df**[**test\_df**.**labels **==** x**].**shape**[**0**]**

**for** x **in** test\_df**.**labels**.**unique**()** **if** x **!=** user **and** x **!=** ex\_user**]**

others\_test\_count **=** sum**(**others\_in\_test\_count**)**

part\_size **=** min**(**valid\_user\_in\_test\_count**,** ex\_user\_in\_test\_count**)**

**if** others\_test\_count **<=** min**(**valid\_user\_in\_test\_count**,** ex\_user\_in\_test\_count**):**

part\_size **=** others\_test\_count

new\_df\_parts **=** **[]**

new\_df\_parts**.**append**(**test\_df**[**test\_df**.**labels **==** user**].**sample**(**part\_size**).**copy**())**

new\_df\_parts**.**append**(**test\_df**[**test\_df**.**labels **==** ex\_user**].**sample**(**part\_size**).**copy**())**

new\_df\_parts**.**append**(**test\_df**[~**test\_df**.**labels**.**isin**([**user**,** ex\_user**])].**sample**(**part\_size**).**copy**())**

test\_df **=** pd**.**concat**(**new\_df\_parts**)**

test\_df**.**loc**[**test\_df**.**labels **==** user**,** "user"**]** **=** 1

**if** is\_SVM**:**

test\_df**.**loc**[**test\_df**.**labels **!=** user**,** "user"**]** **=** **-**1

**else:**

test\_df**.**loc**[**test\_df**.**labels **!=** user**,** "user"**]** **=** 0

**print(**"True: "**,** test\_df**[**test\_df**.**user **==** 1**].**shape**)**

**print(**"Shape: "**,** test\_df**.**shape**)**

**for** x **in** test\_df**.**labels**.**unique**():**

**print(**"Count "**,** x**,** ": "**,** test\_df**[**test\_df**.**labels **==** x**].**shape**)**

test\_df **=** test\_df**.**drop**(**"labels"**,** axis**=**1**)**

test\_dataset **=** test\_df**.**to\_numpy**().**copy**()**

X\_test **=** test\_dataset**[:,** **:-**1**].**copy**()**

y\_test **=** test\_dataset**[:,** **-**1**].**copy**()**

**return** X\_test**,** y\_test

**def** prepare\_dataset**(**df**,** user**,** is\_SVM**=False):**

df\_ **=** split\_users\_into\_two\_classes**(**df**.**copy**(),** user**)**

group\_labels **=** df\_**.**labels**.**to\_numpy**().**copy**()**

df\_ **=** df\_**.**drop**(**'labels'**,** axis**=**1**)**

**if** is\_SVM**:**

df\_**.**loc**[**df\_**.**user **==** 0**,** 'user'**]** **=** **-**1

dataset **=** df\_**.**to\_numpy**().**copy**()**

X **=** dataset**[:,** **:-**1**]**

y **=** dataset**[:,** **-**1**]**

**return** X**,** y**,** group\_labels

**def** create\_file\_for\_results**(**data\_type**):**

res\_folder **=** '.\\\_results'

**if** os**.**path**.**exists**(**res\_folder**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**res\_folder**)**

file **=** os**.**path**.**join**(**res\_folder**,** data\_type **+** '\_results.json'**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**file**)** **is** **False:**

**with** open**(**file**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**({**'stub'**:** **None},** f**)**

**return** file

**def** update\_file\_with\_results**(**file\_path**,** results\_dict**):**

**import** collections**.**abc

**def** update**(**d**,** u**):**

**for** k**,** v **in** u**.**items**():**

**if** isinstance**(**v**,** collections**.**abc**.**Mapping**):**

d**[**k**]** **=** update**(**d**.**get**(**k**,** **{}),** v**)**

**else:**

d**[**k**]** **=** v

**return** d

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

res **=** update**(**res**,** results\_dict**)**

**with** open**(**file\_path**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**(**res**,** f**,** sort\_keys**=True,** indent**=**2**)**

**def** get\_dict\_with\_results**(**json\_path**):**

**with** open**(**json\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

**return** res

**def** get\_dataframe**(**path**,** data\_type**,** window\_type**,** window\_size**):**

**return** concat\_dataframes**(**os**.**path**.**join**(**path**,** window\_type**,** window\_size**),** data\_type**),** create\_file\_for\_results**(**data\_type**)**

**def** drop\_corr\_columns**(**df**,** corr\_coef**):**

corr\_matrix **=** df**.**corr**().**abs**()**

upper\_tri **=** corr\_matrix**.**where**(**np**.**triu**(**np**.**ones**(**corr\_matrix**.**shape**),** k**=**1**).**astype**(**np**.**bool**))**

corr\_cols **=** **[**column **for** column **in** upper\_tri**.**columns **if** any**(**abs**(**upper\_tri**[**column**])** **>** corr\_coef**)** **and** column **!=** "user"**]**

**return** df**.**drop**(**corr\_cols**,** axis**=**1**),** corr\_cols

**def** process\_train\_df**(**df**,** features**,** corr **=** 0.7**,** z **=** 3**,** prop **=** 0.1**):**

df **=** df**.**drop**(**df**.**columns**.**difference**(**features**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**dropna**(**how**=**'all'**)**

df **=** df**.**fillna**(**0**)**

**if** 'count\_mean' **in** df**.**columns**:**

df **=** df**[**df**.**count\_mean **!=** 0**]**

df **=** drop\_bad\_rows**(**df**,** z**)**

df**,** dropped\_cols\_1 **=** drop\_bad\_cols**(**df**,** z**,** prop**)**

df**,** dropped\_cols\_2 **=** drop\_corr\_columns**(**df**,** corr**)**

**return** df**,** dropped\_cols\_1 **+** dropped\_cols\_2

**def** model\_cross\_validation**(**results\_file**,** model**,** df**,** model\_tag**,** df\_type**,** window\_type**,** window\_size**,** is\_SVM **=** **False):**

**for** user **in** df**.**labels**.**unique**():**

**print(**"Valid User: "**,** user**)**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

X**,** y**,** group\_labels **=** prepare\_dataset**(**df**,** user**,** is\_SVM**)**

cv\_split **=** PredefinedSplit**(**test\_fold**=**get\_cv\_split**(**X**,** y**,** group\_labels**,** user**))**

scoring **=** **(**'accuracy'**)**

cv\_results **=** cross\_validate**(**model**,** X**,** y**,** scoring**=**scoring**,** cv**=**cv\_split**,** n\_jobs**=-**1**)**

accuracy **=** cv\_results**[**'test\_score'**]**

results **=** **{**

df\_type**:** **{**

window\_type**:** **{**

window\_size**:** **{**

model\_tag**:** **{**

"cross\_validation"**:** **{**

"valid\_user"**:** **{**

str**(**user**):** **{**

"accuracy"**:** accuracy**.**tolist**()**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

update\_file\_with\_results**(**results\_file**,** results**)**

**print(**"CV accuracy list: "**,** accuracy**)**

**print(**"CV mean accuracy: "**,** np**.**mean**(**accuracy**))**

**print(**"CV min accuracy: "**,** np**.**min**(**accuracy**))**

**print(**"CV max accuracy: "**,** np**.**max**(**accuracy**))**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

**def** model\_final\_validation**(**results\_file**,** model**,** df**,** model\_tag**,** df\_type**,** window\_type**,** window\_size**,** is\_SVM **=** **False):**

**for** user **in** df**.**labels**.**unique**():**

**print(**"Valid User: "**,** user**)**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

**for** ex\_user **in** df**.**labels**.**unique**():**

**if** ex\_user **!=** user**:**

X**,** y**,** df\_for\_test **=** generate\_train\_dataset**(**df**,** user**,** ex\_user**,** is\_SVM**)**

model**.**fit**(**X**,** y**)**

X\_test**,** y\_test **=** generate\_test\_dataset**(**df\_for\_test**,** user**,** ex\_user**,** is\_SVM**)**

predict **=** model**.**predict**(**X\_test**)**

proba **=** model**.**predict\_proba**(**X\_test**)**

results **=** **{**

df\_type**:** **{**

window\_type**:** **{**

window\_size**:** **{**

model\_tag**:** **{**

"final\_validation"**:** **{**

"valid\_user"**:** **{**

str**(**user**):** **{**

"extracted\_user"**:** **{**

str**(**ex\_user**):** **{**

"test"**:** y\_test**.**tolist**(),**

"predict"**:** predict**.**tolist**(),**

"proba"**:** proba**.**tolist**()**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

update\_file\_with\_results**(**results\_file**,** results**)**

**print(**"Valid user = "**,** user**,** ", Extracted user = "**,** ex\_user**,** "accuracy = "**,** accuracy\_score**(**y\_test**,** predict**))**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

DATA\_PATH **=** '..\\..\\scripts\\\_features\_all'

DATA\_TYPE **=** "bt"

WINDOW\_TYPE **=** "rolling"

WINDOW\_SIZE **=** "60s"

DATA\_TYPES **=** **[**'wifi'**,** 'bt'**,** 'location'**]**

WINDOW\_TYPES **=** **[**'rolling'**,** 'sampling'**]**

WINDOWS **=** **[**'5s'**,** '10s'**,** '30s'**,** '60s'**,** '90s'**,** '120s'**,** '240s'**,** '600s'**]**

catboost\_params **=** **{**

'iterations'**:** 100**,**

'depth'**:** 6**,**

'loss\_function'**:** 'Logloss'**,**

'l2\_leaf\_reg'**:** 1**,**

'leaf\_estimation\_iterations'**:** 5**,**

'logging\_level'**:** 'Silent'

**}**

randomforest\_params **=** **{**

'n\_estimators'**:** 100**,**

'criterion'**:** 'gini'**,**

'max\_depth'**:** **None,**

'min\_samples\_split'**:** 2**,**

'min\_samples\_leaf'**:** 1**,**

'max\_features'**:** 'auto'**,**

'n\_jobs'**:** **-**1**,**

'class\_weight'**:** 'balanced'**,**

**}**

svc\_params **=** **{**

'C'**:** 1**,**

'kernel'**:** 'rbf'**,**

'degree'**:** 1**,**

'gamma'**:** 5**,**

'probability'**:** **True**

**}**

logreg\_params **=** **{**

'penalty'**:** 'l2'**,**

'C'**:** 0.01**,**

'solver'**:** 'newton-cg'**,**

'max\_iter'**:** 1000**,**

'n\_jobs'**:** **-**1

**}**

MODELS **=** **[**

**(**CatBoostClassifier**(\*\***catboost\_params**),** "CatBoost"**),**

**(**RandomForestClassifier**(\*\***randomforest\_params**),** "RandomForest"**),**

**(**SVC**(\*\***svc\_params**),** "SVC"**),**

**(**LogisticRegression**(\*\***logreg\_params**),** "LogReg"**)**

**]**

**for** data\_type **in** DATA\_TYPES**:**

**for** wnd\_type **in** WINDOW\_TYPES**:**

**for** wnd **in** WINDOWS**:**

df**,** RESULTS\_FILE **=** get\_dataframe**(**DATA\_PATH**,** data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**)**

features **=** df**.**columns**.**to\_list**()**

df**,** \_ **=** process\_train\_df**(**df**,** features**)**

df**[**'labels'**]** **=** df**[**'user'**]**

**for** model**,** tag **in** MODELS**:**

**print(**data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**,** tag**)**

model\_cross\_validation**(**RESULTS\_FILE**,** model**,** df**,** tag**,** data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**,** is\_SVM**=**tag**==**'SVC'**)**

**for** data\_type **in** DATA\_TYPES**:**

**for** wnd\_type **in** WINDOW\_TYPES**:**

**for** wnd **in** WINDOWS**:**

df**,** RESULTS\_FILE **=** get\_dataframe**(**DATA\_PATH**,** data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**)**

features **=** df**.**columns**.**to\_list**()**

df**,** \_ **=** process\_train\_df**(**df**,** features**)**

df**[**'labels'**]** **=** df**[**'user'**]**

**for** model**,** tag **in** MODELS**:**

**print(**data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**,** tag**)**

model\_final\_validation**(**RESULTS\_FILE**,** model**,** df**,** tag**,** data\_type**,** wnd\_type**,** wnd**,** is\_SVM**=**tag**==**'SVC'**)**

Сценарий для представления результатов learning\_results\_processing.py.

**from** catboost **import** CatBoostClassifier

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** sklearn**.**metrics **import** accuracy\_score**,** precision\_score**,** recall\_score**,** plot\_roc\_curve**,** make\_scorer**,** f1\_score**,** roc\_auc\_score**,** det\_curve

**from** sklearn **import** preprocessing

**from** scipy **import** stats

**from** sklearn**.**tree **import** DecisionTreeClassifier

**from** sklearn**.**linear\_model **import** LogisticRegression

**from** sklearn**.**ensemble **import** RandomForestClassifier

**from** sklearn**.**svm **import** SVC

**from** sklearn**.**model\_selection **import** cross\_validate**,** LeaveOneGroupOut**,** PredefinedSplit**,** GridSearchCV

**import** matplotlib**.**pyplot **as** plt

**import** os

**from** sklearn **import** metrics

**from** sklearn**.**preprocessing **import** LabelEncoder

**from** sklearn**.**naive\_bayes **import** CategoricalNB

**import** json

**from** datetime **import** datetime **as** dt

**from** docx **import** Document

**from** docx**.**shared **import** Cm**,** Pt

**def** update\_dict**(**d**,** u**):**

**import** collections**.**abc

**for** k**,** v **in** u**.**items**():**

**if** isinstance**(**v**,** collections**.**abc**.**Mapping**):**

d**[**k**]** **=** update**(**d**.**get**(**k**,** **{}),** v**)**

**else:**

d**[**k**]** **=** v

**return** d

**def** update\_file\_with\_results**(**file\_path**,** results\_dict**):**

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

res **=** update\_dict**(**res**,** results\_dict**)**

**with** open**(**file\_path**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**(**res**,** f**,** sort\_keys**=True,** indent**=**2**)**

**def** get\_dict\_with\_results**(**json\_path**):**

**with** open**(**json\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

**return** res

**def** eer**(**fpr**,** fnr**,** thresholds**):**

idx **=** np**.**nanargmin**(**np**.**absolute**((**fnr **-** fpr**)))**

eer\_threshold **=** thresholds**[**idx**]**

eer1 **=** fpr**[**idx**]**

**return** eer1**,** eer\_threshold

**def** auc\_roc**(**fpr**,** tpr**):**

**return** metrics**.**auc**(**fpr**,** tpr**)**

**def** confusion\_matrix\_thr**(**y\_true**,** proba**,** threshold**):**

predict **=** proba

predict**[**predict **>** threshold**]** **=** 1

predict**[**predict **<=** threshold**]** **=** 0

matr **=** metrics**.**confusion\_matrix**(**y\_true**,** predict**,** labels**=[**0**,** 1**])**

tp **=** matr**[**0**,** 0**]**

fp **=** matr**[**1**,** 0**]**

fn **=** matr**[**0**,** 1**]**

tn **=** matr**[**1**,** 1**]**

**return** tn**,** fp**,** fn**,** tp

**def** calc\_metrics**(**y\_test**,** proba**,** thresholds**):**

FPR **=** np**.**array**([])**

TPR **=** np**.**array**([])**

FNR **=** np**.**array**([])**

F\_score **=** np**.**array**([])**

ANGA **=** np**.**array**([])**

ANIA **=** np**.**array**([])**

**for** thr **in** thresholds**:**

tn**,** fp**,** fn**,** tp **=** confusion\_matrix\_thr**(**y\_test**,** proba**.**copy**(),** thr**)**

fpr **=** fp **/** **(**tn **+** fp**)**

tpr **=** tp **/** **(**tp **+** fn**)**

fnr **=** fn **/** **(**tp **+** fn**)**

FPR **=** np**.**append**(**FPR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**fpr**)** **else** fpr**)**

TPR **=** np**.**append**(**TPR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**tpr**)** **else** tpr**)**

FNR **=** np**.**append**(**FNR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**fnr**)** **else** fnr**)**

F\_score **=** np**.**append**(**F\_score**,** tp **/** **(**tp **+** 0.5 **\*** **(**fn **+** fp**)))**

EER**,** EER\_thr **=** eer**(**fpr**=**FPR**,** fnr**=**FNR**,** thresholds**=**thresholds**)**

AUC\_ROC **=** auc\_roc**(**fpr**=**FPR**,** tpr**=**TPR**)**

**return** **{**'FAR'**:** FPR**,**

'FRR'**:** FNR**,**

'F'**:** F\_score**,**

'EER'**:** EER**,**

'EER\_thr'**:** EER\_thr**,**

'AUC-ROC'**:** AUC\_ROC**}**

**def** iterate\_over\_cv\_results**(**results**):**

**for** df\_type**,** inner **in** results**.**items**():**

**if** df\_type **==** 'stub'**:**

**continue**

**for** window\_type**,** inner1 **in** inner**.**items**():**

**for** window\_size**,** inner2 **in** inner1**.**items**():**

**for** model**,** inner3 **in** inner2**.**items**():**

**for** valid\_user**,** inner4 **in** inner3**[**'cross\_validation'**][**'valid\_user'**].**items**():**

**yield** **{**'df\_type'**:** df\_type**,**

'window\_type'**:** window\_type**,**

'window\_size'**:** window\_size**,**

'model'**:** model**,**

'valid\_user'**:** valid\_user**,**

'accuracy'**:** np**.**array**(**inner4**[**'accuracy'**])}**

**def** iterate\_over\_final\_results**(**results**):**

**for** df\_type**,** inner **in** results**.**items**():**

**if** df\_type **==** 'stub'**:**

**continue**

**for** window\_type**,** inner1 **in** inner**.**items**():**

**for** window\_size**,** inner2 **in** inner1**.**items**():**

**for** model**,** inner3 **in** inner2**.**items**():**

**for** valid\_user**,** inner4 **in** inner3**[**'final\_validation'**][**'valid\_user'**].**items**():**

**for** intruder**,** inner5 **in** inner4**[**'extracted\_user'**].**items**():**

**yield** **{**'df\_type'**:** df\_type**,**

'window\_type'**:** window\_type**,**

'window\_size'**:** window\_size**,**

'model'**:** model**,**

'valid\_user'**:** valid\_user**,**

'intruder'**:** intruder**,**

'test'**:** np**.**array**(**inner5**[**'test'**]),**

'proba'**:** np**.**array**(**inner5**[**'proba'**])[:,** 1**],**

'time'**:** **[]** **if** 'time' **not** **in** inner5**.**keys**()** **else** np**.**array**(**inner5**[**'time'**])}**

**def** avg\_accuracy**(**results**):**

metrics **=** **{}**

**for** res **in** iterate\_over\_cv\_results**(**results**):**

key **=** **(**res**[**'df\_type'**],** res**[**'window\_type'**],** res**[**'window\_size'**],** res**[**'model'**])**

**if** key **not** **in** metrics**.**keys**():**

metrics**[**key**]** **=** **{**'accuracy'**:** **[]}**

metrics**[**key**][**'accuracy'**].**append**(**res**[**'accuracy'**])**

**for** k**,** v **in** metrics**.**items**():**

metrics**[**k**]** **=** **({**'accuracy'**:** np**.**array**(**v**[**'accuracy'**]).**mean**()})**

**return** metrics

**def** avg\_common\_metrics**(**results**,** thresholds**):**

metrics **=** **{}**

**for** res **in** iterate\_over\_final\_results**(**results**):**

key **=** **(**res**[**'df\_type'**],** res**[**'window\_type'**],** res**[**'window\_size'**],** res**[**'model'**])**

**if** key **not** **in** metrics**.**keys**():**

metrics**[**key**]** **=** **{**'EER'**:** **[],** 'AUC-ROC'**:** **[]}**

metrics\_dict **=** calc\_metrics**(**res**[**'test'**],** res**[**'proba'**],** thresholds**)**

metrics**[**key**][**'EER'**].**append**(**metrics\_dict**[**'EER'**])**

metrics**[**key**][**'AUC-ROC'**].**append**(**metrics\_dict**[**'AUC-ROC'**])**

**for** k**,** v **in** metrics**.**items**():**

metrics**[**k**]** **=** **({**'EER'**:** np**.**array**(**v**[**'EER'**]).**mean**(),**

'AUC-ROC'**:** np**.**array**(**v**[**'AUC-ROC'**]).**mean**()})**

**return** metrics

**def** add\_columns\_names**(**table**,** names**,** row\_index **=** 0**):**

**for** name**,** i **in** zip**(**names**,** range**(**len**(**names**))):**

table**.**rows**[**row\_index**].**cells**[**i**].**text **=** str**(**name**)**

**return** table

**def** add\_rows\_names**(**table**,** names**,** col\_index **=** 0**):**

**for** name**,** i **in** zip**(**names**,** range**(**len**(**names**))):**

table**.**rows**[**i**].**cells**[**col\_index**].**text **=** str**(**name**)**

**return** table

**def** generate\_common\_accuracy\_tables**(**results**,** df\_type**,** window\_type**,** window\_sizes**):**

word\_document **=** Document**()**

document\_name **=** '\_'**.**join**([**df\_type**,** window\_type**])**

table **=** word\_document**.**add\_table**(**rows**=**10**,** cols**=**6**)** # we add rows iteratively

table**.**style **=** 'TableGrid'

NameIdx **=** 0

WndIdx **=** 1

CatBoostIdx **=** 2

RandomForestIdx **=** 3

SVCIdx **=** 4

LogRegIdx **=** 5

**def** get\_col\_idx**(**model\_tag**):**

**if** model\_tag **==** 'CatBoost'**:**

**return** CatBoostIdx

**if** model\_tag **==** 'RandomForest'**:**

**return** RandomForestIdx

**if** model\_tag **==** 'SVC'**:**

**return** SVCIdx

**if** model\_tag **==** 'LogReg'**:**

**return** LogRegIdx

s5 **=** 1

s10 **=** 2

s30 **=** 3

s60 **=** 4

s90 **=** 5

s120 **=** 6

s240 **=** 7

s600 **=** 8

**def** get\_row\_idx**(**wnd**):**

**if** wnd **==** '5s'**:**

**return** s5

**if** wnd **==** '10s'**:**

**return** s10

**if** wnd **==** '30s'**:**

**return** s30

**if** wnd **==** '60s'**:**

**return** s60

**if** wnd **==** '90s'**:**

**return** s90

**if** wnd **==** '120s'**:**

**return** s120

**if** wnd **==** '240s'**:**

**return** s240

**if** wnd **==** '600s'**:**

**return** s600

table **=** add\_columns\_names**(**table**,** **[**'Метрика'**,** 'Размер окна, с'**,** 'CatBoostClassifier'**,** 'RandomForest'**,** 'SVM-SVC'**,** 'LogisticRegression'**])**

table **=** add\_rows\_names**(**table**,** **[**'Метрика'**,** 'Accuracy'**])**

table **=** add\_rows\_names**(**table**,** **[**'Размер окна, с'**]** **+**

**[**str**(**x**).**replace**(**'s'**,** ''**)** **for** x **in** window\_sizes**]** **+** **[**'Лучший результат'**],** col\_index**=**WndIdx**)**

best\_res **=** **{}**

**for** k**,** v **in** results**.**items**():**

**if** k**[**0**]** **==** df\_type **and** k**[**1**]** **==** window\_type**:**

accuracy **=** results**[**k**][**'accuracy'**]**

best\_res**[**k**[**3**]]** **=** **[**'0s'**,** 0**]**

**if** accuracy **>** best\_res**[**k**[**3**]][**1**]:**

best\_res**[**k**[**3**]][**0**]** **=** k**[**2**]**

best\_res**[**k**[**3**]][**1**]** **=** accuracy

table**.**rows**[**get\_row\_idx**(**k**[**2**])].**cells**[**get\_col\_idx**(**k**[**3**])].**text **=** str**(**round**(**accuracy**,** 3**))**

**for** k**,** v **in** best\_res**.**items**():**

table**.**rows**[**get\_row\_idx**(**v**[**0**])].**cells**[**get\_col\_idx**(**k**)].**text **=** str**(**round**(**v**[**1**],** 3**))**

word\_document**.**add\_page\_break**()**

word\_document**.**save**(**document\_name **+** '.docx'**)**

**def** generate\_common\_metrics\_tables**(**results**,** df\_type**,** window\_type**,** window\_sizes**):**

NameIdx **=** 0

WndIdx **=** 1

CatBoostIdx **=** 2

RandomForestIdx **=** 3

SVCIdx **=** 4

LogRegIdx **=** 5

**def** get\_col\_idx**(**model\_tag**):**

**if** model\_tag **==** 'CatBoost'**:**

**return** CatBoostIdx

**if** model\_tag **==** 'RandomForest'**:**

**return** RandomForestIdx

**if** model\_tag **==** 'SVC'**:**

**return** SVCIdx

**if** model\_tag **==** 'LogReg'**:**

**return** LogRegIdx

s5 **=** 1

s10 **=** 2

s30 **=** 3

s60 **=** 4

s90 **=** 5

s120 **=** 6

s240 **=** 7

s600 **=** 8

**def** get\_row\_idx**(**wnd**):**

**if** wnd **==** '5s'**:**

**return** s5

**if** wnd **==** '10s'**:**

**return** s10

**if** wnd **==** '30s'**:**

**return** s30

**if** wnd **==** '60s'**:**

**return** s60

**if** wnd **==** '90s'**:**

**return** s90

**if** wnd **==** '120s'**:**

**return** s120

**if** wnd **==** '240s'**:**

**return** s240

**if** wnd **==** '600s'**:**

**return** s600

**for** metr **in** **[**'AUC-ROC'**,** 'EER'**]:**

word\_document **=** Document**()**

document\_name **=** '\_'**.**join**([**df\_type**,** window\_type**,** metr**])**

table **=** word\_document**.**add\_table**(**rows**=**10**,** cols**=**6**)** # we add rows iteratively

table**.**style **=** 'TableGrid'

table **=** add\_columns\_names**(**table**,** **[**'Метрика'**,** 'Размер окна, с'**,** 'CatBoostClassifier'**,** 'RandomForest'**,** 'SVM-SVC'**,** 'LogisticRegression'**])**

table **=** add\_rows\_names**(**table**,** **[**'Метрика'**,** metr**])**

table **=** add\_rows\_names**(**table**,** **[**'Размер окна, с'**]** **+**

**[**str**(**x**).**replace**(**'s'**,** ''**)** **for** x **in** window\_sizes**]** **+** **[**'Лучший результат'**],** col\_index**=**WndIdx**)**

best\_res **=** **{}**

**for** k**,** v **in** results**.**items**():**

**if** k**[**0**]** **==** df\_type **and** k**[**1**]** **==** window\_type**:**

accuracy **=** results**[**k**][**metr**]**

best\_res**[**k**[**3**]]** **=** **[**'0s'**,** 0**]**

**if** accuracy **>** best\_res**[**k**[**3**]][**1**]:**

best\_res**[**k**[**3**]][**0**]** **=** k**[**2**]**

best\_res**[**k**[**3**]][**1**]** **=** accuracy

table**.**rows**[**get\_row\_idx**(**k**[**2**])].**cells**[**get\_col\_idx**(**k**[**3**])].**text **=** str**(**round**(**accuracy**,** 3**))**

**for** k**,** v **in** best\_res**.**items**():**

table**.**rows**[**get\_row\_idx**(**v**[**0**])].**cells**[**get\_col\_idx**(**k**)].**text **=** str**(**round**(**v**[**1**],** 3**))**

word\_document**.**add\_page\_break**()**

word\_document**.**save**(**document\_name **+** '.docx'**)**

DATA\_TYPE **=** 'wifi'

RESULTS\_PATH **=** ".\\\_results"

RESULTS\_FILE **=** DATA\_TYPE **+** '\_results.json'

THRESHOLDS **=** np**.**arange**(**0.0**,** 1.01**,** 0.05**)**

wifi\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**RESULTS\_PATH**,** RESULTS\_FILE**))**

DATA\_TYPE **=** 'bt'

RESULTS\_FILE **=** DATA\_TYPE **+** '\_results.json'

THRESHOLDS **=** np**.**arange**(**0.0**,** 1.01**,** 0.05**)**

bt\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**RESULTS\_PATH**,** RESULTS\_FILE**))**

DATA\_TYPE **=** 'location'

RESULTS\_FILE **=** DATA\_TYPE **+** '\_results.json'

THRESHOLDS **=** np**.**arange**(**0.0**,** 1.01**,** 0.05**)**

location\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**RESULTS\_PATH**,** RESULTS\_FILE**))**

DATA\_TYPES **=** **[**'wifi'**,** 'bt'**,** 'location'**]**

WINDOW\_TYPES **=** **[**'rolling'**,** 'sampling'**]**

WINDOWS **=** **[**'5s'**,** '10s'**,** '30s'**,** '60s'**,** '90s'**,** '120s'**,** '240s'**,** '600s'**]**

wifi\_metrics **=** avg\_accuracy**(**wifi\_results**)**

bt\_metrics **=** avg\_accuracy**(**bt\_results**)**

location\_metrics **=** avg\_accuracy**(**location\_results**)**

**for** d\_t **in** DATA\_TYPES**:**

**for** wnd\_t **in** WINDOW\_TYPES**:**

**for** wnd **in** WINDOWS**:**

generate\_common\_accuracy\_tables**(**eval**(**d\_t **+** '\_metrics'**),** d\_t**,** wnd\_t**,** WINDOWS**)**

wifi\_common\_metrics **=** avg\_common\_metrics**(**wifi\_results**,** THRESHOLDS**)**

bt\_common\_metrics **=** avg\_common\_metrics**(**bt\_results**,** THRESHOLDS**)**

location\_common\_metrics **=** avg\_common\_metrics**(**location\_results**,** THRESHOLDS**)**

**for** d\_t **in** DATA\_TYPES**:**

**for** wnd\_t **in** WINDOW\_TYPES**:**

**for** wnd **in** WINDOWS**:**

generate\_common\_metrics\_tables**(**eval**(**d\_t **+** '\_common\_metrics'**),** d\_t**,** wnd\_t**,** WINDOWS**)**

Приложение Г

**Результаты тестирования методов машинного обучения**

В приложении представлены таблицы, содержащие результаты тестирования нескольких обученных моделей. В таблицах Г.1, Г.2, Г.3, Г.4, Г.5, Г.6 представлены результаты, полученные на этапе кросс-валидации, а в таблицах Г.7, Г.8, Г.9, Г.10, Г.11, Г.12 — на этапе финального тестирования.

Таблица Г.1 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля BT на этапе кросс-валидации для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.909 | 0.803 | 0.854 | 0.918 |
| 10 | 0.897 | 0.868 | 0.877 | 0.920 |
| 30 | 0.896 | 0.855 | 0.835 | 0.908 |
| 60 | 0.903 | 0.883 | 0.889 | 0.929 |
| 90 | 0.904 | 0.891 | 0.881 | 0.934 |
| 120 | 0.904 | 0.901 | 0.908 | 0.942 |
| 240 | 0.912 | 0.907 | 0.901 | 0.943 |
| 600 | 0.928 | 0.904 | 0.902 | 0.984 |

Таблица Г.2 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля BT на этапе кросс-валидации для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.909 | 0.802 | 0.853 | 0.919 |
| 10 | 0.894 | 0.864 | 0.848 | 0.906 |
| 30 | 0.892 | 0.846 | 0.867 | 0.897 |
| 60 | 0.896 | 0.874 | 0.875 | 0.921 |
| 90 | 0.900 | 0.884 | 0.891 | 0.922 |
| 120 | 0.900 | 0.880 | 0.864 | 0.929 |
| 240 | 0.904 | 0.889 | 0.872 | 0.933 |
| 600 | 0.915 | 0.875 | 0.882 | 0.945 |

Таблица Г.3 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля WIFI на этапе кросс-валидации для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.915 | 0.911 | 0.915 | 0.915 |
| 10 | 0.917 | 0.919 | 0.910 | 0.912 |
| 30 | 0.927 | 0.938 | 0.921 | 0.911 |
| 60 | 0.936 | 0.947 | 0.934 | 0.912 |
| 90 | 0.937 | 0.942 | 0.943 | 0.908 |
| 120 | 0.932 | 0.951 | 0.935 | 0.904 |
| 240 | 0.935 | 0.959 | 0.949 | 0.897 |
| 600 | 0.939 | 0.964 | 0.977 | 0.898 |

Таблица Г.4 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля WIFI на этапе кросс-валидации для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, c | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.913 | 0.910 | 0.911 | 0.912 |
| 10 | 0.913 | 0.916 | 0.922 | 0.905 |
| 30 | 0.918 | 0.927 | 0.923 | 0.893 |
| 60 | 0.915 | 0.927 | 0.929 | 0.878 |
| 90 | 0.914 | 0.930 | 0.943 | 0.869 |
| 120 | 0.921 | 0.944 | 0.932 | 0.877 |
| 240 | 0.917 | 0.956 | 0.942 | 0.863 |
| 600 | 0.907 | 0.958 | 0.953 | 0.842 |

Таблица Г.5 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля LOCATION на этапе кросс-валидации для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.929 | 0.923 | 0.934 | 0.932 |
| 10 | 0.941 | 0.932 | 0.935 | 0.969 |
| 30 | 0.948 | 0.942 | 0.941 | 0.988 |
| 60 | 0.951 | 0.948 | 0.942 | 0.987 |
| 90 | 0.951 | 0.949 | 0.942 | 0.987 |
| 120 | 0.958 | 0.954 | 0.937 | 0.991 |
| 240 | 0.961 | 0.954 | 0.961 | 0.990 |
| 600 | 0.965 | 0.960 | 0.933 | 0.989 |

Таблица Г.6 — Усреднённые значения метрики accuracy для модуля LOCATION на этапе кросс-валидации для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| Accuracy | 5 | 0.933 | 0.929 | 0.934 | 0.955 |
| 10 | 0.940 | 0.930 | 0.931 | 0.974 |
| 30 | 0.943 | 0.936 | 0.945 | 0.973 |
| 60 | 0.938 | 0.938 | 0.927 | 0.961 |
| 90 | 0.938 | 0.939 | 0.946 | 0.952 |
| 120 | 0.937 | 0.939 | 0.929 | 0.949 |
| 240 | 0.936 | 0.939 | 0.954 | 0.954 |
| 600 | 0.931 | 0.938 | 0.955 | 0.953 |

Таблица Г.7 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля BT на этапе финального тестирования для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| AUC-ROC | 5 | 0.872 | 0.850 | 0.848 | 0.739 |
| 10 | 0.851 | 0.875 | 0.864 | 0.692 |
| 30 | 0.854 | 0.861 | 0.855 | 0.729 |
| 60 | 0.819 | 0.815 | 0.817 | 0.717 |
| 90 | 0.841 | 0.832 | 0.837 | 0.721 |
| 120 | 0.862 | 0.880 | 0.874 | 0.717 |
| 240 | 0.869 | 0.872 | 0.869 | 0.770 |
| 600 | 0.861 | 0.825 | 0.846 | 0.714 |
| EER | 5 | 0.173 | 0.200 | 0.187 | 0.308 |
| 10 | 0.255 | 0.171 | 0.192 | 0.241 |
| 30 | 0.252 | 0.184 | 0.180 | 0.279 |
| 60 | 0.200 | 0.226 | 0.201 | 0.192 |
| 90 | 0.259 | 0.216 | 0.233 | 0.209 |
| 120 | 0.234 | 0.178 | 0.191 | 0.305 |
| 240 | 0.207 | 0.182 | 0.199 | 0.301 |
| 600 | 0.212 | 0.233 | 0.227 | 0.263 |

Таблица Г.8 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля BT на этапе финального тестирования для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| AUC-ROC | 5 | 0.873 | 0.853 | 0.867 | 0.739 |
| 10 | 0.863 | 0.880 | 0.878 | 0.694 |
| 30 | 0.881 | 0.908 | 0.882 | 0.762 |
| 60 | 0.863 | 0.916 | 0.869 | 0.719 |
| 90 | 0.895 | 0.947 | 0.907 | 0.752 |
| 120 | 0.905 | 0.946 | 0.933 | 0.749 |
| 240 | 0.924 | 0.970 | 0.983 | 0.802 |
| 600 | 0.922 | 0.969 | 0.945 | 0.789 |
| EER | 5 | 0.186 | 0.198 | 0.173 | 0.306 |
| 10 | 0.248 | 0.168 | 0.174 | 0.236 |
| 30 | 0.196 | 0.138 | 0.152 | 0.338 |
| 60 | 0.242 | 0.128 | 0.179 | 0.428 |
| 90 | 0.180 | 0.103 | 0.173 | 0.406 |
| 120 | 0.163 | 0.104 | 0.132 | 0.399 |
| 240 | 0.136 | 0.077 | 0.117 | 0.269 |
| 600 | 0.147 | 0.081 | 0.101 | 0.255 |

Таблица Г.9 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля WIFI на этапе финального тестирования для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| AUC-ROC | 5 | 0.877 | 0.913 | 0.891 | 0.763 |
| 10 | 0.884 | 0.911 | 0.887 | 0.791 |
| 30 | 0.899 | 0.915 | 0.902 | 0.822 |
| 60 | 0.923 | 0.940 | 0.934 | 0.884 |
| 90 | 0.932 | 0.945 | 0.939 | 0.888 |
| 120 | 0.941 | 0.950 | 0.945 | 0.891 |
| 240 | 0.934 | 0.927 | 0.933 | 0.892 |
| 600 | 0.921 | 0.943 | 0.941 | 0.879 |
| EER | 5 | 0.200 | 0.144 | 0.174 | 0.320 |
| 10 | 0.178 | 0.159 | 0.169 | 0.264 |
| 30 | 0.149 | 0.154 | 0.151 | 0.221 |
| 60 | 0.135 | 0.114 | 0.123 | 0.164 |
| 90 | 0.127 | 0.108 | 0.117 | 0.156 |
| 120 | 0.116 | 0.105 | 0.110 | 0.156 |
| 240 | 0.113 | 0.127 | 0.114 | 0.146 |
| 600 | 0.124 | 0.113 | 0.115 | 0.152 |

Таблица Г.10 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля WIFI на этапе финального тестирования для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | Logistic Regression |
| AUC-ROC | 5 | 0.875 | 0.909 | 0.887 | 0.763 |
| 10 | 0.891 | 0.924 | 0.901 | 0.784 |
| 30 | 0.947 | 0.962 | 0.954 | 0.878 |
| 60 | 0.958 | 0.971 | 0.961 | 0.898 |
| 90 | 0.964 | 0.977 | 0.976 | 0.907 |
| 120 | 0.964 | 0.981 | 0.965 | 0.909 |
| 240 | 0.968 | 0.986 | 0.971 | 0.911 |
| 600 | 0.987 | 0.997 | 0.989 | 0.940 |
| EER | 5 | 0.202 | 0.158 | 0.174 | 0.322 |
| 10 | 0.173 | 0.141 | 0.163 | 0.286 |
| 30 | 0.102 | 0.080 | 0.099 | 0.167 |
| 60 | 0.082 | 0.065 | 0.075 | 0.137 |
| 90 | 0.069 | 0.047 | 0.054 | 0.133 |
| 120 | 0.072 | 0.043 | 0.064 | 0.128 |
| 240 | 0.061 | 0.037 | 0.054 | 0.124 |
| 600 | 0.022 | 0.012 | 0.019 | 0.098 |

Таблица Г.11 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля LOCATION на этапе финального тестирования для стационарного окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, с | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| AUC-ROC | 5 | 0.843 | 0.872 | 0.861 | 0.726 |
| 10 | 0.863 | 0.875 | 0.874 | 0.723 |
| 30 | 0.866 | 0.883 | 0.869 | 0.664 |
| 60 | 0.860 | 0.876 | 0.865 | 0.668 |
| 90 | 0.866 | 0.876 | 0.874 | 0.667 |
| 120 | 0.854 | 0.872 | 0.869 | 0.671 |
| 240 | 0.855 | 0.854 | 0.856 | 0.680 |
| 600 | 0.850 | 0.848 | 0.849 | 0.687 |
| EER | 5 | 0.250 | 0.183 | 0.179 | 0.287 |
| 10 | 0.231 | 0.177 | 0.188 | 0.266 |
| 30 | 0.213 | 0.185 | 0.193 | 0.353 |
| 60 | 0.217 | 0.197 | 0.202 | 0.373 |
| 90 | 0.207 | 0.198 | 0.206 | 0.339 |
| 120 | 0.219 | 0.208 | 0.209 | 0.382 |
| 240 | 0.228 | 0.217 | 0.219 | 0.361 |
| 600 | 0.240 | 0.221 | 0.231 | 0.396 |

Таблица Г.12 — Усреднённые значения метрик AUC-ROC и EER для модуля LOCATION на этапе финального тестирования для скользящего окна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрика | Размер окна, c | CatBoostClassifier | RandomForest | SVM-SVC | LogisticRegression |
| AUC-ROC | 5 | 0.870 | 0.931 | 0.899 | 0.762 |
| 10 | 0.882 | 0.929 | 0.917 | 0.714 |
| 30 | 0.902 | 0.962 | 0.949 | 0.742 |
| 60 | 0.908 | 0.98 | 0.915 | 0.730 |
| 90 | 0.918 | 0.986 | 0.974 | 0.746 |
| 120 | 0.923 | 0.988 | 0.967 | 0.735 |
| 240 | 0.935 | 0.992 | 0.975 | 0.742 |
| 600 | 0.953 | 0.995 | 0.981 | 0.759 |
| EER | 5 | 0.211 | 0.120 | 0.131 | 0.287 |
| 10 | 0.197 | 0.131 | 0.165 | 0.365 |
| 30 | 0.163 | 0.089 | 0.114 | 0.320 |
| 60 | 0.159 | 0.061 | 0.102 | 0.324 |
| 90 | 0.145 | 0.051 | 0.098 | 0.319 |
| 120 | 0.139 | 0.047 | 0.075 | 0.331 |
| 240 | 0.122 | 0.037 | 0.073 | 0.314 |
| 600 | 0.102 | 0.027 | 0.069 | 0.300 |

Приложение Д

**Исходный код сценариев, использованных для автоматизированного формирования тестовых выборок элементарных событий**

В данном приложении представлен исходный код сценариев на языке Python, которые использовались для формирования выборок для тестирования предложенного в работе метода аутентификации.

Сценарий для случайного выбора и генерации наборов событий продолжительностью 15 минут events\_generator.py.

**import** pandas **as** pd

**import** random **as** rnd

**import** os

**from** datetime **import** datetime **as** dt**,** timedelta **as** td

**import** argparse

POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME **=** "power.data"

GENERATED\_FLOW\_NAME **=** "flow"

SAMPLES\_COUNT **=** 10

DURATION **=** 15

**def** convert\_timestamp\_for\_file**(**file\_path**):**

**print(**"\tConvert: "**,** file\_path**)**

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

**if** len**(**lines**)** **==** 0**:**

**return**

timestamps **=** **[**dt**.**strptime**(**x**.**split**(**';'**)[**0**],** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**)** **for** x **in** lines**]**

users **=** **[**int**(**x**.**split**(**';'**)[-**1**].**replace**(**'\n'**,** ''**))** **for** x **in** lines**]**

df **=** pd**.**DataFrame**({**'timestamp'**:** timestamps**,** 'user'**:** users**})**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df**[**'delta'**]** **=** **(**df**.**timestamp**.**shift**(-**1**)** **-** df**.**timestamp**).**shift**(**1**)**

idx **=** df**.**index**[**df**[**'user'**].**diff**()** **!=** 0**][-**1**]**

df**.**at**[**idx**,** 'delta'**]** **=** pd**.**Timedelta**(**0**)**

time\_array **=** **[]**

current\_timestamp **=** **[**df**.**timestamp**[**0**]]**

**def** add\_value\_to\_array**(**x**,** time\_array**,** current\_timestamp**):**

delta **=** x

**if** pd**.**isnull**(**x**):**

delta **=** pd**.**Timedelta**(**0**)**

current\_timestamp**[**0**]** **+=** delta

time\_array**.**append**(**current\_timestamp**[**0**])**

\_ **=** df**.**delta**.**apply**(lambda** x**:** add\_value\_to\_array**(**x**,** time\_array**,** current\_timestamp**))**

df**.**timestamp **=** time\_array

df **=** df**.**drop**([**'delta'**],** axis**=**1**)**

ts **=** **[**x**.**strftime**(**'%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**)** **for** x **in** df**[**'timestamp'**]]**

new\_lines **=** **[]**

**for** line**,** timestamp **in** zip**(**lines**,** ts**):**

new\_line **=** line**.**split**(**';'**)**

new\_line**[**0**]** **=** timestamp

new\_lines**.**append**(**';'**.**join**(**new\_line**))**

**with** open**(**file\_path**,** 'w'**)** **as** of**:**

of**.**writelines**(**new\_lines**)**

**def** convert\_timestamps**(**path**):**

**for** time\_dir **in** os**.**listdir**(**path**):**

dir **=** os**.**path**.**join**(**path**,** time\_dir**)**

**for** user\_path **in** os**.**listdir**(**dir**):**

flow\_path **=** os**.**path**.**join**(**dir**,** user\_path**,** GENERATED\_FLOW\_NAME**)**

**print(**"Convert timestamps: "**,** flow\_path**)**

**for** file **in** os**.**listdir**(**flow\_path**):**

file\_path **=** os**.**path**.**join**(**flow\_path**,** file**)**

**if** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**):**

convert\_timestamp\_for\_file**(**file\_path**)**

**def** merge\_different\_users\_samples**(**path**,** samples\_count**):**

**for** time\_dir **in** os**.**listdir**(**path**):**

dir **=** os**.**path**.**join**(**path**,** time\_dir**)**

**for** user\_path **in** os**.**listdir**(**dir**):**

**print(**"Merge samples for "**,** user\_path**)**

src\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**dir**,** user\_path**)**

out\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** GENERATED\_FLOW\_NAME**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_path**)**

data\_files **=** **[]**

**for** file **in** os**.**listdir**(**src\_user\_path**):**

file\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** file**)**

**if** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**):**

data\_files**.**append**(**file\_path**)**

**for** file **in** data\_files**:**

**for** other\_user\_path **in** os**.**listdir**(**dir**):**

**if** other\_user\_path **!=** user\_path**:**

other\_path **=** os**.**path**.**join**(**dir**,** other\_user\_path**)**

other\_data\_files **=** **[]**

**for** f **in** os**.**listdir**(**other\_path**):**

other\_file\_path **=** os**.**path**.**join**(**other\_path**,** f**)**

**if** os**.**path**.**isfile**(**other\_file\_path**):**

other\_data\_files**.**append**(**other\_file\_path**)**

**for** other\_file **in** other\_data\_files**:**

**if** os**.**path**.**basename**(**other\_file**).**split**(**'\_'**)[**0**]** **==** os**.**path**.**basename**(**file**).**split**(**'\_'**)[**0**]:**

**print(**"\tFile: "**,** file**)**

**print(**"\tOther file: "**,** other\_file**)**

valid\_user **=** os**.**path**.**basename**(**src\_user\_path**).**split**(**'\_'**)[**1**]**

intruder **=** os**.**path**.**basename**(**other\_user\_path**).**split**(**'\_'**)[**1**]**

**with** open**(**file**,** 'r'**)** **as** ff**:**

valid\_lines **=** ff**.**readlines**()**

**with** open**(**other\_file**,** 'r'**)** **as** ff**:**

intruder\_lines **=** ff**.**readlines**()**

valid\_lines **=** **[**x**.**replace**(**'\n'**,** ';' **+** valid\_user**)** **+** '\n' **for** x **in** valid\_lines**]**

intruder\_lines **=** **[**x**.**replace**(**'\n'**,** ';' **+** intruder**)** **+** '\n' **for** x **in** intruder\_lines**]**

base\_name **=** os**.**path**.**basename**(**file**).**split**(**'\_'**)[**0**]**

index\_1 **=** os**.**path**.**basename**(**file**).**split**(**'\_'**)[**1**].**replace**(**'.data'**,** ''**)**

index\_2 **=** os**.**path**.**basename**(**other\_file**).**split**(**'\_'**)[**1**].**replace**(**'.data'**,** ''**)**

file\_name **=** '\_'**.**join**([**base\_name**,** index\_1**,** index\_2**,** intruder**])** **+** ".data"

**with** open**(**os**.**path**.**join**(**out\_user\_path**,** file\_name**),** 'w'**)** **as** of**:**

of**.**writelines**(**valid\_lines**)**

of**.**writelines**(**intruder\_lines**)**

**def** generate\_samples\_for\_each\_user**(**src\_path**,** dst\_path**,** samples\_count**,** duration**):**

seed **=** int**(**rnd**.**SystemRandom**().**random**()** **\*** 10000**)**

rnd**.**seed**(**a**=**seed**)**

**for** user\_data\_dir **in** os**.**listdir**(**src\_path**):**

**print(**"Generate samples for "**,** user\_data\_dir**)**

src\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_path**,** user\_data\_dir**)**

out\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** user\_data\_dir**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_path**)**

data\_files **=** **[]**

**for** file **in** os**.**listdir**(**src\_user\_path**):**

file\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** file**)**

**if** os**.**path**.**isfile**(**file\_path**)** **and** file **!=** POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME**:**

data\_files**.**append**(**file\_path**)**

**for** file **in** data\_files**:**

**print(**"\tFile: "**,** file**)**

df **=** pd**.**read\_csv**(**file**,** sep**=**'\n'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False)**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**0**].**apply**(lambda** x**:** x**.**split**(**';'**)[**0**])**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**],** axis**=**1**)**

**for** i **in** range**(**samples\_count**):**

**print(**"\t\tSample "**,** i**)**

chosen\_file\_name **=** data\_files**[**rnd**.**randrange**(**len**(**data\_files**))]**

**with** open**(**chosen\_file\_name**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

index **=** rnd**.**randrange**(**len**(**lines**)** **//** 5**,** 4 **\*** **(**len**(**lines**)** **//** 5**))**

begin\_timestamp **=** dt**.**strptime**(**lines**[**index**].**split**(**';'**)[**0**],** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**)**

end\_timestamp **=** begin\_timestamp **+** td**(**minutes**=**duration**)**

sample **=** df**[**begin\_timestamp**:** end\_timestamp**]**

p **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_path**,** os**.**path**.**basename**(**file**).**replace**(**".data"**,** "\_" **+** str**(**i**)** **+** ".data"**))**

sample**.**to\_csv**(**p**,** sep**=**';'**,** header**=False,** index**=False)**

**with** open**(**p**,** 'r'**)** **as** f**:**

lines **=** f**.**readlines**()**

lines **=** **[**x**[**1**:-**2**]** **+** '\n' **for** x **in** lines**]**

**with** open**(**p**,** 'w'**)** **as** f**:**

f**.**writelines**(**lines**)**

**def** generate\_events**(**src\_path**,** dst\_path**,** samples\_count**,** duration**):**

generate\_samples\_for\_each\_user**(**src\_path**,** os**.**path**.**join**(**dst\_path**,** str**(**duration**)** **+** "min"**),** samples\_count**,** duration**)**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Events flow generator'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data after filtering"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

generate\_events**(**src\_folder**,** dst\_folder**,** SAMPLES\_COUNT**,** DURATION**)**

merge\_different\_users\_samples**(**dst\_folder**,** SAMPLES\_COUNT**)**

convert\_timestamps**(**dst\_folder**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Сценарий для формирования признаков на сгенерированных выборках events\_to\_features.py.

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** datetime **import** datetime **as** dt

**import** scipy**.**stats **as** stats

**from** scipy**.**spatial **import** distance

**from** geopy**.**distance **import** distance **as** geodist

**import** argparse

**import** os

POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME **=** "power.data"

**def** generate\_location\_features**(**src\_path**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** 'accuracy'**,** 'altitude'**,** 'latitude'**,** 'longitude'**,** 'user'**])**

**if** len**(**df**)** **==** 0**:**

**return**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

VALID\_USER **=** df**.**iloc**[**0**][**'user'**]**

df**[**'events\_count'**]** **=** 1

df**[**'accuracy'**]** **=** df**[**'accuracy'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**','**,** '.'**))**

df**[**'accuracy'**]** **=** df**[**'accuracy'**].**astype**(**float**)**

df**[**'altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**astype**(**float**)**

df**[**'prev\_latitude'**]** **=** df**[**'latitude'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_longitude'**]** **=** df**[**'longitude'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**shift**(**1**)**

df**[**'prev\_altitude'**]** **=** df**[**'altitude'**].**shift**(**1**)**

**def** get\_speed**(**row**):**

prev\_coords **=** **(**row**[**'prev\_latitude'**],** row**[**'prev\_longitude'**])**

curr\_coords **=** **(**row**[**'latitude'**],** row**[**'longitude'**])**

delta **=** row**[**'timestamp'**]** **-** row**[**'prev\_timestamp'**]**

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

**return** np**.**nan

time **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** np**.**isnan**(**prev\_coords**[**0**])** **or** np**.**isnan**(**prev\_coords**[**1**])** **or** np**.**isnan**(**curr\_coords**[**0**])** **or** np**.**isnan**(**curr\_coords**[**1**]):**

**return** np**.**nan

**if** time **==** 0**:**

**return** np**.**nan

**return** geodist**(**curr\_coords**,** prev\_coords**).**meters **/** time

**def** get\_altitude\_speed**(**row**):**

prev **=** row**[**'prev\_altitude'**]**

curr **=** row**[**'altitude'**]**

delta **=** row**[**'timestamp'**]** **-** row**[**'prev\_timestamp'**]**

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

**return** np**.**nan

time **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** np**.**isnan**(**prev**)** **or** np**.**isnan**(**curr**):**

**return** np**.**nan

**if** time **==** 0**:**

**return** np**.**nan

**return** abs**(**curr **-** prev**)** **/** time

df**[**'speed'**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** get\_speed**(**row**),** axis**=**1**)**

df**[**'altitude\_speed'**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** get\_altitude\_speed**(**row**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**([**'prev\_latitude'**,** 'prev\_longitude'**,** 'prev\_altitude'**,** 'timestamp'**,** 'prev\_timestamp'**],** axis**=**1**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

**def** user\_agg**(**col**):**

**if** **(**col **==** VALID\_USER**).**all**():**

**return** 1

**else:**

**return** 0

common\_funcs\_list **=** **[**'mean'**,** 'var'**,** 'median'**,** 'skew'**,** kurt**,** 'std'**]**

agg\_dict **=** **{**

'accuracy'**:** common\_funcs\_list**,**

'speed'**:** common\_funcs\_list**,**

'altitude\_speed'**:** common\_funcs\_list**,**

'events\_count'**:** 'sum'**,**

'user'**:** user\_agg

**}**

df\_sampling **=** df**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling **=** df**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_wifi\_features**(**src\_path**,** src\_path\_conn**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**,** window**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** 'uuid'**,** 'bssid'**,** 'chwidth'**,** 'freq'**,** 'level'**,** 'user'**])**

**if** len**(**df**)** **==** 0**:**

**return**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

VALID\_USER **=** df**.**iloc**[**0**][**'user'**]**

df**[**'events\_count'**]** **=** 1

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**,** 'chwidth'**],** axis**=**1**)**

bssid\_map **=** **{**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**):** idx **for** bssid**,** idx **in** zip**(**df**.**bssid**.**unique**(),** range**(**len**(**df**.**bssid**.**unique**())))}**

df**.**bssid **=** df**.**bssid**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**.**level **=** df**.**level**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**.**freq **=** df**.**freq**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**[**'bssid\_level'**]** **=** df**[[**'bssid'**,** 'level'**]].**agg**(**','**.**join**,** axis**=**1**)**

df**[**'count'**]** **=** 1

**def** user\_agg**(**col**):**

**if** **(**col **==** VALID\_USER**).**all**():**

**return** 1

**else:**

**return** 0

**def** agg\_string\_join**(**col**):**

col **=** col**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**))**

**return** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)**

**def** agg\_bssid\_col**(**col**):**

array\_len **=** len**(**bssid\_map**)**

array **=** np**.**zeros**(**array\_len**,** dtype**=**'float'**)**

**def** fill\_array**(**x**):**

tmp **=** x**.**split**(**','**)**

bssid **=** tmp**[**0**]**

level **=** float**(**tmp**[**1**])**

array**[**bssid\_map**[**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**)]]** **=** level

**return**

col**.**apply**(lambda** x**:** fill\_array**(**x**))**

**return** np**.**array2string**(**array**,** separator**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)[**1**:-**1**]**

all\_func\_dicts\_quantum **=** **{**'freq'**:** agg\_string\_join**,** 'level'**:** agg\_string\_join**,** 'bssid\_level'**:** agg\_bssid\_col**,**

'count'**:** 'sum'**,** 'events\_count'**:** 'sum'**,** 'user'**:** user\_agg**}**

df\_quantum **=** df**.**groupby**([**'timestamp'**,** 'uuid'**],** as\_index**=True).**agg**(**all\_func\_dicts\_quantum**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**reset\_index**()**

df\_quantum**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_quantum**.**timestamp**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**[**df\_quantum**[**'count'**]** **!=** 0**]**

df\_conn **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path\_conn**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** '1'**,** 'bssid'**,** '2'**,** '3'**,** '4'**,** '5'**,** 'level'**,** '6'**])**

**if** len**(**df\_conn**)** **!=** 0**:**

df\_conn**[**'timestamp'**]** **=** df\_conn**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df\_conn**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_conn**.**timestamp**)**

df\_conn **=** df\_conn**.**sort\_index**()**

**def** get\_level\_from\_row**(**row**):**

bssid **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'bssid'**]**

**if** str**(**bssid**)** **==** 'nan' **or** str**(**bssid**)** **==** 'null' **or** str**(**bssid**)** **==** ''**:**

**return** 0

level **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'level'**]**

time **=** df\_conn**.**iloc**[**df\_conn**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'timestamp'**]**

**return** level **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<=** 10 **else** 0

df\_conn **=** df\_conn**.**loc**[~**df\_conn**.**index**.**duplicated**(**keep**=**'first'**)]**

df\_quantum**[**'conn\_level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_level\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

**else:**

df\_quantum**[**'conn\_level'**]** **=** 0

**def** string2array**(**string**):**

**try:**

array **=** np**.**fromstring**(**string**,** sep**=**','**)**

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** to\_ones\_array**(**array**):**

**try:**

array**[**array **!=** 0**]** **=** 1

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_len**(**obj**):**

**try:**

length **=** len**(**obj**)**

**return** length

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_occured\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_disappeared\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**prev**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_jaccard\_index**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** distance**.**jaccard**(**prev**,** curr**)**

**def** get\_occur\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** get\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** string2array**(**row**[**prev\_col**])**

curr **=** string2array**(**row**[**curr\_col**])**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df**,** col**,** new\_col**,** window**,** func**):**

**def** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

delta **=** row**.**timestamp **-** row**.**prev\_timestamp

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

delta **=** 0

**else:**

delta **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** delta **>** 10 **\*** 60**:**

**return** np**.**nan

**else:**

**return** func**(**row**,** prev\_col\_name**,** col**)**

new\_cols **=** **[]**

**for** i **in** range**(**window**):**

prev\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**'prev'**,** col**,** str**(**i **+** 1**)])**

new\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**new\_col**,** str**(**i **+** 1**)])**

df**[**'prev\_timestamp'**]** **=** df**.**timestamp**.**shift**(**i **+** 1**)**

df**[**prev\_col\_name**]** **=** df**[**col**].**shift**(**i **+** 1**)**

df**[**new\_col\_name**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col\_name**,** col**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**prev\_col\_name**,** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**'prev\_timestamp'**,** axis**=**1**)**

new\_cols**.**append**(**new\_col\_name**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'mean'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**mean**(**axis**=**1**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'median'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**median**(**axis**=**1**)**

df**[**"\_"**.**join**([**new\_col**,** 'var'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**var**(**axis**=**1**)**

**return** df

occur\_and\_level\_columns\_map **=** **[**

**(**"bssid\_level"**,** "occured\_nets\_count"**,** window**,** get\_occured\_nets\_count**),**

**(**"bssid\_level"**,** "disappeared\_nets\_count"**,** window**,** get\_disappeared\_nets\_count**),**

**(**"bssid\_level"**,** "jaccard\_index"**,** window**,** get\_jaccard\_index**),**

**(**"bssid\_level"**,** "occur\_speed"**,** window**,** get\_occur\_speed**),**

**(**"bssid\_level"**,** "level\_speed"**,** window**,** get\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** occur\_and\_level\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** get\_conn\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

**return** row**[**curr\_col**]** **-** row**[**prev\_col**]**

single\_columns\_map **=** **[**

**(**"conn\_level"**,** "conn\_level\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**),**

**(**"count"**,** "count\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** single\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** agg\_str**(**col**):**

# all\_freq = col.str.cat(sep=',')

**return** string2array**(**col**)**

**def** str\_mean**(**col**):**

array **=** agg\_str**(**col**)**

**if** str**(**array**)** **==** 'nan'**:**

**return** 0

**return** np**.**mean**(**array**)**

**def** mean**(**col**):**

**return** np**.**mean**(**col**)**

**def** var**(**col**):**

**return** np**.**var**(**col**)**

**def** median**(**col**):**

**return** np**.**median**(**col**)**

**def** skew**(**col**):**

**return** stats**.**skew**(**col**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

df\_quantum**[**'freq'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** str\_mean**(**row**[**'freq'**]),** axis**=**1**)**

df\_quantum**[**'level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** str\_mean**(**row**[**'level'**]),** axis**=**1**)**

cols\_for\_drop **=** **[]**

names **=** **[**

"occured\_nets\_count"**,**

"disappeared\_nets\_count"**,**

"jaccard\_index"**,**

"occur\_speed"**,**

"count\_speed"**,**

"conn\_level\_speed"**,**

"level\_speed"**,**

"count\_speed"

**]**

**for** i **in** range**(**1**,** window **+** 1**):**

**for** name **in** names**:**

cols\_for\_drop**.**append**(**'\_'**.**join**([**name**,** str**(**i**)]))**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**([**'bssid\_level'**,** 'timestamp'**,** 'uuid'**],** axis**=**1**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**(**cols\_for\_drop**,** axis**=**1**)**

**def** user\_agg**(**col**):**

**if** **(**col **==** 1**).**all**():**

**return** 1

**else:**

**return** 0

common\_cols **=** **[**x **for** x **in** df\_quantum**.**columns**[**0**:**6**]** **if** x **!=** 'user' **and** x **!=** 'events\_count'**]**

speed\_acc\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[**6**:]**

common\_funcs\_list **=** **[**mean**,** var**,** median**,** skew**,** kurt**]**

special\_funcs\_list **=** **[**mean**,** pd**.**DataFrame**.**mad**,** skew**]**

common\_cols\_map **=** **{**col**:** common\_funcs\_list **for** col **in** common\_cols**}**

speed\_acc\_cols\_map **=** **{**col**:** special\_funcs\_list **for** col **in** speed\_acc\_cols**}**

additional **=** **{**'user'**:** user\_agg**,** 'events\_count'**:** 'sum'**}**

agg\_dict **=** common\_cols\_map

agg\_dict**.**update**(**speed\_acc\_cols\_map**)**

agg\_dict**.**update**(**additional**)**

df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**]** **=** df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**].**apply**(**pd**.**to\_numeric**)**

df\_sampling **=** df\_quantum**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling **=** df\_quantum**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_bt\_features**(**src\_path**,** src\_path\_le**,** dst\_path\_rolling**,** dst\_path\_sampling**,** freq**,** window**):**

df **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** 'action'**,** 'bssid'**,** 'major\_class'**,** 'class'**,** 'bond\_state'**,** 'type'**,** 'user'**])**

**if** len**(**df**)** **==** 0**:**

**return**

df **=** df**[**df**[**'action'**]** **==** 'android.bluetooth.device.action.FOUND'**]**

df**[**'timestamp'**]** **=** df**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df**.**timestamp**)**

df **=** df**.**sort\_index**()**

VALID\_USER **=** df**.**iloc**[**0**][**'user'**]**

df**[**'events\_count'**]** **=** 1

df **=** df**.**drop**([**'timestamp'**,** 'action'**,** 'class'**,** 'major\_class'**,** 'bond\_state'**,** 'type'**],** axis**=**1**)**

bssid\_map **=** **{**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**):** idx **for** bssid**,** idx **in** zip**(**df**.**bssid**.**unique**(),** range**(**len**(**df**.**bssid**.**unique**())))}**

df**.**bssid **=** df**.**bssid**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**).**replace**(**' '**,** ''**))**

df**[**'count'**]** **=** 1

**def** user\_agg**(**col**):**

**if** **(**col **==** VALID\_USER**).**all**():**

**return** 1

**else:**

**return** 0

**def** agg\_string\_join**(**col**):**

col **=** col**.**apply**(lambda** x**:** str**(**x**))**

**return** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)**

**def** agg\_bssid\_col**(**col**):**

array\_len **=** len**(**bssid\_map**)**

array **=** np**.**zeros**(**array\_len**,** dtype**=**'int8'**)**

**def** fill\_array**(**bssid**):**

array**[**bssid\_map**[**bssid**.**replace**(**' '**,** ''**)]]** **=** 1

**return**

col**.**apply**(lambda** x**:** fill\_array**(**x**))**

**return** np**.**array2string**(**array**,** separator**=**','**).**replace**(**' '**,** ''**)[**1**:-**1**]**

one\_hot\_columns\_count **=** 0

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col**.**find**(**'one\_hot'**)** **!=** **-**1**:**

one\_hot\_columns\_count **+=** 1

cat\_columns **=** df**.**columns**[**1**:**1 **+** one\_hot\_columns\_count**]**

cat\_columns\_map **=** **{**col**:** 'mean' **for** col **in** cat\_columns**}**

all\_func\_dicts\_quantum **=** **{**'bssid'**:** agg\_bssid\_col**,** 'count'**:** 'sum'**,** 'user'**:** user\_agg**,** 'events\_count'**:** 'sum'**}**

all\_func\_dicts\_quantum**.**update**(**cat\_columns\_map**)**

df\_quantum **=** df**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**'5s'**),** as\_index**=True).**agg**(**all\_func\_dicts\_quantum**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**reset\_index**()**

df\_quantum**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_quantum**.**timestamp**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**dropna**()**

df\_le **=** pd**.**read\_csv**(**src\_path\_le**,** sep**=**';'**,** index\_col**=False,** header**=None,** low\_memory**=False,**

names**=[**'timestamp'**,** '1'**,** '2'**,** '3'**,** 'level'**,** '3'**,** 'connectable'**,** '4'**])**

**if** len**(**df\_le**)** **!=** 0**:**

df\_le**[**'timestamp'**]** **=** df\_le**[**'timestamp'**].**apply**(lambda** x**:** dt**.**strptime**(**x**,** '%d.%m.%Y\_%H:%M:%S.%f'**))**

df\_le **=** df\_le**.**drop**(**df\_le**.**columns**.**difference**([**'connectable'**,** 'timestamp'**,** 'level'**]),** axis**=**1**)**

df\_le**.**index **=** pd**.**DatetimeIndex**(**df\_le**.**timestamp**)**

df\_le **=** df\_le**.**sort\_index**()**

df\_le**[**'connectable'**]** **=** df\_le**[**'connectable'**].**apply**(lambda** x**:** 1 **if** str**(**x**).**lower**()** **==** 'true' **else** 0**)**

df\_le **=** df\_le**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**'5s'**),** as\_index**=True).**agg**({**'level'**:** 'mean'**,** 'connectable'**:** 'mean'**})**

df\_le **=** df\_le**.**dropna**()**

**def** get\_le\_conn\_status\_from\_row**(**row**):**

conn **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'connectable'**]**

time **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)].**name

**return** conn **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<** 10 **else** 0

**def** get\_le\_level\_from\_row**(**row**):**

level **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)][**'level'**]**

time **=** df\_le**.**iloc**[**df\_le**.**index**.**get\_loc**(**row**.**name**,** method**=**'nearest'**)].**name

**return** level **if** abs**((**time **-** row**.**name**).**total\_seconds**())** **<** 10 **else** 0

df\_le **=** df\_le**.**loc**[~**df\_le**.**index**.**duplicated**(**keep**=**'first'**)]**

df\_quantum**[**'le\_connectable'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_le\_conn\_status\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

df\_quantum**[**'le\_level'**]** **=** df\_quantum**.**apply**(lambda** row**:** get\_le\_level\_from\_row**(**row**),** axis**=**1**)**

**else:**

df\_quantum**[**'le\_connectable'**]** **=** 0

df\_quantum**[**'le\_level'**]** **=** 0

**def** string2array**(**string**):**

**try:**

array **=** np**.**fromstring**(**string**,** sep**=**','**)**

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** to\_ones\_array**(**array**):**

**try:**

array**[**array **!=** 0**]** **=** 1

**return** array

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_len**(**obj**):**

**try:**

length **=** len**(**obj**)**

**return** length

**except:**

**return** np**.**nan

**def** get\_occured\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_disappeared\_nets\_count**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

intersection **=** np**.**logical\_and**(**curr**,** prev**)**

diff **=** np**.**logical\_and**(**prev**,** np**.**logical\_not**(**intersection**))**

**if** **(**np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))** **==** 0**):**

**return** 0

**return** np**.**count\_nonzero**(**diff**)** **/** np**.**count\_nonzero**(**np**.**logical\_or**(**prev**,** curr**))**

**def** get\_jaccard\_index**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** distance**.**jaccard**(**prev**,** curr**)**

**def** get\_occur\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

prev **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**prev\_col**]))**

curr **=** to\_ones\_array**(**string2array**(**row**[**curr\_col**]))**

**return** np**.**linalg**.**norm**(**prev **-** curr**)** **/** np**.**sqrt**(**get\_len**(**prev**))**

**def** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df**,** col**,** new\_col**,** window**,** func**):**

**def** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

delta **=** row**.**timestamp **-** row**.**prev\_timestamp

**if** pd**.**isnull**(**delta**):**

delta **=** 0

**else:**

delta **=** abs**(**delta**.**total\_seconds**())**

**if** delta **>** 10 **\*** 60**:**

**return** np**.**nan

**else:**

**return** func**(**row**,** prev\_col\_name**,** col**)**

new\_cols **=** **[]**

**for** i **in** range**(**window**):**

prev\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**'prev'**,** col**,** str**(**i **+** 1**)])**

new\_col\_name **=** "\_"**.**join**([**new\_col**,** str**(**i **+** 1**)])**

df**.**loc**[:,** 'prev\_timestamp'**]** **=** df**.**timestamp**.**shift**(**i **+** 1**)**

df**.**loc**[:,** prev\_col\_name**]** **=** df**[**col**].**shift**(**i **+** 1**)**

df**.**loc**[:,** new\_col\_name**]** **=** df**.**apply**(lambda** row**:** func\_wrapper**(**func**,** row**,** prev\_col\_name**,** col**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**prev\_col\_name**,** axis**=**1**)**

df **=** df**.**drop**(**'prev\_timestamp'**,** axis**=**1**)**

new\_cols**.**append**(**new\_col\_name**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'mean'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**mean**(**axis**=**1**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'median'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**median**(**axis**=**1**)**

df**.**loc**[:,** "\_"**.**join**([**new\_col**,** 'var'**])]** **=** df**[**new\_cols**].**var**(**axis**=**1**)**

**return** df

occur\_and\_level\_columns\_map **=** **[**

**(**"bssid"**,** "occured\_devices\_count"**,** window**,** get\_occured\_nets\_count**),**

**(**"bssid"**,** "disappeared\_devices\_count"**,** window**,** get\_disappeared\_nets\_count**),**

**(**"bssid"**,** "jaccard\_index"**,** window**,** get\_jaccard\_index**),**

**(**"bssid"**,** "occur\_speed"**,** window**,** get\_occur\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** occur\_and\_level\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** get\_conn\_level\_speed**(**row**,** prev\_col**,** curr\_col**):**

**return** row**[**curr\_col**]** **-** row**[**prev\_col**]**

single\_columns\_map **=** **[**

**(**"count"**,** "count\_speed"**,** window**,** get\_conn\_level\_speed**)**

**]**

**for** **(**col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)** **in** single\_columns\_map**:**

df\_quantum **=** calc\_single\_cols\_in\_window**(**df\_quantum**,** col**,** new\_col**,** wnd**,** func**)**

**def** agg\_str**(**col**):**

all\_freq **=** col**.**str**.**cat**(**sep**=**','**)**

**return** string2array**(**all\_freq**)**

**def** mean**(**col**):**

**return** np**.**mean**(**col**)**

**def** var**(**col**):**

**return** np**.**var**(**col**)**

**def** median**(**col**):**

**return** np**.**median**(**col**)**

**def** skew**(**col**):**

**return** stats**.**skew**(**col**)**

**def** kurt**(**col**):**

**return** stats**.**kurtosis**(**col**)**

cols\_for\_drop **=** **[]**

names **=** **[**

"occured\_devices\_count"**,**

"disappeared\_devices\_count"**,**

"jaccard\_index"**,**

"occur\_speed"**,**

"count\_speed"

**]**

**for** i **in** range**(**1**,** window **+** 1**):**

**for** name **in** names**:**

cols\_for\_drop**.**append**(**'\_'**.**join**([**name**,** str**(**i**)]))**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**([**'bssid'**,** 'timestamp'**],** axis**=**1**)**

df\_quantum **=** df\_quantum**.**drop**(**cols\_for\_drop**,** axis**=**1**)**

**def** user\_agg**(**col**):**

**if** **(**col **==** 1**).**all**():**

**return** 1

**else:**

**return** 0

common\_cols **=** **[**x **for** x **in** df\_quantum**.**columns**[:**one\_hot\_columns\_count **+** 5**]** **if** x **!=** 'user' **and** x **!=** 'events\_count'**]**

speed\_acc\_cols **=** df\_quantum**.**columns**[**one\_hot\_columns\_count **+** 5**:]**

common\_funcs\_list **=** **[**mean**,** var**,** median**,** skew**,** kurt**]**

special\_funcs\_list **=** **[**mean**,** pd**.**DataFrame**.**mad**,** skew**]**

common\_cols\_map **=** **{**col**:** common\_funcs\_list **for** col **in** common\_cols**}**

speed\_acc\_cols\_map **=** **{**col**:** special\_funcs\_list **for** col **in** speed\_acc\_cols**}**

additional **=** **{**'user'**:** user\_agg**,** 'events\_count'**:** 'sum'**}**

agg\_dict **=** common\_cols\_map

agg\_dict**.**update**(**speed\_acc\_cols\_map**)**

agg\_dict**.**update**(**additional**)**

df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**]** **=** df\_quantum**[**speed\_acc\_cols**].**apply**(**pd**.**to\_numeric**)**

df\_sampling **=** df\_quantum**.**groupby**(**pd**.**Grouper**(**freq**=**freq**)).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_rolling **=** df\_quantum**.**rolling**(**freq**,** min\_periods**=**1**,** center**=False).**agg**(**agg\_dict**)**

df\_sampling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_sampling**.**columns**.**values**]**

df\_rolling**.**columns **=** **[**"\_"**.**join**([**str**(**high\_level\_name**),** str**(**low\_level\_name**)])**

**for** **(**high\_level\_name**,** low\_level\_name**)** **in** df\_rolling**.**columns**.**values**]**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**dropna**()**

df\_sampling **=** df\_sampling**.**fillna**(**0**)**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**dropna**()**

df\_rolling **=** df\_rolling**.**fillna**(**0**)**

df\_sampling**.**to\_csv**(**dst\_path\_sampling**)**

df\_rolling**.**to\_csv**(**dst\_path\_rolling**)**

**def** generate\_features**(**src**,** dst**,** freq**,** window**):**

**for** time\_dir **in** os**.**listdir**(**src**):**

dir **=** os**.**path**.**join**(**src**,** time\_dir**)**

**for** user\_path **in** os**.**listdir**(**dir**):**

src\_user\_path **=** os**.**path**.**join**(**dir**,** user\_path**,** "flow"**)**

out\_user\_sampling\_path **=** os**.**path**.**join**(**dst**,** time\_dir**,** "sampling"**,** freq**,** user\_path**)**

out\_user\_rolling\_path **=** os**.**path**.**join**(**dst**,** time\_dir**,** "rolling"**,** freq**,** user\_path**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_sampling\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_sampling\_path**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**out\_user\_rolling\_path**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**out\_user\_rolling\_path**)**

**print(**"Generate features for "**,** user\_path**)**

**for** file **in** os**.**listdir**(**src\_user\_path**):**

**if** os**.**path**.**isfile**(**os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** file**))** **and** file**.**find**(**POWER\_EVENTS\_FILE\_NAME**)** **==** **-**1**:**

prefix **=** file**[:-**11**]**

postfix **=** file**[-**11**:]**

**if** prefix **==** "base\_wifi"**:**

wifi\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** prefix **+** postfix**)**

wifi\_conn **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "conn\_wifi" **+** postfix**)**

wifi\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "wifi" **+** postfix **+** ".csv"**)**

wifi\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "wifi" **+** postfix **+** ".csv"**)**

**print(**"\tGenerate WIFI: "**,** wifi\_path**)**

generate\_wifi\_features**(**wifi\_path**,** wifi\_conn**,** wifi\_rolling\_out**,** wifi\_sampling\_out**,** freq**,** window**)**

**if** prefix **==** "base\_bt"**:**

bt\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** prefix **+** postfix**)**

bt\_le **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** "le\_bt" **+** postfix**)**

bt\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "bt" **+** postfix **+** ".csv"**)**

bt\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "bt" **+** postfix **+** ".csv"**)**

**print(**"\tGenerate BT: "**,** bt\_path**)**

generate\_bt\_features**(**bt\_path**,** bt\_le**,** bt\_rolling\_out**,** bt\_sampling\_out**,** freq**,** window**)**

**if** prefix **==** "location"**:**

location\_path **=** os**.**path**.**join**(**src\_user\_path**,** prefix **+** postfix**)**

location\_sampling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_sampling\_path**,** "location" **+** postfix **+** ".csv"**)**

location\_rolling\_out **=** os**.**path**.**join**(**out\_user\_rolling\_path**,** "location" **+** postfix **+** ".csv"**)**

**print(**"\tGenerate LOCATION: "**,** location\_path**)**

generate\_location\_features**(**location\_path**,** location\_rolling\_out**,** location\_sampling\_out**,** freq**)**

**def** main**():**

parser **=** argparse**.**ArgumentParser**(**description**=**'Features generator for events'**)**

parser**.**add\_argument**(**"--src"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Folder with data"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--dst"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Destination folder"**)**

parser**.**add\_argument**(**"--wnd"**,** default**=None,** type**=**str**,** help**=**"Window size"**)**

args **=** parser**.**parse\_args**()**

src\_folder **=** args**.**src

dst\_folder **=** args**.**dst

freq **=** args**.**wnd

OTHER\_WINDOW\_SIZE **=** 3

generate\_features**(**src\_folder**,** dst\_folder**,** freq**,** OTHER\_WINDOW\_SIZE**)**

**if** \_\_name\_\_ **==** '\_\_main\_\_'**:**

main**()**

Приложение Е

**Исходный код сценариев, использованных для тестирования метода непрерывной аутентификации и представления результатов**

В данном приложении представлен исходный код сценариев на языке Python, которые использовались для тестирования предложенного метода аутентификации и представления полученных результатов.

Сценарий для тестирования предложенного метода непрерывной аутентификации common\_simulation.py.

**from** catboost **import** CatBoostClassifier

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** sklearn**.**metrics **import** accuracy\_score**,** precision\_score**,** recall\_score**,** plot\_roc\_curve**,** make\_scorer**,** f1\_score**,** roc\_auc\_score**,** det\_curve

**from** sklearn **import** preprocessing

**from** scipy **import** stats

**from** sklearn**.**tree **import** DecisionTreeClassifier

**from** sklearn**.**linear\_model **import** LogisticRegression

**from** sklearn**.**ensemble **import** RandomForestClassifier

**from** sklearn**.**svm **import** SVC

**from** sklearn**.**model\_selection **import** cross\_validate**,** LeaveOneGroupOut**,** PredefinedSplit**,** GridSearchCV

**import** matplotlib**.**pyplot **as** plt

**import** os

**from** sklearn **import** metrics

**def** concat\_dataframes**(**path**,** df\_type**):**

dfs\_list **=** **[]**

dfs\_rows\_len\_list **=** **[]**

**for** user **in** os**.**listdir**(**path**):**

**for** file **in** os**.**listdir**(**os**.**path**.**join**(**path**,** user**)):**

**if** file**.**find**(**df\_type**)** **!=** **-**1**:**

df **=** pd**.**read\_csv**(**os**.**path**.**join**(**path**,** user**,** file**))**

df **=** df**.**drop**([**"timestamp"**],** axis**=**1**)**

df**[**"user"**]** **=** int**(**user**.**split**(**'\_'**)[**1**])**

dfs\_list**.**append**(**df**)**

**return** pd**.**concat**(**dfs\_list**,** ignore\_index**=True)**

**def** drop\_bad\_rows**(**df**,** z **=** 3**):**

bad\_rows **=** set**()**

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col **!=** "user"**:**

**for** user **in** df**.**user**.**unique**():**

**for** x **in** list**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:][**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]))** **>** z**].**index**):**

bad\_rows**.**add**(**x**)**

**for** x **in** list**(**df**[**col**][**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**[**col**]))** **>** z**].**index**):**

bad\_rows**.**add**(**x**)**

df **=** df**.**drop**(**list**(**bad\_rows**),** axis**=**0**)**

**return** df

**def** drop\_bad\_cols**(**df**,** z **=** 3**,** allowed\_proportion **=** 0.1**):**

bad\_cols **=** set**()**

**for** col **in** df**.**columns**:**

**if** col **!=** "user"**:**

**if** df**[**df**[**col**]** **!=** df**[**col**].**mean**()].**shape**[**0**]** **<** allowed\_proportion **\*** df**.**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

**for** user **in** df**.**user**.**unique**():**

**if** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:][**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]** **!=** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**].**mean**()].**shape**[**0**]** **<** allowed\_proportion **\*** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** **:].**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

**elif** np**.**sum**(**np**.**abs**(**stats**.**zscore**(**df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**]))** **<** z**)** **<** **(**1 **-** allowed\_proportion**)** **\*** df**.**loc**[**df**.**user **==** user**,** col**].**shape**[**0**]:**

bad\_cols**.**add**(**col**)**

df **=** df**.**drop**(**bad\_cols**,** axis**=**1**)**

**return** df**,** list**(**bad\_cols**)**

**def** split\_users\_into\_two\_classes**(**df**,** valid\_user\_label**,** intruder\_label**):**

df**.**loc**[**df**[**"user"**]** **!=** valid\_user\_label**,** "user"**]** **=** intruder\_label

df**.**loc**[**df**[**"user"**]** **==** valid\_user\_label**,** "user"**]** **=** 1

**return** df

**def** prepare\_dataset**(**df**,** user**,** is\_SVM**=False):**

df\_ **=** split\_users\_into\_two\_classes**(**df**.**copy**(),** user**)**

group\_labels **=** df\_**.**labels**.**to\_numpy**().**copy**()**

df\_ **=** df\_**.**drop**(**'labels'**,** axis**=**1**)**

**if** is\_SVM**:**

df\_**.**loc**[**df\_**.**user **==** 0**,** 'user'**]** **=** **-**1

dataset **=** df\_**.**to\_numpy**().**copy**()**

X **=** dataset**[:,** **:-**1**]**

y **=** dataset**[:,** **-**1**]**

**return** X**,** y**,** group\_labels

**import** collections**.**abc

**def** update**(**d**,** u**):**

**for** k**,** v **in** u**.**items**():**

**if** isinstance**(**v**,** collections**.**abc**.**Mapping**):**

d**[**k**]** **=** update**(**d**.**get**(**k**,** **{}),** v**)**

**else:**

d**[**k**]** **=** v

**return** d

**def** create\_file\_for\_results**(**data\_type**):**

res\_folder **=** '.\\\_results'

**if** os**.**path**.**exists**(**res\_folder**)** **is** **False:**

os**.**makedirs**(**res\_folder**)**

file **=** os**.**path**.**join**(**res\_folder**,** data\_type **+** '\_results.json'**)**

**if** os**.**path**.**exists**(**file**)** **is** **False:**

**with** open**(**file**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**({**'stub'**:** **None},** f**)**

**return** file

**def** update\_file\_with\_results**(**file\_path**,** results\_dict**):**

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

res **=** update**(**res**,** results\_dict**)**

**with** open**(**file\_path**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**(**res**,** f**,** sort\_keys**=True,** indent**=**2**)**

**def** get\_dict\_with\_results**(**json\_path**):**

**with** open**(**json\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

**return** res

**def** get\_dataframe**(**path**,** data\_type**,** window\_type**,** window\_size**):**

**return** concat\_dataframes**(**os**.**path**.**join**(**path**,** window\_type**,** window\_size**),** data\_type**),** create\_file\_for\_results**(**data\_type**)**

**def** drop\_corr\_columns**(**df**,** corr\_coef**):**

corr\_matrix **=** df**.**corr**().**abs**()**

upper\_tri **=** corr\_matrix**.**where**(**np**.**triu**(**np**.**ones**(**corr\_matrix**.**shape**),** k**=**1**).**astype**(**np**.**bool**))**

corr\_cols **=** **[**column **for** column **in** upper\_tri**.**columns **if** any**(**abs**(**upper\_tri**[**column**])** **>** corr\_coef**)** **and** column **!=** "user"**]**

**return** df**.**drop**(**corr\_cols**,** axis**=**1**),** corr\_cols

**def** get\_train\_split**(**df**,** valid\_user**,** intruder**,** is\_SVM **=** **False):**

train\_df **=** df**[**df**.**user **!=** intruder**]**

intruder\_label **=** 0

**if** is\_SVM**:**

intruder\_label **=** **-**1

train\_df **=** split\_users\_into\_two\_classes**(**train\_df**.**copy**(),** valid\_user**,** intruder\_label**)**

valid\_user\_count **=** train\_df**[**train\_df**.**user **==** 1**].**shape**[**0**]**

intruder\_count **=** train\_df**[**train\_df**.**user **==** intruder\_label**].**shape**[**0**]**

**if** valid\_user\_count **<** intruder\_count**:**

train\_df **=** train\_df**.**drop**(**train\_df**[**train\_df**.**user **==** intruder\_label**].**sample**(**intruder\_count **-** valid\_user\_count**).**index**)**

**else:**

train\_df **=** train\_df**.**drop**(**train\_df**[**train\_df**.**user **==** 1**].**sample**(**valid\_user\_count **-** intruder\_count**).**index**)**

dataset **=** train\_df**.**to\_numpy**().**copy**()**

np**.**random**.**shuffle**(**dataset**)**

X **=** dataset**[:,** **:-**1**]**

y **=** dataset**[:,** **-**1**]**

**return** X**,** y

**def** process\_train\_df**(**df**,** features**,** data\_type**,** corr **=** 0.7**,** z **=** 3**,** prop **=** 0.1**):**

df **=** df**.**drop**(**df**.**columns**.**difference**(**features**),** axis**=**1**)**

df **=** df**.**dropna**(**how**=**'all'**)**

df **=** df**.**fillna**(**0**)**

**if** 'count\_mean' **in** df**.**columns**:**

df **=** df**[**df**.**count\_mean **!=** 0**]**

df **=** drop\_bad\_rows**(**df**,** z**)**

df**,** dropped\_cols\_1 **=** drop\_bad\_cols**(**df**,** z**,** prop**)**

df**,** dropped\_cols\_2 **=** drop\_corr\_columns**(**df**,** corr**)**

**return** df**,** dropped\_cols\_1 **+** dropped\_cols\_2

**def** get\_test\_split**(**df**,** cols\_for\_drop**,** is\_SVM **=** **False):**

events\_count **=** df**.**events\_count**.**to\_numpy**()**

df **=** df**.**drop**(**cols\_for\_drop **+** **[**'timestamp'**,** 'events\_count'**],** axis**=**1**)**

df **=** df**.**fillna**(**0**)**

**if** is\_SVM**:**

df**.**loc**[**df**[**"user"**]** **!=** 1**,** "user"**]** **=** **-**1

test\_dataset **=** df**.**to\_numpy**().**copy**()**

X\_test **=** test\_dataset**[:,** **:-**1**]**

y\_test **=** test\_dataset**[:,** **-**1**]**

**return** X\_test**,** y\_test**,** events\_count

**def** get\_test\_df**(**

data\_path**,**

events\_wnd**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

valid\_user**,**

intruder**,**

data\_type**,**

index\_1**,**

index\_2

**):**

test\_df **=** pd**.**read\_csv**(**

os**.**path**.**join**(**

data\_path**,**

events\_wnd**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

"\_"**.**join**([**"user"**,** str**(**valid\_user**)]),**

"\_"**.**join**([**str**(**data\_type**),** str**(**index\_1**),** str**(**index\_2**),** str**(**intruder**)])** **+** ".data.csv"**,**

**)**

**)**

**if** 'count\_mean' **in** test\_df**.**columns**:**

test\_df **=** test\_df**[**test\_df**[**'count\_mean'**]** **!=** 0**]**

test\_df **=** test\_df**.**rename**(**columns**={**'user\_user\_agg'**:** 'user'**,** 'events\_count\_sum'**:** 'events\_count'**})**

**return** test\_df

**def** test\_model**(**

results\_file**,**

model**,**

X\_test**,**

y\_test**,**

model\_tag**,**

df\_type**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

valid\_user**,**

intruder**,**

index\_1**,**

index\_2**,**

events\_count**,**

is\_SVM **=** **False**

**):**

**try:**

predict **=** model**.**predict**(**X\_test**)**

proba **=** model**.**predict\_proba**(**X\_test**)**

**print(**"TYPE: "**,** df\_type**)**

**print(**'Model = '**,** model\_tag**,** ', valid user = '**,** valid\_user**,** ', intruder = '**,** intruder**,** ", "**,** index\_1**,** '\_'**,** index\_2**)**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

results **=** **{**

df\_type**:** **{**

window\_type**:** **{**

window\_size**:** **{**

model\_tag**:** **{**

"valid\_user"**:** **{**

str**(**valid\_user**):** **{**

"intruder"**:** **{**

str**(**intruder**):** **{**

"valid\_sample\_index"**:** **{**

str**(**index\_1**):** **{**

"intruder\_sample\_index"**:** **{**

str**(**index\_2**):** **{**

"test"**:** y\_test**.**tolist**(),**

"predict"**:** predict**.**tolist**(),**

"proba"**:** proba**.**tolist**(),**

"events\_count"**:** events\_count**.**tolist**()**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

update**(**DICT\_WITH\_RESULTS**,** results**)**

**print(**'Accuracy score = '**,** accuracy\_score**(**y\_test**,** predict**))**

**print(**"--------------------------------------------------------------------------------"**)**

**except** Exception**:**

**pass**

**def** simulate**(**

users\_count**,**

samples\_count**,**

model**,**

model\_tag**,**

data\_path**,**

test\_data\_path**,**

df\_type**,**

events\_wnd**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

is\_SVM **=** **False,**

**):**

**for** valid\_user **in** range**(**1**,** users\_count **+** 1**):**

**for** intruder **in** range**(**1**,** users\_count **+** 1**):**

**if** valid\_user **!=** intruder**:**

df**,** results\_file **=** get\_dataframe**(**data\_path**,** df\_type**,** window\_type**,** window\_size**)**

features **=** df**.**columns**.**to\_list**()**

df**,** dropped\_cols **=** process\_train\_df**(**df**,** features**,** df\_type**)**

X\_train**,** y\_train **=** get\_train\_split**(**df**,** valid\_user**,** intruder**,** is\_SVM**)**

model**.**fit**(**X\_train**,** y\_train**)**

**for** valid\_user\_sample **in** range**(**samples\_count**):**

**for** intruder\_sample **in** range**(**samples\_count**):**

**try:**

test\_df **=** get\_test\_df**(**

test\_data\_path**,**

events\_wnd**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

valid\_user**,**

intruder**,**

df\_type**,**

index\_1**=**valid\_user\_sample**,**

index\_2**=**intruder\_sample**,**

**)**

X\_test**,** y\_test**,** events\_count **=** get\_test\_split**(**test\_df**,** dropped\_cols**,** is\_SVM**)**

test\_model**(**

results\_file**,**

model**,**

X\_test**,**

y\_test**,**

model\_tag**,**

df\_type**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

valid\_user**,**

intruder**,**

index\_1**=**valid\_user\_sample**,**

index\_2**=**intruder\_sample**,**

events\_count**=**events\_count**,**

is\_SVM**=False,**

**)**

**except** Exception **as** ex**:**

**print(**ex**)**

# ### Simulation settings

# ### \*\*\*

DATA\_PATH **=** '..\\..\\scripts\\\_features\_all'

TEST\_DATA\_PATH **=** '..\\..\\scripts\\\_features\_events\_full'

EVENTS\_WND **=** '15min'

DATA\_TYPE **=** "location"

WINDOW\_TYPE **=** "rolling"

WINDOW\_SIZE **=** "60s"

SAMPLES\_COUNT **=** 10

USERS\_COUNT **=** 8

model\_params **=** **{**

"n\_estimators"**:** 100**,**

"criterion"**:** "gini"**,**

"max\_depth"**:** **None,**

"min\_samples\_split"**:** 2**,**

"min\_samples\_leaf"**:** 1**,**

"max\_features"**:** "auto"**,**

"n\_jobs"**:** **-**1**,**

"class\_weight"**:** "balanced"**,**

**}**

model **=** RandomForestClassifier**(\*\***model\_params**)**

model\_tag **=** "RandomForest"

SVM **=** **False**

DATA\_TYPES **=** **[**"location"**,** "wifi"**,** "bt"**]**

WINDOW\_SIZES **=** **[**'30s'**,** '60s'**,** '90s'**,** '120s'**,** '240s'**]**

WINDOW\_TYPES **=** **[**'rolling'**]**

# ### \*\*\*

DICT\_WITH\_RESULTS **=** **{}**

**for** data\_type **in** DATA\_TYPES**:**

**for** wnd\_type **in** WINDOW\_TYPES**:**

**for** wnd\_size **in** WINDOW\_SIZES**:**

simulate**(**

USERS\_COUNT**,**

SAMPLES\_COUNT**,**

model**,**

"RandomForest"**,**

DATA\_PATH**,**

TEST\_DATA\_PATH**,**

data\_type**,**

EVENTS\_WND**,**

wnd\_type**,**

wnd\_size**,**

is\_SVM **=** SVM**,**

**)**

f **=** create\_file\_for\_results**(**data\_type**)**

update\_file\_with\_results**(**f**,** DICT\_WITH\_RESULTS**)**

DICT\_WITH\_RESULTS **=** **{}**

Сценарий для представления результатов тестирования метода непрерывной аутентификации simulation\_results\_processing.py.

**from** catboost **import** CatBoostClassifier

**import** pandas **as** pd

**import** numpy **as** np

**from** sklearn**.**metrics **import** accuracy\_score**,** precision\_score**,** recall\_score**,** plot\_roc\_curve**,** make\_scorer**,** f1\_score**,** roc\_auc\_score**,** det\_curve

**from** sklearn **import** preprocessing

**from** scipy **import** stats

**from** sklearn**.**tree **import** DecisionTreeClassifier

**from** sklearn**.**linear\_model **import** LogisticRegression

**from** sklearn**.**ensemble **import** RandomForestClassifier

**from** sklearn**.**svm **import** SVC

**from** sklearn**.**model\_selection **import** cross\_validate**,** LeaveOneGroupOut**,** PredefinedSplit**,** GridSearchCV

**import** matplotlib**.**pyplot **as** plt

**import** os

**from** sklearn **import** metrics

**from** sklearn**.**preprocessing **import** LabelEncoder

**from** sklearn**.**naive\_bayes **import** CategoricalNB

**import** json

**import** random **as** rnd

**import** warnings

warnings**.**filterwarnings**(**'ignore'**)**

**def** update\_dict**(**d**,** u**):**

**import** collections**.**abc

**for** k**,** v **in** u**.**items**():**

**if** isinstance**(**v**,** collections**.**abc**.**Mapping**):**

d**[**k**]** **=** update\_dict**(**d**.**get**(**k**,** **{}),** v**)**

**else:**

d**[**k**]** **=** v

**return** d

**def** update\_file\_with\_results**(**file\_path**,** results\_dict**):**

**with** open**(**file\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

res **=** update\_dict**(**res**,** results\_dict**)**

**with** open**(**file\_path**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**(**res**,** f**,** sort\_keys**=True,** indent**=**2**)**

**def** get\_dict\_with\_results**(**json\_path**):**

**with** open**(**json\_path**,** 'r'**)** **as** f**:**

res **=** json**.**load**(**f**)**

**return** res

**def** eer**(**fpr**,** fnr**,** thresholds**):**

idx **=** np**.**nanargmin**(**np**.**absolute**((**fnr **-** fpr**)))**

eer\_threshold **=** thresholds**[**idx**]**

eer1 **=** fpr**[**idx**]**

**return** eer1**,** eer\_threshold

**def** auc\_roc**(**fpr**,** tpr**):**

**return** metrics**.**auc**(**fpr**,** tpr**)**

**def** confusion\_matrix\_thr**(**y\_true**,** proba**,** threshold**):**

predict **=** proba

predict**[**predict **>** threshold**]** **=** 1

predict**[**predict **<=** threshold**]** **=** 0

matr **=** metrics**.**confusion\_matrix**(**y\_true**,** predict**,** labels**=[**0**,** 1**])**

tp **=** matr**[**0**,** 0**]**

fp **=** matr**[**1**,** 0**]**

fn **=** matr**[**0**,** 1**]**

tn **=** matr**[**1**,** 1**]**

**return** tn**,** fp**,** fn**,** tp

**def** anga\_ania**(**y\_test**,** proba**,** events\_count**,** threshold**):**

predict **=** **[**1 **if** x **>** threshold **else** 0 **for** x **in** proba**]**

anga\_value **=** 0

anga\_val\_s **=** **False**

ania\_value **=** 0

ania\_value\_s **=** **False**

**for** target**,** prediction**,** ev\_count **in** zip**(**y\_test**,** predict**,** events\_count**):**

**if** target **==** 1**:**

**if** anga\_val\_s **is** **False:**

anga\_value **+=** ev\_count

**if** prediction **!=** 1**:**

anga\_val\_s **=** **True**

**else:**

**if** ania\_value\_s **is** **False:**

ania\_value **+=** ev\_count

**if** prediction **!=** 1**:**

ania\_value\_s **=** **True**

**if** anga\_val\_s **is** **False:**

anga\_value **=** **-**1

**if** ania\_value\_s **is** **False:**

ania\_value **=** **-**1

**return** anga\_value**,** ania\_value

**def** calc\_metrics**(**y\_test**,** proba**,** events\_count**,** thresholds**):**

FPR **=** np**.**array**([])**

TPR **=** np**.**array**([])**

FNR **=** np**.**array**([])**

F\_score **=** np**.**array**([])**

ANGA **=** np**.**array**([])**

ANIA **=** np**.**array**([])**

**for** thr **in** thresholds**:**

tn**,** fp**,** fn**,** tp **=** confusion\_matrix\_thr**(**y\_test**,** proba**.**copy**(),** thr**)**

fpr **=** fp **/** **(**tn **+** fp**)**

tpr **=** tp **/** **(**tp **+** fn**)**

fnr **=** fn **/** **(**tp **+** fn**)**

FPR **=** np**.**append**(**FPR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**fpr**)** **else** fpr**)**

TPR **=** np**.**append**(**TPR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**tpr**)** **else** tpr**)**

FNR **=** np**.**append**(**FNR**,** 1 **if** np**.**isnan**(**fnr**)** **else** fnr**)**

F\_score **=** np**.**append**(**F\_score**,** tp **/** **(**tp **+** 0.5 **\*** **(**fn **+** fp**)))**

anga**,** ania **=** anga\_ania**(**y\_test**,** proba**,** events\_count**,** thr**)**

ANGA **=** np**.**append**(**ANGA**,** anga**)**

ANIA **=** np**.**append**(**ANIA**,** ania**)**

EER**,** EER\_thr **=** eer**(**fpr**=**FPR**,** fnr**=**FNR**,** thresholds**=**thresholds**)**

AUC\_ROC **=** auc\_roc**(**fpr**=**FPR**,** tpr**=**TPR**)**

**return** **{**'FAR'**:** FPR**,**

'FRR'**:** FNR**,**

'F'**:** F\_score**,**

'ANGA'**:** ANGA**,**

'ANIA'**:** ANIA**,**

'EER'**:** EER**,**

'EER\_thr'**:** EER\_thr**,**

'AUC-ROC'**:** AUC\_ROC**}**

**def** iterate\_over\_results**(**results**):**

**for** df\_type**,** inner **in** results**.**items**():**

**if** df\_type **==** 'stub'**:**

**continue**

**for** window\_type**,** inner1 **in** inner**.**items**():**

**for** window\_size**,** inner2 **in** inner1**.**items**():**

**for** model**,** inner3 **in** inner2**.**items**():**

**for** valid\_user**,** inner4 **in** inner3**[**'valid\_user'**].**items**():**

**for** intruder**,** inner5 **in** inner4**[**'intruder'**].**items**():**

**for** index\_1**,** inner6 **in** inner5**[**'valid\_sample\_index'**].**items**():**

**for** index\_2**,** inner7 **in** inner6**[**'intruder\_sample\_index'**].**items**():**

**yield** **{**'df\_type'**:** df\_type**,**

'window\_type'**:** window\_type**,**

'window\_size'**:** window\_size**,**

'model'**:** model**,**

'valid\_user'**:** valid\_user**,**

'intruder'**:** intruder**,**

'index\_1'**:** index\_1**,**

'index\_2'**:** index\_2**,**

'test'**:** np**.**array**(**inner7**[**'test'**]),**

'proba'**:** np**.**array**(**inner7**[**'proba'**])[:,** 1**],**

'events\_count'**:** np**.**array**(**inner7**[**'events\_count'**])}**

**def** avg\_common\_metrics**(**results**,** thresholds**):**

metrics **=** **{}**

**for** res **in** iterate\_over\_results**(**results**):**

key **=** **(**res**[**'df\_type'**],** res**[**'window\_type'**],** res**[**'window\_size'**],** res**[**'model'**])**

**if** key **not** **in** metrics**.**keys**():**

metrics**[**key**]** **=** **{**'EER'**:** **[],** 'AUC-ROC'**:** **[]}**

metrics\_dict **=** calc\_metrics**(**res**[**'test'**],** res**[**'proba'**],** res**[**'events\_count'**],** thresholds**)**

**if** metrics\_dict**[**'EER'**]** **!=** 1**:**

metrics**[**key**][**'AUC-ROC'**].**append**(**metrics\_dict**[**'AUC-ROC'**])**

metrics**[**key**][**'EER'**].**append**(**metrics\_dict**[**'EER'**])**

**for** k**,** v **in** metrics**.**items**():**

metrics**[**k**]** **=** **(**np**.**array**(**v**[**'EER'**]).**mean**(),**

np**.**array**(**v**[**'AUC-ROC'**]).**mean**())**

**return** metrics

**def** extract\_results\_for\_each\_pair**(**results**,** model**,** window\_type**,** window\_size**):**

res\_dict **=** dict**()**

**for** res **in** iterate\_over\_results**(**results**):**

**if** res**[**'model'**]** **==** model **and** res**[**'window\_type'**]** **==** window\_type **and** res**[**'window\_size'**]** **==** window\_size**:**

valid\_user **=** res**[**'valid\_user'**]**

intruder **=** res**[**'intruder'**]**

**if** valid\_user **not** **in** res\_dict**.**keys**():**

res\_dict**[**valid\_user**]** **=** dict**()**

**if** intruder **not** **in** res\_dict**[**valid\_user**].**keys**():**

res\_dict**[**valid\_user**][**intruder**]** **=** **{**'test'**:** **[],** 'proba'**:** **[],** 'events\_count'**:** **[]}**

res\_dict**[**valid\_user**][**intruder**][**'test'**].**append**(**res**[**'test'**])**

res\_dict**[**valid\_user**][**intruder**][**'proba'**].**append**(**res**[**'proba'**])**

res\_dict**[**valid\_user**][**intruder**][**'events\_count'**].**append**(**res**[**'events\_count'**])**

**return** res\_dict

**def** train\_test\_split**(**extracted\_results**,** valid\_user**,** intruder**,** test\_size**):**

test **=** extracted\_results**[**valid\_user**][**intruder**][**'test'**]**

proba **=** extracted\_results**[**valid\_user**][**intruder**][**'proba'**]**

events\_count **=** extracted\_results**[**valid\_user**][**intruder**][**'events\_count'**]**

test\_count **=** int**(**test\_size **\*** len**(**test**))**

train\_count **=** len**(**test**)** **-** test\_count

indexes **=** **[**x **for** x **in** range**(**len**(**test**))]**

test\_idxs **=** rnd**.**sample**(**indexes**,** test\_count**)**

train\_idxs **=** **[**x **for** x **in** indexes **if** x **not** **in** test\_idxs**]**

test\_arr **=** **[(**test**[**i**],** proba**[**i**],** events\_count**[**i**])** **for** i **in** test\_idxs**]**

train\_test\_array **=** **[]**

train\_proba\_array **=** **[]**

**for** t**,** p **in** **[(**test**[**i**],** proba**[**i**])** **for** i **in** train\_idxs**]:**

train\_test\_array **+=** list**(**t**)**

train\_proba\_array **+=** list**(**p**)**

train\_array **=** np**.**array**([**train\_test\_array**,** train\_proba\_array**]).**T

**return** train\_array**,** test\_arr

**def** unite\_train**(**wifi**,** bt**,** location**):**

wifi\_df **=** pd**.**DataFrame**(**wifi**,** columns**=[**'wifi\_test'**,** 'wifi\_proba'**])**

bt\_df **=** pd**.**DataFrame**(**bt**,** columns**=[**'bt\_test'**,** 'bt\_proba'**])**

location\_df **=** pd**.**DataFrame**(**location**,** columns**=[**'location\_test'**,** 'location\_proba'**])**

valid\_union **=** pd**.**concat**([**wifi\_df**[**wifi\_df**[**'wifi\_test'**]** **==** 1**],**

bt\_df**[**bt\_df**[**'bt\_test'**]** **==** 1**],**

location\_df**[**location\_df**[**'location\_test'**]** **==** 1**]],** axis**=**1**).**dropna**()**

intruder\_union **=** pd**.**concat**([**wifi\_df**[**wifi\_df**[**'wifi\_test'**]** **!=** 1**],**

bt\_df**[**bt\_df**[**'bt\_test'**]** **!=** 1**],**

location\_df**[**location\_df**[**'location\_test'**]** **!=** 1**]],** axis**=**1**).**dropna**()**

union **=** pd**.**concat**([**valid\_union**,** intruder\_union**])**

union**[**'test'**]** **=** union**[**'wifi\_test'**]** **+** union**[**'bt\_test'**]** **+** union**[**'location\_test'**]**

union**.**loc**[**union**[**'test'**]** **!=** 3**,** 'test'**]** **=** 0

union**.**loc**[**union**[**'test'**]** **!=** 0**,** 'test'**]** **=** 1

union **=** union**.**drop**([**'wifi\_test'**,** 'bt\_test'**,** 'location\_test'**],** axis**=**1**)**

X **=** union**.**to\_numpy**().**copy**()[:,** **:-**1**]**

y **=** union**.**to\_numpy**().**copy**()[:,** **-**1**]**

**return** X**,** y

**def** unite\_test**(**wifi**,** bt**,** location**):**

count **=** min**(**len**(**wifi**),** len**(**bt**),** len**(**location**))**

test\_list **=** **[]**

**for** i **in** range**(**count**):**

wifi\_df **=** pd**.**DataFrame**(**np**.**array**(**list**(**wifi**[**i**])).**T**,** columns**=[**'wifi\_test'**,** 'wifi\_proba'**,** 'wifi\_events\_count'**])**

bt\_df **=** pd**.**DataFrame**(**np**.**array**(**list**(**bt**[**i**])).**T**,** columns**=[**'bt\_test'**,** 'bt\_proba'**,** 'bt\_events\_count'**])**

location\_df **=** pd**.**DataFrame**(**np**.**array**(**list**(**location**[**i**])).**T**,** columns**=[**'location\_test'**,** 'location\_proba'**,** 'location\_events\_count'**])**

valid\_union **=** pd**.**concat**([**wifi\_df**[**wifi\_df**[**'wifi\_test'**]** **==** 1**],**

bt\_df**[**bt\_df**[**'bt\_test'**]** **==** 1**],**

location\_df**[**location\_df**[**'location\_test'**]** **==** 1**]],** axis**=**1**).**dropna**()**

intruder\_union **=** pd**.**concat**([**wifi\_df**[**wifi\_df**[**'wifi\_test'**]** **!=** 1**],**

bt\_df**[**bt\_df**[**'bt\_test'**]** **!=** 1**],**

location\_df**[**location\_df**[**'location\_test'**]** **!=** 1**]],** axis**=**1**).**dropna**()**

union **=** pd**.**concat**([**valid\_union**,** intruder\_union**])**

union**[**'events\_count'**]** **=** union**[**'wifi\_events\_count'**]** **+** union**[**'bt\_events\_count'**]** **+** union**[**'location\_events\_count'**]**

union**[**'test'**]** **=** union**[**'wifi\_test'**]** **+** union**[**'bt\_test'**]** **+** union**[**'location\_test'**]**

union**.**loc**[**union**[**'test'**]** **!=** 3**,** 'test'**]** **=** 0

union**.**loc**[**union**[**'test'**]** **!=** 0**,** 'test'**]** **=** 1

union **=** union**.**drop**([**'wifi\_test'**,** 'bt\_test'**,** 'location\_test'**,**

'wifi\_events\_count'**,** 'bt\_events\_count'**,** 'location\_events\_count'**],** axis**=**1**)**

X **=** union**.**to\_numpy**().**copy**()[:,** **:-**2**]**

y **=** union**.**to\_numpy**().**copy**()[:,** **-**1**]**

events\_count **=** union**.**to\_numpy**().**copy**()[:,** **-**2**]**

test\_list**.**append**((**X**,** y**,** events\_count**))**

**return** test\_list

**def** learn\_model**(**

new\_model**,**

valid\_user**,**

intruder**,**

model\_tag**,**

window\_type**,**

window\_size**,**

wifi\_results**,**

bt\_results**,**

location\_results**):**

wifi\_res **=** extract\_results\_for\_each\_pair**(**wifi\_results**,** model\_tag**,** window\_type**,** window\_size**)**

bt\_res **=** extract\_results\_for\_each\_pair**(**bt\_results**,** model\_tag**,** window\_type**,** window\_size**)**

location\_res **=** extract\_results\_for\_each\_pair**(**location\_results**,** model\_tag**,** window\_type**,** window\_size**)**

wifi\_train**,** wifi\_test **=** train\_test\_split**(**wifi\_res**,** valid\_user**,** intruder**,** 0.3**)**

bt\_train**,** bt\_test **=** train\_test\_split**(**bt\_res**,** valid\_user**,** intruder**,** 0.3**)**

location\_train**,** location\_test **=** train\_test\_split**(**location\_res**,** valid\_user**,** intruder**,** 0.3**)**

X\_train**,** y\_train **=** unite\_train**(**wifi\_train**,** bt\_train**,** location\_train**)**

test\_dataset **=** unite\_test**(**wifi\_test**,** bt\_test**,** location\_test**)**

**try:**

new\_model**.**fit**(**X\_train**,** y\_train**)**

**except** ValueError**:**

**return** **{}**

all\_results **=** **{}**

**for** test\_set**,** i **in** zip**(**test\_dataset**,** range**(**len**(**test\_dataset**))):**

**if** len**(**test\_set**[**0**])** **!=** 0**:**

results **=** **{**

"common"**:** **{**

window\_type**:** **{**

window\_size**:** **{**

model\_tag**:** **{**

"valid\_user"**:** **{**

str**(**valid\_user**):** **{**

"intruder"**:** **{**

str**(**intruder**):** **{**

"valid\_sample\_index"**:** **{**

str**(**0**):** **{**

"intruder\_sample\_index"**:** **{**

str**(**i**):** **{**

"test"**:** test\_set**[**1**].**tolist**(),**

"predict"**:** new\_model**.**predict\_proba**(**test\_set**[**0**])[:,** 1**].**tolist**(),**

"proba"**:** new\_model**.**predict\_proba**(**test\_set**[**0**]).**tolist**(),**

"events\_count"**:** test\_set**[**2**].**tolist**()**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

all\_results **=** update\_dict**(**all\_results**,** results**)**

**return** all\_results

seed **=** int**(**rnd**.**SystemRandom**().**random**()** **\*** 10000**)**

rnd**.**seed**(**a**=**seed**)**

THRESHOLDS **=** np**.**arange**(**0.0**,** 1.01**,** 0.05**)**

MODEL **=** "RandomForest"

WINDOW\_TYPE **=** "rolling"

WINDOWS **=** **[**'30s'**,** '60s'**,** '90s'**,** '120s'**,** '240s'**]**

USERS\_COUNT **=** 8

model **=** LogisticRegression**()**

DFC\_RESULTS **=** **{}**

**for** wnd **in** WINDOWS**:**

**for** valid\_user **in** range**(**1**,** USERS\_COUNT **+** 1**):**

**for** intruder **in** range**(**1**,** USERS\_COUNT **+** 1**):**

**if** valid\_user **!=** intruder**:**

res **=** learn\_model**(**

model**,**

str**(**valid\_user**),**

str**(**intruder**),**

MODEL**,**

WINDOW\_TYPE**,**

wnd**,**

wifi\_results**,**

bt\_results**,**

location\_results**)**

DFC\_RESULTS **=** update\_dict**(**DFC\_RESULTS**,** res**)**

**with** open**(**'.\\\_results\\common\_results.json'**,** 'w'**)** **as** f**:**

json**.**dump**(**DFC\_RESULTS**,** f**,** sort\_keys**=True,** indent**=**2**)**

wifi\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**".\\\_results"**,** "wifi\_results.json"**))**

bt\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**".\\\_results"**,** "bt\_results.json"**))**

location\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**".\\\_results"**,** "location\_results.json"**))**

common\_results **=** get\_dict\_with\_results**(**os**.**path**.**join**(**".\\\_results"**,** "common\_results.json"**))**

avg\_common\_metrics**(**common\_results**,** THRESHOLDS**)**

avg\_common\_metrics**(**wifi\_results**,** THRESHOLDS**)**

avg\_common\_metrics**(**bt\_results**,** THRESHOLDS**)**

avg\_common\_metrics**(**location\_results**,** THRESHOLDS**)**

**def** all\_metrics**(**results**,** thresholds**):**

metrics **=** **{}**

**for** res **in** iterate\_over\_results**(**results**):**

key **=** **(**res**[**'df\_type'**],** res**[**'window\_size'**])**

**if** key **not** **in** metrics**.**keys**():**

metrics**[**key**]** **=** **[]**

metrics\_dict **=** calc\_metrics**(**res**[**'test'**],** res**[**'proba'**],** res**[**'events\_count'**],** thresholds**)**

**if** metrics\_dict**[**'EER'**]** **!=** 1**:**

metrics**[**key**].**append**(**metrics\_dict**)**

metrics**[**key**].**append**(**metrics\_dict**)**

**return** metrics

wifi\_metr **=** all\_metrics**(**wifi\_results**,** THRESHOLDS**)**

bt\_metr **=** all\_metrics**(**bt\_results**,** THRESHOLDS**)**

location\_metr **=** all\_metrics**(**location\_results**,** THRESHOLDS**)**

common\_metr **=** all\_metrics**(**common\_results**,** THRESHOLDS**)**

**def** calc\_optimized\_anga\_ania**(**anga**,** ania**,** thr**):**

diff **=** anga **-** ania

max\_ **=** 0

idx **=** 0

**for** i **in** range**(**len**(**diff**)):**

**if** diff**[**i**]** **>=** max\_**:**

max\_ **=** diff**[**i**]**

idx **=** i

**return** anga**[**idx**],** ania**[**idx**],** thr**[**idx**]**

**def** anga\_ania\_metrics**(**metrics**,** thresholds**):**

out **=** **{}**

**for** k**,** val **in** metrics**.**items**():**

ANGA **=** np**.**array**([**x**[**'ANGA'**]** **for** x **in** val **if** x**[**'EER'**]** **!=** 1**])**

ANIA **=** np**.**array**([**x**[**'ANIA'**]** **for** x **in** val **if** x**[**'EER'**]** **!=** 1**])**

ANGA**[**ANGA **==** **-**1**]** **=** np**.**nan

ANIA**[**ANIA **==** **-**1**]** **=** np**.**nan

ANGA\_mean **=** np**.**nanmean**(**ANGA**,** axis**=**0**)**

ANIA\_mean **=** np**.**nanmean**(**ANIA**,** axis**=**0**)**

res **=** **[**calc\_optimized\_anga\_ania**(**anga**,** ania**,** thresholds**)** **for** anga**,** ania **in** zip**(**ANGA**,** ANIA**)]**

o\_res **=** calc\_optimized\_anga\_ania**(**ANGA\_mean**,** ANIA\_mean**,** thresholds**)**

**def** notnan**(**x**):**

**return** **not** np**.**isnan**(**x**[**0**])** **and** **not** np**.**isnan**(**x**[**1**])** **and** **not** np**.**isnan**(**x**[**2**])**

res **=** **[**list**(**x**)** **for** x **in** res **if** notnan**(**x**)]**

o\_res\_2 **=** np**.**nanmean**(**np**.**array**(**res**),** axis**=**0**)**

out **=** update\_dict**(**out**,** **{**k**:** **{**'ANGA\_avg'**:** o\_res**[**0**],**

'ANIA\_avg'**:** o\_res**[**1**],**

'THR\_avg'**:** o\_res**[**2**],**

'ANGA\_avg\_2'**:** o\_res\_2**[**0**],**

'ANIA\_avg\_2'**:** o\_res\_2**[**1**],**

'THR\_avg\_2'**:** o\_res\_2**[**2**]** **}})**

**return** out

anga\_ania\_metrics**(**wifi\_metr**,** THRESHOLDS**)**

anga\_ania\_metrics**(**bt\_metr**,** THRESHOLDS**)**

anga\_ania\_metrics**(**location\_metr**,** THRESHOLDS**)**

anga\_ania\_metrics**(**common\_metr**,** THRESHOLDS**)**

val **=** common\_metr**[(**'common'**,** '120s'**)]**

ANGA **=** np**.**array**([**x**[**'ANGA'**]** **for** x **in** val **if** x**[**'EER'**]** **!=** 1**])**

ANIA **=** np**.**array**([**x**[**'ANIA'**]** **for** x **in** val **if** x**[**'EER'**]** **!=** 1**])**

ANGA**[**ANGA **==** **-**1**]** **=** np**.**nan

ANIA**[**ANIA **==** **-**1**]** **=** np**.**nan

ANGA\_mean **=** np**.**nanmean**(**ANGA**,** axis**=**0**)**

ANIA\_mean **=** np**.**nanmean**(**ANIA**,** axis**=**0**)**

**import** matplotlib

font **=** **{**'family' **:** 'normal'**,**

'size' **:** 16**}**

matplotlib**.**rc**(**'font'**,** **\*\***font**)**

plt**.**figure**(**figsize**=(**20**,**10**))**

plt**.**xlim**([**0**,** 1**])**

plt**.**ylim**([**0**,** 6150**])**

plt**.**vlines**(**THRESHOLDS**[**13**],** 0**,** ANGA\_mean**[**13**],** linestyle**=**"dashed"**)**

plt**.**hlines**(**ANGA\_mean**[**13**],** 0**,** THRESHOLDS**[**13**],** linestyle**=**"dashed"**)**

plt**.**hlines**(**ANIA\_mean**[**13**],** 0**,** THRESHOLDS**[**13**],** linestyle**=**"dashed"**)**

plt**.**gca**().**annotate**(**s**=**'0.65'**,** xy**=(**0.65**,** **-**0.035**),** xycoords**=**'axes fraction'**,** horizontalalignment**=**'center'**)**

plt**.**gca**().**annotate**(**s**=**str**(**5253**),** xy**=(-**0.025**,** ANGA\_mean**[**13**]** **/** 6150**),** xycoords**=**'axes fraction'**,** horizontalalignment**=**'center'**,** verticalalignment**=**'center'**)**

plt**.**gca**().**annotate**(**s**=**str**(**460**),** xy**=(-**0.025**,** ANIA\_mean**[**13**]** **/** 6150**),** xycoords**=**'axes fraction'**,** horizontalalignment**=**'center'**,** verticalalignment**=**'center'**)**

plt**.**gca**().**annotate**(**s**=**str**(**2327**),** xy**=(-**0.025**,** 2327 **/** 6150**),** xycoords**=**'axes fraction'**,** horizontalalignment**=**'center'**,** verticalalignment**=**'center'**)**

plt**.**plot**(**THRESHOLDS**,** ANGA\_mean**,** "g"**,** label**=**'ANGA'**)**

plt**.**plot**(**THRESHOLDS**,** ANIA\_mean**,** "r"**,** label**=**'ANIA'**)**

plt**.**plot**(**THRESHOLDS**,** **[**2327 **for** x **in** THRESHOLDS**],** "b"**,** label**=**'Среднее число событий за 15 минут'**)**

plt**.**xlabel**(**'Значение порога'**)**

plt**.**ylabel**(**'Количество событий'**)**

plt**.**title**(**'ANGA и ANIA в зависимости от выбранного порога'**)**

plt**.**legend**()**

plt**.**grid**()**

plt**.**savefig**(**'ANGA\_ANIA.png'**,** dpi**=**300**)**

plt**.**show**()**